超高压公司百色局零星采购项目报价文件
【南网超高压公司百色局2026年职工创新项目（基于AI视觉的输电线路综合智能激光驱鸟装置）相关技术服务零星采购）】
一、资格要求
	资格要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	通用资格条件
	[bookmark: _GoBack]1.具备以下条件之一：1）具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；2）具有承担民事责任能力的事业单位或其他组织。注：分支机构投标的，须提供上级机构出具的合法、有效授权证明。
2.没有处于被责令停业或破产状态，且未被重组或接管。
3.不接受联合体投标。
4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
5.不允许转包。
6.其他不得存在的情形：南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格，且未解除的。
	投标方必填

	无
	无
	投标方必填


二、商务要求
	商务要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	2.1 服务要求
	本项目拟围绕输电线路防鸟害治理，解决传统防鸟害工器具治理效果差、精准识别鸟害能力低且能耗高等问题，研制一套集AI视觉识别、智能激光驱离、按需启动于一体的主动驱鸟装置。投标方应完成设计研发、装置制造、设备调试、系统接入、接口联调、测试验收、培训交付及试运行支持等技术服务。实现鸟类精准发现、非伤害性驱离、数据远程管控，降低涉鸟故障率与人工运维强度。
	投标方必填

	2.2 服务地址
	广西百色市右江区迎龙路69号南网超高压百色局本部
	投标方必填

	2.3 服务期限要求
	2026年12月20日前。
	投标方必填

	2.4 服务人员要求
	技术服务人员需持有项目管理专业人员（PMP）、系统集成项目管理工程师、建筑施工企业项目负责人证书中任意一项，提供社保缴纳证明及证书扫描件证明。
	投标方必填

	2.5 发票要求
	需提供符合规定税率的全额发票。
	投标方必填

	2.6 结算及支付条件
	一次性支付：完成本项目全部服务工作内容，经招标方验收合格，投标方按开具全额发票，招标方收到发票后60日内，通过转账一次性支付全部费用。
	投标方必填

	2.7 服务方式要求
	现场服务+远程服务
	投标方必填

	2.8 售后服务要求
	质保期1年。招标方有疑问时，投标方应安排专业技术人员积极配合，并提供专业的技术支持和意见建议。
	投标方必填

	2.9 其他要求
	报价包含完成本项目所需全部费用。
	投标方必填


三、技术要求
	技术要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	3.1 技术服务内容及标准
	研发一套研发集AI视觉识别、智能激光驱离、按需启动于一体的主动驱鸟装置，实现鸟类精准发现、非伤害性驱离、数据远程管控，降低涉鸟故障率与人工运维强度。
	投标方必填

	3.2 技术服务质量要求及验收标准
	1）基于YOLO模型开发轻量化鸟类检测算法，建立南方常见鸟类形态数据库；实现鸟类与异物区分、轨迹跟踪及夜间低照度识别，解决传统传感误报率高问题。
2）研制532nm绿色安全激光发射模组，开发定向瞄准与动态扫描策略；融合超声波、语音威慑形成组合驱离模式，根据鸟类种类、距离、停留时长智能切换驱离强度，避免鸟类适应性。
3）设计“有鸟启动、无鸟休眠”的触发机制，集成太阳能供电与功耗管理模块，实现7×24小时值守与户外长期续航。
4）完成摄像头、激光模组、控制单元的一体化结构设计（IP67防护），开发远程数据回传功能；在输电杆塔开展挂网测试，验证识别准确率（≥90%）、驱离响应时间（≤3秒）及系统稳定性。
	投标方必填

	3.3 其他技术要求
	1）投标方应配合招标方编制发明专利申请文本1份，根据项目实施过程中的技术路线、系统功能、应用效果和创新点提供技术资料、数据支撑和成果说明。
2）投标方在项目实施过程中，应定期向招标方汇报项目进展，及时沟通并解决需求确认、接口权限、历史数据导入、网络策略、终端适配和试运行过程中遇到的问题。
3）项目实施过程中形成的技术资料、系统成果及相关知识产权归招标方所有。未经招标方书面同意，投标方不得向第三方披露、使用或转让相关技术资料和成果。
4）投标方应对参与项目人员开展安全教育、保密教育和信息系统安全培训，严格遵守招标方各项规章制度、网络安全、数据安全和作业现场安全管理要求。
	投标方必填


四、服务内容及数量
	序号
	工程/服务内容
	单位
	数量

	1
	激光驱鸟装置
	套
	1

	2
	技术研究报告
	份
	1

	3
	算法模型测试报告
	份
	1
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	配合编制发明专利申请文本。
	篇
	1

	5
	完成第三方检测（检测机构应具备CMA或CNAS认证资质）
	项
	1

	6
	在超特高压新型电气装备科技成果转化中试基地完成中试。
	项
	1


五、需提交的证明文件（需加盖单位印章）
	序号
	证明文件名称
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	1
	商务资质文件（营业执照、资质与信用、商务响应度、相关资质证书等）
	投标方必填

	2
	技术服务方案（同类项目业绩、技术服务方案、项目团队配置、服务承诺与保障等）
	投标方必填

	3
	投标商务、技术偏差表
	投标方必填

	4
	其他证明文件（如有）
	投标方必填


六、报价表
（一）报总价
1、总价报价表
	南网超高压公司百色局2026年职工创新项目（基于AI视觉的输电线路综合智能激光驱鸟装置）相关技术服务零星采购）

	序号
	报价项目
	投标方响应
投标方必填

	1
	投标总报价
	大写：           元
小写：           元

	2
	发票类型
	增值税专用发票
增值税普通发票

	3
	发票税率
	        %

	总价报价说明：投标人为实施本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。



2、分项报价表
	南网超高压公司百色局2026年职工创新项目（基于AI视觉的输电线路综合智能激光驱鸟装置）相关技术服务零星采购）

	序号
	分项名称
	数量/工作量
	单价
	小计
	说明

	1
	激光驱鸟装置
	1项
	投标方必填
	投标方必填
	

	2
	技术研究报告
	1项
	投标方必填
	投标方必填
	

	3
	算法模型测试报告
	1项
	投标方必填
	投标方必填       
	

	4
	配合编制发明专利申请文本。
	1项
	投标方必填
	投标方必填       
	

	5
	完成第三方检测（检测机构应具备CMA或CNAS认证资质）。
	1项
	投标方必填
	投标方必填       
	

	6
	在超特高压新型电气装备科技成果转化中试基地完成中试。
	1项
	投标方必填
	投标方必填
	

	合  计
	
	
	

	分项报价说明：按具体交付物/工作内容分列。


投标单位（公章）：
                    联系人及联系方式：
                    报价日期：
附件：需提交的证明文件等
1.商务资质文件：营业执照、资质与信用、商务响应度、相关资质证书等；
2.技术服务方案：同类项目业绩、技术服务方案、项目团队配置、服务承诺与保障等；
3.投标商务、技术偏差表；
4.其他证明文件（如有）。
