超高压公司百色局零星采购项目报价文件
【超高压输电公司百色局2026年职工创新项目（面向超高压输电线路登塔作业的无源储能式外骨骼机器人研发）相关技术服务零星采购】
一、资格要求
	资格要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	[bookmark: _GoBack]通用资格条件
	1.具备以下条件之一：1）具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；2）具有承担民事责任能力的事业单位或其他组织。注：分支机构投标的，须提供上级机构出具的合法、有效授权证明。
2.没有处于被责令停业或破产状态，且未被重组或接管。
3.不接受联合体投标。
4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
5.不允许转包。
6.其他不得存在的情形：南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格，且未解除的。
	投标方必填

	专用资格资质要求
	投标人具有机械设计研究或开发相关业绩，并提供相关证明文件。
	投标方必填


二、商务要求
	商务要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	2.1 服务要求
	1、全流程配套技术服务覆盖
服务商需完整支撑「面向超高压输电线路登塔作业的无源储能式外骨骼机器人研发」全周期工作，涵盖前期力学建模、核心机构研发、轻量化结构设计、现场实塔测试、成果汇编全阶段配套技术服务，全程配合百色局项目负责人开展职工创新项目实施，保障项目按期完成全部预期成果。
2、专业技术人员配合服务
按需赴百色局500kV线路铁塔现场开展数据采集、样机调试、登塔对比试验；全程配合项目开展数据测算、仿真分析、故障调试、性能优化工作。
3、配合全套技术文档编制服务
按项目预期成果要求，配合编制全套规范技术资料，包含：整机技术设计与计算文档、实塔登攀测试报告、外骨骼应用指南与标准化操作手册、可投稿期刊论文文稿，所有文档格式、内容满足南网职工创新项目验收归档标准。
4、样机研发配套技术支撑服务
为无源储能式外骨骼机器人1套样机研发提供全套技术服务，包含机构方案设计、力学仿真、零部件参数计算、轻量化结构优化、势能回收机构调试，确保整机满足重量、助力效率、穿戴适配等全部指标要求。
5、现场试验与效能评估服务
配合在500kV猫头塔、酒杯塔开展多组实塔登塔对比试验，完成人体心率、血氧、RPE疲劳量表、登塔耗时、关节肌肉负荷等数据采集与分析，出具完整效能评估结论，形成标准化现场应用规范。
6、项目验收全流程保障服务
全程配合百色局完成职工创新项目阶段性检查、最终验收；按需提供技术汇报材料、试验原始数据、样机调试记录等佐证材料，协助完成创新成果整理、资料归档。
7、售后技术优化服务
项目验收完成后提供周期技术答疑、样机优化调整、文档修订完善服务，针对登塔作业现场使用反馈对机械结构、助力逻辑、穿戴结构提供技术方案。
	投标方必填

	2.2 服务地址
	招标方指定（需到百色局所辖线路开展服务）
	投标方必填

	2.3 服务期限要求
	2026年12月20日前。
	投标方必填

	2.4 服务人员要求
	技术服务人员需为投标方公司所属劳动合同制员工或劳务派遣员工：如是投标方劳动合同制员，应提供工伤保险购买证明；如是投标方劳务派遣员工，应提供劳务派遣协议及工伤保险证明。
	投标方必填

	2.5 发票要求
	需提供符合规定税率的全额发票。
	投标方必填

	2.6 结算及支付条件
	一次性支付：完成本项目全部服务工作内容，经招标方验收合格，投标方按开具全额发票，招标方收到发票后60日内，通过转账一次性支付全部费用。
	投标方必填

	2.7 服务方式要求
	现场服务+远程服务
	投标方必填

	2.8 售后服务要求
	质保期1年。招标方有疑问时，投标方应安排专业技术人员积极配合，并提供专业的技术支持和意见建议。
	投标方必填

	2.9 其他要求
	报价包含完成本项目所需全部费用。
	投标方必填



三、技术要求
	技术要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	3.1 技术服务内容及标准
	1、力学建模服务：采集500kV猫头塔、酒杯塔登塔受力能耗数据，搭建人-机-塔耦合动力学模型，输出储能机构设计参数；
2、储能机构研发：研制弹簧势能回收模块，势能回收效率≥70%，整机自重≤6kg，无源无电池，配备髋膝二级助力传动结构；
3、轻量化结构设计：碳纤+铝合金混合结构，穿戴尺寸适160-185cm/50-90kg人员，穿戴时长≤2分钟，步态运动无阻碍；
4、现场实测评估：在500kV铁塔开展对照登塔试验，采集心率、疲劳度、耗时数据，验证减负50%以上，出具实塔测试报告；
5、成果交付标准：配合开展配套全套设计计算文件、现场应用操作指南、可投稿期刊论文，全部技术指标、资料满足创新项目验收要求。
6、投标方根据招标方制定的项目研发方案要求开展研制工作，并有义务向采购方（招标方）明确整个研制过程可能存在的风险因素（如装置结构稳定性、力学性能达标等方面风险）和防控措施；若现场条件不满足研制要求，投标方应积极配合调整研发方案，编制新的解决方案并提供相应资源支持。
7、投标方所安排技术人员应严格遵守招标方现场安全管理规定，清楚并严格遵守补充安全管理协议各项要求及罚则。
	投标方必填

	3.2 技术服务质量要求及验收标准
	1、技术服务成果包括：
1）无源储能式外骨骼机器人样机1套
2)配合编制技术设计与计算文档1套
3)配合编制500kV铁塔实塔登攀测试报告1份
4)配合编制超高压线路外骨骼应用指南及操作手册。
5)配合编制期刊论文文本1项。
2、质量要求及验收标准：
1）所有技术方案、仿真计算、试验数据贴合超高压登塔作业工况，全部性能指标达标，无负偏离；
2）服务全过程响应及时，现场调试、资料修改配合高效，样机运行稳定、穿戴适配无卡顿；
3）交付全套完整可溯源技术资料，图纸、报告、配合撰写的论文规范齐全，满足职工创新项目归档验收；
4）实塔测试可复现减负50%以上、势能回收≥70%等核心效果，通过百色局现场效能核验即为验收合格。
	投标方必填

	3.3 其他技术要求
	1）投标方应配合招标方根据项目研究过程中的技术亮点和创新点，提供相关技术资料和数据支持，协助专利撰写人员完成论文文本的撰写，确保论文质量。
2）投标方在项目实施过程中，应每月到现场向招标方汇报项目进展情况，及时沟通解决遇到的技术问题，确保项目按照预定计划顺利推进，如遇不可抗力因素影响项目进度，应及时通知招标方并协商调整项目计划。
	投标方必填


四、服务内容及数量
	序号
	工程/服务内容
	单位
	数量

	1
	配合研究生产无源储能式外骨骼机器人样机
	套
	1

	2
	配合撰写技术设计与计算文档
	份
	1

	3
	配合撰写500kV铁塔实塔登攀测试报告
	份
	1

	4
	配合撰写超高压线路外骨骼应用指南及操作手册
	份
	1

	[bookmark: _Toc351322324][bookmark: _Toc432171539][bookmark: _Toc350159239]5
	配合撰写期刊论文文本
	篇
	1

	6
	完成第三方检测（检测机构应具备CMA或CNAS认证资质）
	份
	1

	7
	在超特高压新型电气装备科技成果转化中试基地完成中试
	份
	1


五、需提交的证明文件（需加盖单位印章）
	序号
	证明文件名称
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	1
	商务资质文件（营业执照、资质与信用、商务响应度、相关资质证书等）
	投标方必填

	2
	技术服务方案（同类项目业绩、技术服务方案、项目团队配置、服务承诺与保障等）
	投标方必填

	3
	投标商务、技术偏差表
	投标方必填

	4
	其他证明文件（如有）
	投标方必填


六、报价表
（一）报总价
1、总价报价表
	超高压输电公司百色局2026年职工创新项目（面向超高压输电线路登塔作业的无源储能式外骨骼机器人研发）

	序号
	报价项目
	投标方响应
投标方必填

	1
	投标总报价
	大写：           元
小写：           元

	2
	发票类型
	增值税专用发票
增值税普通发票

	3
	发票税率
	        %

	总价报价说明：投标人为实施本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。



2、分项报价表
	超高压输电公司百色局2026年职工创新项目（面向超高压输电线路登塔作业的无源储能式外骨骼机器人研发）

	序号
	分项名称
	数量/工作量
	单价
	小计
	说明

	1
	配合研究生产无源储能式外骨骼机器人样机
	套
	投标方必填
	投标方必填
	

	2
	配合撰写技术设计与计算文档
	份
	投标方必填
	投标方必填
	

	3
	配合撰写500kV铁塔实塔登攀测试报告
	份
	投标方必填
	投标方必填       
	

	4
	配合撰写超高压线路外骨骼应用指南及操作手册
	份
	投标方必填
	投标方必填       
	

	5
	配合撰写期刊论文文本
	篇
	投标方必填
	投标方必填       
	

	6
	完成第三方检测（检测机构应具备CMA或CNAS认证资质）
	份
	投标方必填
	投标方必填       
	

	7
	在超特高压新型电气装备科技成果转化中试基地完成中试
	份
	投标方必填
	投标方必填       
	

	合  计
	
	
	

	分项报价说明：按具体交付物/工作内容分列。





投标单位（公章）：
                    联系人及联系方式：
                    报价日期：



（二）报下浮率
报价表
	超高压输电公司百色局2026年职工创新项目（面向超高压输电线路登塔作业的无源储能式外骨骼机器人研发）

	序号
	报价项目
	投标方响应
投标方必填

	1
	报价基准/造价标准
	《超高压输电公司百色局2026年职工创新项目（外骨骼机器人在电网行业的应用）相关技术服务零星采购》

	2
	投标下浮率
	%

	3
	发票类型
	增值税专用发票
增值税普通发票

	4
	发票税率
	        %

	总价报价说明：投标人为实施本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。



投标单位（公章）：
                    联系人及联系方式：
                    报价日期：

附件：需提交的证明文件等
1.商务资质文件：营业执照、资质与信用、商务响应度、相关资质证书等；
2.技术服务方案：同类项目业绩、技术服务方案、项目团队配置、服务承诺与保障等；
3.投标商务、技术偏差表
4.其他证明文件（如有）
