超高压公司百色局零星采购项目报价文件
（基于固定式单目视觉的输电线路树障智能监测与分析项目）

一、资格要求
	资格要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	通用资格条件
	1.具备以下条件之一：1）具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；2）具有承担民事责任能力的事业单位或其他组织。注：分支机构投标的，须提供上级机构出具的合法、有效授权证明。
2.没有处于被责令停业或破产状态，且未被重组或接管。
3.不接受联合体投标。
4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
5.不允许转包。
6.其他不得存在的情形：南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格，且未解除的。
	投标方必填

	专用资格资质要求
	无
	/


二、商务要求
	商务要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	2.1 服务要求
	本项目拟整合高精度语义分割、基于从阴影中恢复形状（SFS）的距离测算以及风险等级评估三大功能，研发输电线路树障智能监测与分析系统。通过部署固定式图像采集设备，结合语义分割模型实现输电导线、杆塔、树木等关键目标的精准识别与提取；基于单目视觉深度估算和相机几何模型开展树障与输电线路之间的距离智能测算；依据国家或行业安全规程建立树障风险等级评估模型，实现树障隐患的自动识别、风险分级与预警分析。投标方提供相关技术服务配合招标方完成输电线路树障智能监测与分析系统研发测试，完成第三方检测，并配合开展《发明专利文本》、《技术研究报告》、《系统设计说明书》、《算法模型测试报告》以及《原型系统用户操作手册》撰写。
	投标方必填

	2.2 服务地址
	不限（需到百色局所辖线路开展调试）
	投标方必填

	2.3 服务期限要求
	2026年12月20日前。
	投标方必填

	2.4 服务人员要求
	技术服务人员需为投标方公司所属劳动合同制员工或劳务派遣员工：如是投标方劳动合同制员，应提供工伤保险购买证明；如是投标方劳务派遣员工，应提供劳务派遣协议及工伤保险证明。
	投标方必填

	2.5 发票要求
	需提供符合规定税率的全额发票。
	投标方必填

	2.6 结算及支付条件
	一次性支付：完成本项目全部服务工作内容，经招标方验收合格，投标方按开具全额发票，招标方收到发票后60日内，通过转账一次性支付全部费用。
	投标方必填

	2.7 服务方式要求
	现场服务+远程服务
	投标方必填

	2.8 售后服务要求
	质保期1年。招标方有疑问时，投标方应安排专业技术人员积极配合，并提供专业的技术支持和意见建议。
	投标方必填

	2.9 其他要求
	报价包含完成本项目所需全部费用。
	投标方必填
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三、技术要求
	技术要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	3.1 技术服务内容及标准
	1）依据项目研究内容，完成输电线路树障智能监测与分析系统的设计与开发，系统应具备树障目标自动提取、输电线路与树障距离智能测算、风险等级自动评估及预警分析等功能，系统的直接输出即为对输入图像中树障情况的风险等级评估结果。
2）投标方根据招标方制定的项目研发方案要求开展研制工作，并有义务向招标方明确整个研制过程可能存在的风险因素（如高精度语义分割准确性、基于从阴影中恢复形状（SFS）的距离测算精度、风险等级评估可靠性等方面）和防控措施；若现场条件不满足研制要求，投标方应积极配合调整研发方案，编制新的解决方案并提供相应资源支持。
3）构建基于安全距离的风险等级评估模型，投标方应结合单目视觉距离测算结果、输电线路电压等级等参数及电力行业相关安全距离要求，建立树障隐患风险自动判别规则和分级评估模型。模型应能够以树障与输电导线之间的测算距离为核心输入，依据不同线路运行场景和安全距离阈值，对树障的危险程度进行自动划分（如：正常、注意、危险、紧急等），并形成清晰、直观的风险评估结果和预警信息，为运检人员提供清晰、直观的决策支持。
	投标方必填

	3.2 技术服务质量要求及验收标准
	1）成果需由具有CNAS认证的实验室出具第三方检测报告，检测内容涵盖输电线路树障智能监测与分析系统对高精度语义分割准确性、基于从阴影中恢复形状（SFS）的距离测算精度、风险等级评估可靠性等，检测结果需全部符合招标方设定的技术指标要求。
2）在现场验收环节，需对树障智能监测与分析系统进行实地测试，模拟输电走廊不同工况下，确保其能够实时、准确地感知树木与导线之间的距离，自动划分（如：正常、注意、危险、紧急等），等相应的预警信息，为运检人员提供清晰、直观的决策支持，且在使用过程中操作简便、运行稳定，不出现数据丢失、误报漏报等现象。
	投标方必填

	[bookmark: OLE_LINK1]3.3 其他技术要求
	1)投标方应安排专业技术人员与招标方指定的《发明专利文本》、《技术研究报告》、《系统设计说明书》、《算法模型测试报告》以及《原型系统用户操作手册》撰写团队成员进行紧密配合，定期交流项目研究进展和关键技术成果，为相关成果材料撰写提供必要的技术支持和数据资料，并积极配合完成修改、校对等工作。
2）投标方在项目实施过程中，应定期向招标方汇报项目进展情况，及时沟通解决遇到的技术问题，确保项目按照预定计划顺利推进，如遇不可抗力因素影响项目进度，应及时通知招标方并协商调整项目计划。
	投标方必填




四、服务内容及数量
	序号
	工程/服务内容
	单位
	数量

	1
	形成固定式单目视觉输电线路树障智能监测与分析原型系统
	套
	1

	2
	形成输电线路树障监测图像数据集及数据标注说明
	套
	1

	3
	形成语义分割算法模型、单目视觉距离测算算法和树障风险等级评估模型
	套
	3

	4
	配合开展技术研究报告撰写
	项
	1
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	配合开展发明专利文本撰写
	项
	1

	6
	配合开展《系统设计说明书》、《算法模型测试报告》以及《原型系统用户操作手册》撰写
	项
	3

	7
	形成原型系统用户操作手册
	份
	1

	8
	配合完成项目成果演示、验收汇报材料及相关支撑文件
	套
	1

	9
	完成第三方检测（检测机构应具备CMA或CNAS认证资质）
	项
	1

	10
	在超特高压新型电气装备科技成果转化中试基地完成中试
	项
	1



五、需提交的证明文件（需加盖单位印章）
	序号
	证明文件名称
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	1
	商务资质文件（营业执照、资质与信用、商务响应度、相关资质证书等）
	投标方必填

	2
	技术服务方案（同类项目业绩、技术服务方案、项目团队配置、服务承诺与保障等）
	投标方必填

	3
	投标商务、技术偏差表
	投标方必填

	4
	其他证明文件（如有）
	投标方必填



六、报价表
（一）报总价
1、总价报价表

	超高压输电公司百色局2026年职工创新项目（基于固定式单目视觉的输电线路树障智能监测与分析）相关技术服务零星采购）项目

	序号
	报价项目
	投标方响应
投标方必填

	1
	投标总报价
	大写：           元
小写：           元

	2
	发票类型
	增值税专用发票
增值税普通发票

	3
	发票税率
	        %

	总价报价说明：投标人为实施本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。



2、分项报价表
	超高压输电公司百色局2026年职工创新项目（基于固定式单目视觉的输电线路树障智能监测与分析）相关技术服务零星采购）项目

	序号
	分项名称
	数量/工作量
	单价
	小计
	说明

	1
	形成固定式单目视觉输电线路树障智能监测与分析原型系统
	1套
	投标方必填
	投标方必填
	

	2
	形成输电线路树障监测图像数据集及数据标注说明
	1套
	投标方必填
	投标方必填
	

	3
	形成语义分割算法模型、单目视觉距离测算算法和树障风险等级评估模型
	3套
	投标方必填
	投标方必填       
	

	4
	配合开展技术研究报告撰写
	1项
	投标方必填
	投标方必填       
	

	5
	配合开展发明专利文本撰写
	1项
	投标方必填
	投标方必填       
	

	6
	配合开展《系统设计说明书》、《算法模型测试报告》以及《原型系统用户操作手册》撰写
	3项
	投标方必填
	投标方必填
	

	7
	形成原型系统用户操作手册
	1份
	投标方必填
	投标方必填
	

	8
	配合完成项目成果演示、验收汇报材料及相关支撑文件
	1套
	投标方必填
	投标方必填
	

	9
	完成第三方检测（检测机构应具备CMA或CNAS认证资质）
	1项
	投标方必填
	投标方必填
	

	10
	在超特高压新型电气装备科技成果转化中试基地完成中试
	1项
	投标方必填
	投标方必填
	

	合  计
	
	
	

	分项报价说明：按具体交付物/工作内容分列。



投标单位（公章）：
                    联系人及联系方式：
                    报价日期：





附件：需提交的证明文件等
1.商务资质文件：营业执照、资质与信用、商务响应度、相关资质证书等；
2.技术服务方案：同类项目业绩、技术服务方案、项目团队配置、服务承诺与保障等；
3.投标商务、技术偏差表
4.其他证明文件（如有）

