超高压公司百色局零星采购项目报价文件
【南网超高压公司百色局2026年职工创新项目（室内轨道机器人无线控制二次设备液晶屏点亮技术研究与应用）相关技术服务零星采购）】
一、资格要求
	资格要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	通用资格条件
	1.具备以下条件之一：1）具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；2）具有承担民事责任能力的事业单位或其他组织。注：分支机构投标的，须提供上级机构出具的合法、有效授权证明。
2.没有处于被责令停业或破产状态，且未被重组或接管。
3.不接受联合体投标。
4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
5.不允许转包。
6.其他不得存在的情形：南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格，且未解除的。
	投标方必填

	专用资格资质要求
	投标人具有机器人研发、安装或调试等相关业绩，并提供相关证明文件。
	投标方必填


二、商务要求
	商务要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	2.1 服务要求
	目前90%以上二次设备液晶屏在正常情况下均处于熄屏状态，随着变电站无人化的推进，变电站将处于无人值守状态，当二次设备出现报警时，由于二次设备液晶屏处于熄屏状态，将导致监控人员无法通过室内轨道机器人对二次设备液晶屏报警信息进行查看，影响监控人员对设备状态的判断。
针对上述问题，亟需一种装置，可以和巡检机器人进行交互，当机器人到达时，自动通过触碰方式点亮屏幕，辅助机器人实现二次设备全巡检。
	投标方必填

	2.2 服务地址
	广西百色市右江区迎龙路69号南网超高压百色局本部
	投标方必填

	2.3 服务期限要求
	2026年12月20日前。
	投标方必填

	2.4 服务人员要求
	技术服务人员需为投标方公司所属劳动合同制员工或劳务派遣员工：如是投标方劳动合同制员，应提供工伤保险购买证明；如是投标方劳务派遣员工，应提供劳务派遣协议及工伤保险证明。
	投标方必填

	2.5 发票要求
	需提供符合规定税率的全额发票。
	投标方必填

	2.6 结算及支付条件
	一次性支付：完成本项目全部服务工作内容，经招标方验收合格，投标方按开具全额发票，招标方收到发票后60日内，通过转账一次性支付全部费用。
	投标方必填

	2.7 服务方式要求
	现场服务+远程服务
	投标方必填

	2.8 售后服务要求
	质保期1年。招标方有疑问时，投标方应安排专业技术人员积极配合，并提供专业的技术支持和意见建议。
	投标方必填

	2.9 其他要求
	报价包含完成本项目所需全部费用。
	投标方必填


三、技术要求
	技术要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	3.1 技术服务内容及标准
	根据招标方设计方案，协助完成：
1.二次设备屏幕触碰技术研究。调研站内二次设备屏幕种类、点亮方式、触摸力度、行程等参数，研发力度可调的触碰技术。
2.触手材料与机械结构研制。针对调研结果进行触手材料研究、触手机械结构和电气控制方法研究。
3.装置与机器人交互技术。沟通协调站内现有机器人厂家，研究软件接口、电气接口，形成二次设备屏幕操作装置与机器人的交互方案。
4.屏幕操作装置研发。开发二次屏幕装置机械结构、电气控制系统和软件接口，形成完整可用装置。
	投标方必填

	3.2 技术服务质量要求及验收标准
	1）系统功能应满足招标方确认的需求和技术服务规范要求，能够与变电站室内轨道机器人配合，无线控制点亮屏柜，并增加室内轨道机器人巡视点位，实现机器人完成二次设备屏幕显示信息巡视。配合完成巡视点位上送全域物联网平台。
2）二次设备屏幕操作点亮装置2套，点亮装置运行稳定。
3）系统应通过招标方组织的功能测试、现场试运行和验收评审，提交测试报告、验收资料、用户手册、运维手册等文件。
4）系统应满足账号权限、岗位权限、审批留痕、操作日志、数据备份恢复、敏感数据权限控制和脱敏展示等安全要求，不得造成数据泄露。
	投标方必填

	3.3 其他技术要求
	1）投标方应配合招标方编制专利文件1篇。
2）投标方在项目实施过程中，应定期向招标方汇报项目进展，及时沟通并解决需求确认、接口权限、历史数据导入、网络策略、终端适配和试运行过程中遇到的问题。
3）项目实施过程中形成的技术资料、系统成果及相关知识产权归招标方所有。未经招标方书面同意，投标方不得向第三方披露、使用或转让相关技术资料和成果。
4）投标方应对参与项目人员开展安全教育、保密教育和信息系统安全培训，严格遵守招标方各项规章制度、网络安全、数据安全和食堂现场管理要求。
	投标方必填


四、服务内容及数量
	序号
	工程/服务内容
	单位
	数量

	1
	二次设备屏幕操作点亮装置。
	套
	2

	2
	系统联调、巡视点位上送、系统测试验收、培训及试运行支持。
	项
	1
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	配合开展发明专利申请文本编制。
	项
	1

	4
	完成第三方检测（检测机构应具备CMA或CNAS认证资质）。
	项
	1

	5
	在超特高压新型电气装备科技成果转化中试基地完成中试。
	项
	1

	备注：具体参见南网超高压公司百色局2026年职创项目（室内轨道机器人无线控制二次设备液晶屏点亮技术研究与应用）技术规范书。


五、需提交的证明文件（需加盖单位印章）
	序号
	证明文件名称
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	1
	商务资质文件（营业执照、资质与信用、商务响应度、相关资质证书等）
	投标方必填

	2
	技术服务方案（同类项目业绩、技术服务方案、项目团队配置、服务承诺与保障等）
	投标方必填

	3
	投标商务、技术偏差表
	投标方必填

	4
	其他证明文件（如有）
	投标方必填


六、报价表
（一）报总价
1、总价报价表
	南网超高压公司百色局2026年职工创新项目（室内轨道机器人无线控制二次设备液晶屏点亮技术研究与应用）相关技术服务零星采购）

	序号
	报价项目
	投标方响应
投标方必填

	1
	投标总报价
	大写：           元
小写：           元

	2
	发票类型
	增值税专用发票
增值税普通发票

	3
	发票税率
	        %

	总价报价说明：投标人为实施本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。



2、分项报价表
	南网超高压公司百色局2026年职工创新项目（室内轨道机器人无线控制二次设备液晶屏点亮技术研究与应用）相关技术服务零星采购）

	序号
	分项名称
	数量/工作量
	单价
	小计
	说明

	1
	二次设备屏幕操作点亮装置。
	2套
	投标方必填
	投标方必填
	

	2
	系统联调、巡视点位上送、系统测试验收、培训及试运行支持。
	1项
	投标方必填
	投标方必填
	

	3
	配合开展发明专利申请文本编制。
	1项
	投标方必填
	投标方必填       
	

	4
	完成第三方检测（检测机构应具备CMA或CNAS认证资质）。
	1项
	投标方必填
	投标方必填       
	

	5
	在超特高压新型电气装备科技成果转化中试基地完成中试。
	1项
	投标方必填
	投标方必填       
	

	合  计
	
	
	

	分项报价说明：按具体交付物/工作内容分列。



投标单位（公章）：
                    联系人及联系方式：
                    报价日期：


附件：需提交的证明文件等
1.商务资质文件：营业执照、资质与信用、商务响应度、相关资质证书等；
2.技术服务方案：同类项目业绩、技术服务方案、项目团队配置、服务承诺与保障等；
3.投标商务、技术偏差表；
4.其他证明文件（如有）。

