超高压公司百色局零星采购项目报价文件
【南网超高压公司百色局2026年职工创新项目（一种35kV干式电抗器快速灭火小车研制）相关技术服务零星采购）】
一、资格要求
	资格要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	[bookmark: _GoBack]通用资格条件
	1.具备以下条件之一：1）具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；2）具有承担民事责任能力的事业单位或其他组织。注：分支机构投标的，须提供上级机构出具的合法、有效授权证明。
2.没有处于被责令停业或破产状态，且未被重组或接管。
3.不接受联合体投标。
4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
5.不允许转包。
6.其他不得存在的情形：南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格，且未解除的。
	投标方必填

	专用资格资质要求
	无
	/


二、商务要求
	商务要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	2.1 服务要求
	本项目拟针对500kV变电站电抗器突发火情存在弊端,项目研制干式电抗器快速灭火小车，由可升降装置、水压调节模块、改造的喷头模块、控制模块组成，具备可移动、可升降喷头和水压调节功能，在火灾初期进行安全、精准和快速的灭火。投标方提供相关技术服务配合招标方完成35kV干式电抗器快速灭火小车研制，完成系统第三方检测，并配合开展发明专利文本撰写。
	投标方必填

	2.2 服务地址
	广西百色市右江区百色东高速收费站往四塘方向100米500kV百色变电站。
	投标方必填

	2.3 服务期限要求
	2026年12月20日前。
	投标方必填

	2.4 服务人员要求
	技术服务人员需为投标方公司所属劳动合同制员工或劳务派遣员工：如是投标方劳动合同制员，应提供工伤保险购买证明；如是投标方劳务派遣员工，应提供劳务派遣协议及工伤保险证明。
	投标方必填

	2.5 发票要求
	需提供符合规定税率的全额发票。
	投标方必填

	2.6 结算及支付条件
	一次性支付：完成本项目全部服务工作内容，经招标方验收合格，投标方按开具全额发票，招标方收到发票后60日内，通过转账一次性支付全部费用。
	投标方必填

	2.7 服务方式要求
	现场服务+远程服务
	投标方必填

	2.8 售后服务要求
	质保期1年。招标方有疑问时，投标方应安排专业技术人员积极配合，并提供专业的技术支持和意见建议。
	投标方必填

	2.9 其他要求
	报价包含完成本项目所需全部费用。
	投标方必填


三、技术要求
	技术要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	3.1 技术服务内容及标准
	1）依据项目研究内容，完成设计并制作一台适用于35kV干式电抗器的快速灭火小车。小车具备喷头高度调节功能，以满足不同高度电抗器的灭火需求；能够精确控制水压输出，改变喷水覆盖范围；配备可纵向和横向喷水的改造喷头模块，精确控制喷水量，实现大范围喷水覆盖。同时研制控制模块，实时调节喷洒范围、水流量和水压，适应不同灭火需求。
2）投标方根据招标方制定的项目研发方案要求开展研制工作，并有义务向采购方（招标方）明确整个研制过程可能存在的风险因素（如喷头模块机械与水力性能不达标、电磁干扰下的控制失效等方面风险）和防控措施；若现场条件不满足研制要求，投标方应积极配合调整研发方案，编制新的解决方案并提供相应资源支持。
	投标方必填

	3.2 技术服务质量要求及验收标准
	1)成果需由具有CNAS认证的实验室出具第三方检测报告，检测内容涵盖绝缘测试、水力性能测试、控制精度测试、喷头动作特性测试等，检测结果需全部符合招标方设定的技术指标要求。
2)在现场验收环节，需要对装置进行功能性演示，检测其行走、驻车、高度匹配及水压建立情况。在有安全保障的前提下，进行模拟火情的带电试喷，验证绝缘安全与灭火覆盖效果。
	投标方必填

	3.3 其他技术要求
	1）投标方应配合招标方编制相关研究论文1篇，根据项目实施过程中的技术路线、系统功能、应用效果和创新点提供技术资料、数据支撑和成果说明。
2）投标方在项目实施过程中，应定期向招标方汇报项目进展，及时沟通并解决需求确认。
3)项目实施过程中形成的技术资料、系统成果及相关知识产权归招标方所有。未经招标方书面同意，投标方不得向第三方披露、使用或转让相关技术资料和成果。
	投标方必填


四、服务内容及数量
	序号
	工程/服务内容
	单位
	数量

	1
	配合开展快速灭火小车的研制及测试
	项
	1

	2
	配合相关研究论文编制
	项
	1

	3
	配合开展发明专利文本撰写
	项
	1

	4
	配合完成项目成果演示、验收汇报材料及相关支撑文件
	套
	1

	5
	完成第三方检测（检测机构应具备CMA或CNAS认证资质）
	项
	1

	[bookmark: _Toc432171539][bookmark: _Toc350159239][bookmark: _Toc351322324]6
	在超特高压新型电气装备科技成果转化中试基地完成中试。
	项
	1


五、需提交的证明文件（需加盖单位印章）
	序号
	证明文件名称
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	1
	商务资质文件（营业执照、资质与信用、商务响应度、相关资质证书等）
	投标方必填

	2
	技术服务方案（同类项目业绩、技术服务方案、项目团队配置、服务承诺与保障等）
	投标方必填

	3
	投标商务、技术偏差表
	投标方必填

	4
	其他证明文件（如有）
	投标方必填


六、报价表
（一）报总价
1、总价报价表
	南网超高压公司百色局2026年职工创新项目（一种35kV干式电抗器快速灭火小车研制）相关技术服务零星采购）

	序号
	报价项目
	投标方响应
投标方必填

	1
	投标总报价
	大写：           元
小写：           元

	2
	发票类型
	增值税专用发票
增值税普通发票

	3
	发票税率
	        %

	总价报价说明：投标人为实施本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。



2、分项报价表
	南网超高压公司百色局2026年职工创新项目（一种35kV干式电抗器快速灭火小车研制）相关技术服务零星采购）

	序号
	分项名称
	数量/工作量
	单价
	小计
	说明

	1
	配合开展快速灭火小车的研制及测试
	1项
	投标方必填
	投标方必填
	

	2
	配合相关研究论文编制
	1项
	投标方必填
	投标方必填       
	

	3
	配合开展发明专利文本撰写
	1项
	投标方必填
	投标方必填       
	

	4
	配合完成项目成果演示、验收汇报材料及相关支撑文件
	1项
	投标方必填
	投标方必填       
	

	5
	完成第三方检测（检测机构应具备CMA或CNAS认证资质）
	1项
	投标方必填
	投标方必填       
	

	6
	在超特高压新型电气装备科技成果转化中试基地完成中试。
	1项
	投标方必填
	投标方必填       
	

	合  计
	
	
	

	分项报价说明：按具体交付物/工作内容分列。



投标单位（公章）：
                    联系人及联系方式：
                    报价日期：


附件：需提交的证明文件等
1.商务资质文件：营业执照、资质与信用、商务响应度、相关资质证书等；
2.技术服务方案：同类项目业绩、技术服务方案、项目团队配置、服务承诺与保障等；
3.投标商务、技术偏差表
4.其他证明文件（如有）

