超高压公司百色局零星采购项目报价文件
【2026年职工创新项目（双光视觉电力杆塔与导地线一体化智能巡检装置研发及应用）相关技术服务零星采购）】
一、资格要求
	资格要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	通用资格条件
	1.具备以下条件之一：1）具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；2）具有承担民事责任能力的事业单位或其他组织。注：分支机构投标的，须提供上级机构出具的合法、有效授权证明。
2.没有处于被责令停业或破产状态，且未被重组或接管。
3.不接受联合体投标。
4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
5.不允许转包。
6.其他不得存在的情形：南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格，且未解除的。
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	专用资格资质要求
	投标人具有无人机系统研究或开发相关业绩，并提供相关证明文件
	投标方必填


二、商务要求
	商务要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	2.1 服务要求
	本项目以无人机为核心载体，依托“多传感器协同+智能算法驱动”技术路线，从三大模块实现输电线路数智化巡检。其一，完成智能巡检装置硬件一体化集成，集成四类核心传感器解决传统采集问题。其二，研发雷达仿线飞行控制与全场景覆盖算法，改进ICP算法提取导地线轨迹，融合卡尔曼滤波、改进AI算法等，解决隐蔽部位覆盖不足、障碍物规避等复杂场景问题。其三，搭建轻量化缺陷识别与报告生成系统，优化YOLOv8模型实现边缘端实时精准识别，集成智能引擎生成多格式的巡检报告，实现数据处理全自动化，大幅提升巡检效率。（服务包括但不仅限于提供：1.研发输电线路数智化巡检装置1套；2.配合编制发明专利申请文本1份；3.输电线路数智化巡检装置创新成果报告1份；4.配合撰写论文1篇；5.轻量化缺陷识别模型1份；6.现场自动报告生成系统1份；7.缺陷数据库1份；8.操作手册1份。）
	投标方必填

	2.2 服务地址
	不限（需到百色局所辖线路开展调试）
	投标方必填

	2.3 服务期限要求
	2026年12月20日前。
	投标方必填

	2.4 服务人员要求
	技术服务人员需为投标方公司所属劳动合同制员工或劳务派遣员工：如是投标方劳动合同制员，应提供工伤保险购买证明；如是投标方劳务派遣员工，应提供劳务派遣协议及工伤保险证明。
	投标方必填

	2.5 发票要求
	需提供符合规定税率的全额发票。
	投标方必填

	2.6 结算及支付条件
	一次性支付：完成本项目全部服务工作内容，经招标方验收合格，投标方按开具全额发票，招标方收到发票后60日内，通过转账一次性支付全部费用。
	投标方必填

	2.7 服务方式要求
	现场服务+远程服务
	投标方必填

	2.8 售后服务要求
	质保期1年。招标方有疑问时，投标方应安排专业技术人员积极配合，并提供专业的技术支持和意见建议。
	投标方必填

	2.9 其他要求
	报价包含完成本项目所需全部费用。
	投标方必填



三、技术要求
	技术要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	3.1 技术服务内容及标准
	1）依据项目研究内容，完成用于“多传感器协同+智能算法驱动”技术路线，从三大模块实现输电线路数智化巡检。其一，完成智能巡检装置硬件一体化集成，集成四类核心传感器解决传统采集问题。其二，研发雷达仿线飞行控制与全场景覆盖算法，改进ICP算法提取导地线轨迹，融合卡尔曼滤波、改进AI算法等，解决隐蔽部位覆盖不足、障碍物规避等复杂场景问题。其三，搭建轻量化缺陷识别与报告生成系统，优化YOLOv8模型实现边缘端实时精准识别，集成智能引擎生成多格式的巡检报告，实现数据处理全自动化。
2）投标方根据招标方制定的项目研发方案要求开展研制工作，并有义务向采购方（招标方）明确整个研制过程可能存在的风险因素（如装置结构稳定性、力学性能达标等方面风险）和防控措施；若现场条件不满足研制要求，投标方应积极配合调整研发方案，编制新的解决方案并提供相应资源支持。
	投标方必填

	3.2 技术服务质量要求及验收标准
	成果需由具有资质的第三方认证等。
	投标方必填

	3.3 其他技术要求
	1）投标方应配合招标方开展发明型专利的撰写工作，根据项目研究过程中的技术亮点和创新点，提供相关技术资料和数据支持，协助专利撰写人员完成专利文本的撰写，确保专利申请质量，提高专利授权率。
2）投标方在项目实施过程中，应定期向招标方汇报项目进展情况，及时沟通解决遇到的技术问题，确保项目按照预定计划顺利推进，如遇不可抗力因素影响项目进度，应及时通知招标方并协商调整项目计划。
	投标方必填


四、服务内容及数量
	序号
	工程/服务内容
	单位
	数量

	1
	配合研发输电线路数智化巡检装置
	套
	1

	2
	配合编制发明专利申请文本
	份
	1

	3
	形成.输电线路数智化巡检装置创新成果报告
	份
	1
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	配合撰写论文
	篇
	1

	5
	形成轻量化缺陷识别模型
	份
	1

	6
	形成现场自动报告生成系统
	份
	1

	7
	形成缺陷数据库
	份
	1

	8
	形成操作手册
	份
	1

	9
	完成第三方检测（检测机构应具备CMA或CNAS认证资质）
	份
	1

	10
	在超特高压新型电气装备科技成果转化中试基地完成中试
	份
	1


五、需提交的证明文件（需加盖单位印章）
	序号
	证明文件名称
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	1
	商务资质文件（营业执照、资质与信用、商务响应度、相关资质证书等）
	投标方必填

	2
	技术服务方案（同类项目业绩、技术服务方案、项目团队配置、服务承诺与保障等）
	投标方必填

	3
	投标商务、技术偏差表
	投标方必填

	4
	其他证明文件（如有）
	投标方必填



六、报价表
（一）报总价
1、总价报价表
	2026年职工创新项目（双光视觉电力杆塔与导地线一体化智能巡检装置研发及应用）相关技术服务零星采购）

	序号
	报价项目
	投标方响应
投标方必填

	1
	投标总报价
	大写：           元
小写：           元

	2
	发票类型
	增值税专用发票
增值税普通发票

	3
	发票税率
	        %

	总价报价说明：投标人为实施本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。



2、分项报价表
	2026年职工创新项目（双光视觉电力杆塔与导地线一体化智能巡检装置研发及应用）相关技术服务零星采购）

	序号
	分项名称
	数量/工作量
	单价
	小计
	说明

	1
	配合研发输电线路数智化巡检装置
	1套
	投标方必填
	投标方必填
	

	2
	配合编制发明专利申请文本
	1份
	投标方必填
	投标方必填
	

	3
	形成.输电线路数智化巡检装置创新成果报告
	1份
	投标方必填
	投标方必填       
	

	4
	配合撰写论文
	1篇
	投标方必填
	投标方必填       
	

	5
	形成轻量化缺陷识别模型
	1份
	投标方必填
	投标方必填       
	

	6
	形成现场自动报告生成系统
	1份
	投标方必填
	投标方必填       
	

	7
	形成缺陷数据库
	1份
	投标方必填
	投标方必填       
	

	8
	形成操作手册
	1份
	投标方必填
	投标方必填       
	

	9
	完成第三方检测（检测机构应具备CMA或CNAS认证资质）
	1份
	投标方必填
	投标方必填       
	

	10
	在超特高压新型电气装备科技成果转化中试基地完成中试
	1份
	投标方必填
	投标方必填       
	

	合  计
	
	
	

	分项报价说明：按具体交付物/工作内容分列。



投标单位（公章）：
                    联系人及联系方式：
                    报价日期：
附件：需提交的证明文件等
1.商务资质文件：营业执照、资质与信用、商务响应度、相关资质证书等；
2.技术服务方案：同类项目业绩、技术服务方案、项目团队配置、服务承诺与保障等；
3.投标商务、技术偏差表
4.其他证明文件（如有）

