[bookmark: _Toc8445]附件A-项目信息清单
标的名称：广东电网有限责任公司汕头供电局变电管理二所技术业务用房项目施工
标段名称：广东电网有限责任公司汕头供电局变电管理二所技术业务用房项目施工
项目信息表
	序号
	条款名称
	广东电网有限责任公司汕头供电局变电管理二所技术业务用房项目

	1
	可研批复文号
	广电规〔2024〕6号

	2
	项目核准备案文号
	2411-440512-04-01-324543

	3
	资金落实（投资计划）
	广电计财〔2026〕6号

	4
	初设批复文号
	广电建〔2025〕107号

	5
	初设批复总投资
	3515.4万元

	6
	施工图设计批复文号
	广电建〔2025〕217号

	7
	招标类型
	施设招标

	8
	项目建设单位
	汕头供电局

	9
	项目建设地点
	汕头市濠江区

	10
	工        期
	计划工期：319日历天
计划开工日期：2026年10月15日
计划竣工日期：2027年8月30日

	11
	项目可研单位
	佛山市创投工程建设咨询有限公司

	12
	项目勘察设计单位
	广东工业大学建筑规划设计院有限公司

	13
	项目监理单位
	广州珠江监理咨询集团有限公司



[bookmark: _Toc28718][bookmark: _Toc4755][bookmark: _Toc13498]（一）项目概况：
项目位于广东省汕头濠江区河浦行政区中心地段，土地使用权属于广东电网有限公司汕头供电局，已取得国有土地使用证，地块总用地面积7892.5平方米，本期工程用地3275平方米，项目主要建筑物：技术业务用房1座及1个成品门卫室。总建筑面积5944.99平方米，其中地上4132.97平方米，地下1812.02平方米，地上6层，地下1层，建筑消防高度为23.7米。
注：具体建设规模以施工图纸为准。
（二）采购范围：
1、施工图纸范围内建筑、安装。建筑主体包括：地下建筑工程：大型土石方工程、基坑支护工程、基础工程、地下室结构工程、地下室内装饰工程；地上建筑工程：地上结构工程、地上室内装修工程、地上外立面装修工程；安装工程：电气工程、室内给排水工程、通风空调工程、消防工程、智能化工程、电梯工程；人防工程：人防门窗、人防水电风；配套辅助工程：成品岗亭（含空调）；室外工程（红线以内）：道路、场地工程、室外给排水工程、围墙工程(含大门)、绿化工程、室外电气工程、视频监控及安全警卫系统工程、VI标识系统工程；场地费用：场地准备费、给排水系统接入工程、白蚁防治费、气体检测、施工图技术审查、占用地施工费等。具体内容以施工图纸及招标工程量清单为准。
其中：成品岗亭（含空调）、VI标识系统工程、给排水系统接入工程、白蚁防治费、气体检测、施工图技术审查、占用地施工费按暂估价形式列入招标范围。
2、负责办理施工许可证、报建手续、余泥排放证及分部分项工程验收和各专业验收，负责施工过程中规定的材料及设备采购、安装、试验、报验等。
3、向政府主管部门报建和验收（包括但不限于规划验收、消防验收、档案验收、质监验收）并取得相关验收合格证明；按照招标人图档管理办法负责图档资料核对、整理、建档工作；负责手改版竣工图编制工作，并配合招标人对结算的审核及审计工作，负责做好迎检、开工仪式等筹备工作。
（三）承包方式：包工包料、包税金、包辅材、包机械、包材料设备损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包场内运输，包工程验收质量达到“合格”标准、包安全保护用品，包社会医疗、养老、工伤保险和劳保福利、包物价上涨等方式承包。
（四）暂估价：暂估价48.10万元，其中成品岗亭（含空调）暂估价8.00万元、VI标识系统工程暂估价15.00万元，给排水系统接入工程暂估价10.00万元，白蚁防治暂估价1.78万元，气体检测暂估价2.00万元，施工图技术审查费暂估价10.45万元，占用地施工暂估价0.87万元。 
（五）无甲供。




（六）报价表

	序　号
	工程或费用名称
	最高投标限价（元）
	其中安全生产措施费（元）
	其中暂估价（元）
	投标下浮率（%）
	投标报价（元）
	其中安全生产措施费（元）
	其中暂估价（元）
	备  注

	一
	汕头变电管理二所技术业务用房项目施工
	28739043.42
	497683.47
	481000
	
	
	
	
	

	1
	分部分项工程费
	22922146.51
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	地下建筑结构工程
	7880460.85
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	地上建筑结构工程
	7846076.51
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	室外工程
	1820276.38
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	1.4
	电气工程
	1204920.44
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	给排水工程
	606631.52
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	通风空调工程
	1033855.67
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	消防工程
	675610.49
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	弱电智能化工程
	576647.23
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	电梯工程
	460000.00
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	人防工程费用
	668713.82
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	场地准备费
	148953.6
	
	
	
	
	
	
	

	2
	措施项目费
	2510482.00
	497683.47
	
	
	
	
	
	安全生产措施费为不可竞争费用

	3
	其他项目费
	933466.37
	
	
	
	
	
	
	不可竞争费用

	3.1
	预算包干费
	452466.37
	
	
	
	
	
	
	不可竞争费用

	3.2
	专业工程暂估价
	481000
	
	
	
	
	
	
	不可竞争费用

	3.2.1
	成品岗亭（含空调）
	80000
	
	
	
	
	
	
	不可竞争费用

	3.2.2
	VI标识系统工程
	150000
	
	
	
	
	
	
	不可竞争费用

	3.2.3
	给排水系统接入工程
	100000
	
	
	
	
	
	
	不可竞争费用

	3.2.4
	白蚁防治
	17800
	
	
	
	
	
	
	不可竞争费用

	3.2.5
	气体检测
	20000
	
	
	
	
	
	
	不可竞争费用

	3.2.6
	施工图技术审查费
	104500
	
	
	
	
	
	
	不可竞争费用

	3.2.7
	占用地施工
	8700
	
	
	
	
	
	
	不可竞争费用

	4
	增值税
	2372948.54
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
	28739043.42
	497683.47
	481000
	
	
	
	
	

	报价要求：
（1）金额报价，同时填报投标下浮率。投标下浮率＝[1－(投标报价-安全生产措施费-暂估价）/（最高投标限价-安全生产措施费-暂估价)]×100%（保留两位小数，如：8.88%）。当投标金额报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标金额报价为准，按公式修订投标下浮率。
（2）投标报价≤最高投标限价的为有效报价，为避免恶意竞争，低于成本价报价，投标报价＜最高限价的85%时应在投标文件中附成本分析报告。
（3）安全生产措施费、暂估价（如有）需按照公布的金额固定报价，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。
（4）专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税的计算基数时不应包含专业工程暂估价金额。






