[image: ]







一种输电线路高空作业便捷式安全网
技术规范书








中国南方电网超高压输电公司南宁局
2026年6月

1 总则
1.1 本技术规范书适用于中国南方电网超高压输电公司南宁局《一种输电线路高空作业便捷式安全网》职工创新项目，研制一套输电线路高空作业便捷式安全网以及应用方法研究，其能够适应塔上各种复杂工况，安装灵活便捷，携带方便质量超轻，并且能够显著保证人身安全，提高作业效率。投标方应针对自身特点，根据本技术规范书所描述的具体要求，提供完整的解决方案。
1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标方应提供符合本规范书的项目成果。
1.3 如投标方提供的技术服务或方案与本技术规范书要求有差异，即使是微小的差异，也应以书面形式言明，并说明原因。如投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，那么投标方提供的技术服务或方案应完全满足本技术规范书的要求。
1.4 在根据本技术规范书签订协议之后，招标方有权提出因标准或规程规范发生变化而产生的一些补充，具体项目由招标方、投标方双方共同商定。
1.5 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，本技术规范书未全部引用应用标准，凡是本技术规范书牵涉的各项内容均按最新标准实施。
1.6 本技术规范书未尽事宜，由招标方与投标方双方协商确定。
[bookmark: _Toc26376][bookmark: _Toc241911995][bookmark: _Toc155114607][bookmark: _Toc441483964][bookmark: _Toc531004264][bookmark: _Toc531004210]2 项目有关内容
[bookmark: _Toc312827019][bookmark: _Toc309593259][bookmark: _Toc309805583][bookmark: _Toc309593188]2.1项目名称
一种输电线路高空作业便捷式安全网
2.2项目内容
研制一套输电线路高空作业便捷式安全网以及应用方法研究，其能够适应塔上各种复杂工况，安装灵活便捷，携带方便质量超轻，并且能够显著保证人身安全，提高作业效率。
在高空作业中通过安装此便捷式安全网，可构建一个空中“作业平台”，保证作业人员人身安全，防止高空坠落和高空坠物，尤其在绝缘子串、跳线等作业人员不易开展动作、体位受限的位置，其可以避免作业人员的因疲劳或无误引起的高处坠落和高空坠物，并且可以让作业人员合理调整工作体位，符合人体工学，能够节省体力、提高作业效率，并有效保证人身安全。
[bookmark: _Toc384340980][bookmark: _Toc22304900][bookmark: _Toc39753999][bookmark: _Toc39753342][bookmark: _Toc20556]3 总体要求
[bookmark: _Toc241912000][bookmark: _Toc146182538][bookmark: _Toc457986926][bookmark: _Toc459534976][bookmark: _Toc448828694][bookmark: _Toc455373921][bookmark: _Toc455543289][bookmark: _Toc114253693][bookmark: _Toc482581219][bookmark: _Toc155114612][bookmark: _Toc457979127]3.1 除本规范书特殊规定外，投标方所提供的服务均按规定的标准和规程的最新版本执行。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范书规定以外的标准时，则需提交替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。
3.2 主要引用标准如下：
DLT741-2019 架空输电线路运行规程
Q/CSG1205056.2—2024中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程
注：上述标准是招标方基本要求。除此标准以外，投标人可以推荐其他标准，但事先必须通过招标方认可，或选择其中较高标准。
[bookmark: _Toc22304904][bookmark: _Toc282993253][bookmark: _Toc32408][bookmark: _Toc39754002][bookmark: _Toc384340984][bookmark: _Toc39753345]4 技术要求
4.1 研究内容
4.1.1 主要项目内容
主要项目内容按照以下工作内容及要求开展：
	序号
	主要项目内容
	交付物
	时间要求

	1
	研制一套输电线路高空作业便捷式安全网以及应用方法研究，其能够适应塔上各种复杂工况，安装灵活便捷，携带方便质量超轻，并且能够显著保证人身安全，提高作业效率。
	一种输电线路高空作业便捷式安全网样机1套
	2026年12月

	2
	配合申请发明专利1项。
	发明专利受理通知书
	2026年12月

	3
	项目验收检查
	完成项目全部验收内容
	2026年12月


4.1.2 一种输电线路高空作业便捷式安全网总体技术要求
（1）便携与结构要求。装置整体采用模块化可折叠结构，所有部件集成一体，无需现场二次拼装；整体自重适宜，单人可独立完成地面转运、高空携带、架设以及收纳作业；折叠收拢后外形紧凑，能够放置于常规电力工器具包 / 运输箱内，方便随车运输。
（2）安全防护性能要求。装置整体防坠性能满足高空作业安全防护相关标准要求；能够有效承接高空人员意外坠落产生的冲击荷载，配置缓冲结构吸收坠落瞬时冲击力，避免刚性冲击对人体造成二次伤害；所有受力构件、连接节点强度具备安全冗余，不出现断裂、脱开、永久变形等失效问题。
（3）现场安装适配要求。适配输电绝缘子、铁塔横担、主材等钢结构构件；挂接装置配备自锁保险结构，防止振动、外力触碰引发意外脱扣；整套装置布设无需专用工具，操作人员依靠手动即可完成固定、展开、锁紧作业，大幅缩短现场布设与拆除回收时长。
（4）环境耐受性能要求。网体材料具备一定抗撕裂、耐磨性能，与杆塔构件、绝缘子接触位置设置耐磨防护结构，并且具有良好的绝缘性能。
（5）通用性与可靠性要求。安全网可灵活调节展开尺寸，能够适配不同作业范围防护需求；活动铰接、锁止机构动作顺畅，经多次反复展开、收拢操作后无卡滞、松旷；结构布局合理，作业过程中不易与杆塔构件、工器具发生缠绕、勾挂。
[bookmark: _GoBack]（6）操作与人机工效要求。装置操作流程简单易懂，便于一线运维人员快速上手；边缘无尖锐棱角，避免转运、安装过程划伤作业人员；收纳捆扎结构操作简便，收拢后不易自行松散张开。
4.2 项目组织。投标方需成立项目组，具备良好的专业背景和经验。在与招标方协商的基础上确定，确保人员稳定。更换项目组成员的替代人选及更换时机需经双方协商认可，并保证工作的连续性和工作质量。
[bookmark: _Toc20013][bookmark: _Toc309593280][bookmark: _Toc531004215][bookmark: _Toc309805604][bookmark: _Toc441483969][bookmark: _Toc312827040][bookmark: _Toc309593209][bookmark: _Toc531004269][bookmark: _Toc18633]4.3 研究成果。通过项目实施，制定符合超高压输电公司实际。投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整。
4.4 招标方技术团队有权对投标方研发制造全过程的技术工作进行检查监督，有权参与设备图纸设计、审核、主要原材料选用、重大技术变更等关键技术环节工作。投标方应在设备研发、制造主要技术节点通知招标方技术团队参与。
4.5 为保证投标方有效进行技术服务工作，招标方提供与项目有关的技术资料，并协助投标方协调项目实施过程中所需解决的事项。
4.6双方确定，在项目进行期内，双方均指定项目联系人。项目联系人承担以下责任：
（1）沟通项目所需资料的收集。
（2）沟通项目进度信息。
（3）协商解决项目执行过程中遇到的问题。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响项目进行或造成损失的，应承担相应的责任。
4.7双方确定项目有关保密义务如下：
    招标方：
（1）保密内容（包括技术信息和经营信息）：过程所有文件。
（2）涉密人员范围：参与技术服务工作人员。
（3）保密期限：本项目有效期及期满后5年内。
（4）泄密责任：承担法律责任并赔偿由此给投标方造成的损失。
    投标方：  
（1）保密内容（包括技术信息和经营信息）：过程所有文件。
（2）涉密人员范围：参与技术服务工作人员。
（3）保密期限：本项目有效期及期满后5年内。
（4）泄密责任：承担法律责任并赔偿由此给招标方造成的损失。
5.投标方技术文件编制要求
投标方技术文件应包括：
（1）预期目标和成果，主要技术难点、创新点及解决措施。
[bookmark: _Toc14774][bookmark: _Toc12192][bookmark: _Toc26448179][bookmark: _Toc309593208][bookmark: _Toc312827039][bookmark: _Toc23520][bookmark: _Toc309805603][bookmark: _Toc12135][bookmark: _Toc309593279]6.※工期进度要求
本项目应按照下表所示进度安排开展试验工作：
	任务名称
	工作时间
	主要内容及交付项

	需求调研与结构设计
	采购结果确定后1月内
	主要内容：
（1）调研所辖线路杆塔结构、绝缘子结构，现场作业情况、需求，作业过程中的危险点、难点。
交付项：需求方案1份。

	工具制作
	采购结果确定后3月内
	主要内容：
（1）根据现场作业需要、杆塔结构、绝缘子结构确定设计方案、以及工具材料的选取；
交付项：
（1）设计制作方案、图纸、用料报告。

	现场测试
	采购结果确定后5月内
	主要内容：
（1）完成工具功能测试、性能测试及安全测试；
（2）优化用户需求和现场作业建议；
（3）编写用户操作手册。
交付项：
（1）测试报告1份；
（2）一种输电线路高空作业便捷式安全网样机1套；
（3）用户操作手册1份。

	项目验收
	2026年12月
	主要内容：项目结题验收。
交付项：
（1）发明专利受理通知书1项；
（2）项目验收材料全套。


7.项目验收
7.1项目验收。投标方在自评具备验收条件后提出验收申请，招标方在收到验收申请后组织专家对所有项目材料和相关成果进行评审，开展项目验收。项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告，如若有需要整改的内容，投标方在验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。
8.其他要求
本技术规范书中的未尽事宜，请与中国南方电网有限责任公司超高压输电公司南宁局联系。
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