[bookmark: _GoBack]响应文件格式
（供应商需按照以下顺序和格式提供响应文件，当我公司发生实质性需求时，如中选方需在本项目后续的签约和履行阶段需委托其代理商实施的，必须在寻源响应阶段提供相关代理商授权文件，说明授权事项，并且被授权的代理商作为本次寻源响应方，提供报价文件、经制造商确认的产品技术资料和双方（制造商和被授权代理商）的公司简介、营业执照、企业资质等文件作为寻源响应文件。）
1、 企业简介和基本情况
1.1制造商简介和基本情况
1.1.1企业简介
（说明：填写制造商的企业简介信息，内容包含但不限于注册资本、人员规模、
荣誉、获奖情况等。）












1.1.2制造商营业执照（中华人民共和国境内注册的法人，提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书等）；中华人民共和国境内注册的非法人组织，提供主体资格合法存续的证明文件；分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字；）
（说明：提供制造商的营业执照及其他资料。）
1.1.3制造商基本信息表（格式一）
（说明：制造商提供，并加盖制造商公章；）
制造商基本信息表
	企业名称
	

	报价人组织机构代码或统一社会信用代码
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	经营范围
	




	备注
	


（说明：根据表格内容，填写制造商的企业基本信息。）
1.1.4制造商授权和质保期内原厂售后服务承诺函（格式二）

（说明：制造商提供，并加盖制造商公章；）


制造商授权和质保期内原厂售后服务承诺函

致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司

我司承诺2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司VPN网络准入网关、API接口安全检测系统等投标寻源项目中            产品中选后，需全力配合贵司开展投标准备工作，并提供针对满足“   （请填写拟投标项目名称）  ”项目要求的设备制造商授权函和质保期内原厂售后服务承诺函。


 制造商名称：                   （公章或电子签章）
       日   期：        年       月      日

1.1.5未使用美光公司产品（包括含有美光芯片的产品）的承诺函（格式三）
（说明：制造商提供，并加盖制造商公章；）

未使用美光公司产品（包括含有美光芯片的产品）的承诺函

致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司

[bookmark: TXT_846D509D7E344B68A14761C1EDDA504E_1]我单位参与寻源方2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司VPN网络准入网关、API接口安全检测系统等投标寻源项目中            产品相关工作，我司拟供货产品皆为非美光公司产品（包括含有美光芯片的产品），并确保后续供货的产品满足国家网络安全审查要求。 
若违反上述承诺，寻源方有权根据《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则》有关要求对我司进行处理，我方愿承担由此导致的各类风险。
特此承诺！

制造商名称：                   （公章或电子签章）
       日   期：        年       月      日

1.1.6承诺函（格式四）
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权经销商填写。）
承 诺 函

致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司

我公司承诺保证本项目所有交付物无任何质量缺陷或瑕疵，无任何著作权、商标权、专利权或其他知识产权方面的权利限制或瑕疵，不会侵犯任何自然人、法人等主体的专利、商标、企业或贸易名称、版权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益。
若我公司所提供的交付物侵害第三方的合法权益，南方电网数据平台与安全（广东）有限公司有权解除合同，追究我公司违约、赔偿等责任；若我公司提供的交付物侵害第三方的合法权被要求向第三方承担赔偿责任的，我公司对此承担全部责任。




供应商名称：                   （公章或电子签章）
日   期：        年       月      日






1.1.6经销商授权委托书（格式五）
（说明：制造商提供，并加盖公章；若后续的签约和履行阶段无需委托其经销商实施的，则无需提供。）

经销商授权委托书

致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司  
兹授权                  （经销商名称）使用本公司产品参与贵公司2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司VPN网络准入网关、API接口安全检测系统等投标寻源项目（寻源项目名称）项目中            产品销售相关业务，有权采用我公司产品进行销售过程中的商务谈判、合同签订等事宜。

注：
1、授权期间：自本授权书自我司签字盖章之日起效，直至本项目招标活动结束或终止。
2、原厂指定的代理商需与合格供应商存在长期代理合作关系（响应询价时需提供本次寻源前已签订且处于有效期的代理/授权协议，或为合格供应商对外公示且处于有效合作期内的代理合作伙伴）。合格供应商需明确对代理商授权代理的产品类型、代理范围、代理权责等。



制造商名称：（公章或电子签章） 

日  期：_____年_____月_____日

1.1.6.1如原厂指定代理商（经销商）负责后续合同签订、供货等事宜，应在此提供正式授权文件，原厂指定代理商（经销商）需与原厂为长期代理合作关系（响应时需提供本次寻源前已签订且处于有效期的一年及以上代理/授权协议、或为原厂指定对外公示期处于有效合作期的指定代理商合作伙伴），原厂需明确对代理商（经销商）授权代理的产品类型、代理范围、代理权责等，并提供对应证明材料。（格式五附件）
（说明：制造商提供，并加盖公章；若后续的签约和履行阶段无需委托其经销商实施的，则无需提供。）

1.1.7法定代表人授权书（格式六）
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。）
法定代表人授权书
致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司
                     （投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                      。
                     （营业执照法定代表人）特授权       代表我公司全权办理2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司VPN网络准入网关、API接口安全检测系统等投标寻源项目中            产品的投标、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。
在招标人或招标服务单位收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权人不得转授权。
授权人（法定代表人）签名（或签章）： __  _   被授权人签名（或签章）： ___  
职       务： ____ __  _                   职        务： ___  
                   
供应商名称：                   （公章或电子签章）
日   期：        年       月      日
注：（1）本授权书必须由授权人（法定代表人）本人签名(或签章）。
（2）若被授权人有两名或两名以上，如未特别声明，则任一被授权人签名的有关文件、协议、合同或处理的相关事务均应视为有效。
（3）“授权人（法定代表人）签名（或签章）”和“被授权人签名（或签章）”需打印本页“法定代表人授权书”后签字并盖公章扫描上传，否则将视为无效投标。


1.1.8被授权人身份证明（格式七）
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。）

被授权人身份证明
致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司        
 
兹委托授权                  （被授权人姓名）前来参加2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司VPN网络准入网关、API接口安全检测系统等投标寻源项目中            产品的投标、谈判、签约、执行等具体工作。
 
特此证明！
附：          （被授权人）身份证扫描件（正、反面）。
	被授权人身份证复印件正面
	被授权人身份证复印件背面


 
 
供应商名称：                   （公章或电子签章）
日   期：        年       月      日
1.1.9法定代表人身份证明（格式八）
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。）

法定代表人身份证明

单位名称：_________________
地    址：________________
姓名：______，性别：______，年龄：______，职务：______
是______________（单位名称）的法定代表人。


供应商名称：                   （公章或电子签章）
日   期：        年       月      日
 
	法定代表人身份证复印件正面
	法定代表人身份证复印件背面





1.1.10自主可控承诺函（格式九）
（说明：制造商提供，并加盖制造商公章；）

自主可控承诺函

致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司

我司承诺2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司VPN网络准入网关、API接口安全检测系统等投标寻源项目中            产品中，本项目所提供产品满足自主可控的要求，符合南方电网相关的数据安全标准和法规，切实保护招标方的隐私和数据安全。

 制造商名称：                   （公章或电子签章）
       日   期：        年       月      日

自主可控芯片承诺函


致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司

我司承诺2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司VPN网络准入网关、API接口安全检测系统等投标寻源项目中            产品中选后，提供满足要求的核心芯片应用情况表及芯片供应商承诺函（附件：核心芯片应用情况表及芯片供应商承诺函）。

 制造商名称：                   （公章或电子签章）
       日   期：        年       月      日










1.1.11其他(如有）
（说明：如有其他内容，填写在此处，需提供盖章版文件。）

1.2经销商简介和基本情况
1.2.1企业简介
（说明：若是被授权代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。若是制造商作为本次寻源的响应方的，则无需填写。）





1.2.2经销商营业执照（中华人民共和国境内注册的法人，提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书等）；中华人民共和国境内注册的非法人组织，提供主体资格合法存续的证明文件；分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字；）
（说明：若是被授权代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。若是制造商作为本次寻源的响应方的，则无需填写。）





1.2.3其他
（说明：如有其他内容，填写在此处，需提供盖章版文件。）





2、 近三年经审计的财务报告
提供近三年经审计的财务报告(2023-2025年报告。如2025年报告未发布，则提供相关原因声明及2022-2024年报告；成立时间不足的按实际成立时间提供)，审计意见非“否定意见”或非“无法表示意见”，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。（事业单位应提供2023-2025年经本单位确认盖章的财务报表，如2025年报表未发布，则提供相关原因声明及2022-2024年报表；成立时间不足的按实际成立时间提供）
注：
1.企业财务报告至少应当包括：资产负债表、利润表、所有者权益/股东权益变动表（执行小企业会计准则的除外）、现金流量表、附注。
2.执行企业会计准则的事业单位财务报表至少应当包括：资产负债表、收入支出表、现金流量表和报表附注。
3.执行政府会计准则的事业单位财务报表至少应当包括：资产负债表、收入费用表和报表附注。
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。）

企业财务状况
	年份
	资产
（万元）
	负债
（万元）
	流动资产
（万元）
	流动负债
（万元）
	资产负债率
	净利润
（万元）
	经营活动产生的现金流净额（万元）

	2025年
	
	
	
	
	
	
	

	2024年
	
	
	
	
	
	
	

	2023年
	
	
	
	
	
	
	



2.1 2025年财务报告

2.2 2024年财务报告


2.3 2023年财务报告


3、 企业资质
3.1制造商企业资质
3.1.1质量管理体系认证等有效证明文件
（说明：根据询价内容及要求，提供制造商（原厂）质量管理体系认证及其他相关资质等。）


3.1.2主要生产设备、检验设备清单
	主要生产设备情况

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	品牌/厂商

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	主要检测设备情况

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	品牌/厂商

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



3.1.3主要生产设备、检验设备证明材料
（说明：若寻源产品为硬件产品，则本项内容需提供对应材料；若寻源产品为软件，则本项内容无需提供。）




3.1.4其他相关资质等（如有）
（说明：需提供盖章版文件。）



3.2经销商企业资质
3.2.1质量管理体系认证等有效证明文件
（说明：若是被授权代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。若是制造商作为本次寻源的响应方的，则无需填写。）





3.2.2其他相关资质等（如有）
（说明：需提供盖章版文件。）









4、 产品技术资料
（根据询价内容及要求，提供寻源产品技术资料，包括但不限于产品型号、第三方测试报告、产品相关资质证书等。）

4.1产品相关资质证书
（按照寻源公告中的资格条件提供寻源产品的相关资质证书等。）




4.2技术参数及相关证明材料
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。）
（1）网络安全策略综合管理系统技术参数及相关证明材料：
	序号
	型式或型号
	标准参数值
	证明材料

	1 
	基础要求
	支持对全网防火墙、路由交换、负载均衡等访问控制类设备的安全策略数据进行自动采集与解析，基于大数据分析与人工智能算法，提供策略优化清理、策略合规审计、逻辑拓扑可视、安全路径可视以及策略自动开通运维等功能。
	提供产品资料

	2 
	内容及数量
	平台包含策略收敛、策略合规审计、拓扑与路径分析、策略仿真开通运维、云平台策略管理运维；
	提供产品资料

	3 
	
	★平台纳管设备数量不少于50个，可纳管的设备类型包括防火墙、路由器、交换机、负载均衡、虚拟网关等。
	提供产品资料

	4 
	支持管理设备品牌
	▲支持多品牌防火墙、路由交换产品，包括但不限于：
1）防火墙：山石、华为、天融信、华三；
2）路由交换：华为、思科、华三；
3）负载均衡：F5、深信服
	提供产品资料

	5 
	策略集中展示查询等
	支持安全策略集中展示、标记、查询、分析等功能；支持策略关键字模糊查询、全局策略查询，策略注释、到期时间提醒，以及策略变更监控、比对等功能；
	提供产品资料

	6 
	设备管理
	支持异构设备的集中管理，包括在线采集与手工导入配置、在线采集支持API、SSH、Telnet等多种方式进行设备的配置采集和解析；支持批量方式对设备进行分组管理、采集凭据、采集周期管理以及设备台账清单导出；
	提供产品资料

	7 
	
	支持设备访问凭据的批量导入，并通过加密方式进行存储；支持将采集凭据（只读）与下发凭据（写）分离配置；
	提供产品资料

	8 
	
	支持设备快捷访问，在平台设备列表中，快速链接到并访问被管设备的cli控制台或web管理页面；
	提供产品资料

	9 
	
	支持对设备是否参与路径计算、是否涉及同进同出配置、是否为二层网络设备等属性进行配置和维护；
	提供产品资料

	10 
	配置管理
	▲支持设备配置归一化解析与储存，解析内容至少包括接口、安全域、路由表、对象、策略、命中数、软件版本等；
	提供产品资料

	11 
	
	支持配置变更告警，支持对最新采集的设备配置与上一次的配置进行对比，分类展示策略/对象/路由表新增、修改、删除的变更详情，支持文本与表格两种对比方式，并支持邮件方式通知设备管理员；
	提供产品资料

	12 
	
	支持配置对比功能，支持对统一设备任意时间采集的配置进行对比分析，展示2次配置差异；
	提供产品资料

	13 
	策略管理
	支持设备配置及策略信息的统一视图展示，包括以设备为视角的概览信息、策略列表、策略清理、安全域、接口、配置备份、变更详情等，以及全局视角的策略列表、对象列表、路由列表等；
	提供产品资料

	14 
	
	支持策略全局查询，支持对策略所有字段的文本以及原子内容进行模糊查询，支持多个字段的关联组合查询；
	提供产品资料

	15 
	
	支持策略注释功能，对任意策略的所属部门、所属人、联系方式、策略用途、创建时间等信息进行注释管理与维护；
	提供产品资料

	16 
	
	支持对策略进行标记跳过策略清理、标记跳过路径分析等属性进行配置和维护，支持批量操作；
	提供产品资料

	17 
	策略清理
	支持对安全策略进行优化检查，从而发现隐藏策略、冗余策略、过期策略、可合并策略等问题策略，以及空对象、未被引用对象等问题对象；并提供处置建议，优化策略规则。
	提供产品资料

	18 
	
	支持对临过期策略进行检查与提醒，提前七天邮件通知管理即将过期的策略；
	提供产品资料

	19 
	策略收敛
	支持对防火墙策略命中日志的收集和解析；基于防火墙策略命中日志分析，支持安全策略的历史命中次数统计和分析功能，并支持源地址、目的地址、目的端口等维度对安全策略利用率进行分析，实现对ANY、宽松策略的逐步收敛和缩紧
	提供产品资料

	20 
	
	支持策略三元组（源地址、目的地址、目的端口）命中数与利用率统计分析。
	提供产品资料

	21 
	
	支持策略梳理功能，通过接收目标防火墙会话日志后进行汇聚生成策略建议；支持基于源或目的，按照网段或任意位数子网、排查地址等灵活规则进行梳理汇聚输出策略建议；
	提供产品资料

	22 
	
	支持基于命中进行统计分析，并快速过滤最近一周/一月/半年无命中的安全策略；
	提供产品资料

	23 
	策略合规
	支持策略合规审计，包括策略开通前检查（事前）与存量策略合规检查（事后）；
	提供产品资料

	24 
	
	▲策略合规类型至少支持ANY策略、宽松策略、高危端口策略种类；
	提供产品资料

	25 
	
	支持策略合规规则的自定义配置与管理，ANY策略：支持配置源地址、目的地址、服务单个或多个为ANY的规则；宽松策略：支持配置地址数或端口数大于多少数量的规则，可配置源地址、目的地址为指定掩码长度、端口数量的规则；高危端口：支持配置高危端口明细列表的规则；跨区访问：支持配置区域网段范围、配置区域之间访问的规则；
	提供产品资料

	26 
	
	针对不同安全区域内IP地址冲突情况，平台支持将区域与设备绑定，当策略同时匹配多个区域违规规则时，根据该设备实际部署位置进行匹配，避免违规策略误报的情况，提高合规报告准确性。
	提供产品资料

	27 
	策略仿真开通运维
	支持开通管理：支持通过任务工单形式维护策略开通申请；支持Excel批量导入访问控制策略开通申请，支持对批量策略开通结果进行汇总下载；支持源、目的地址录入单个或多个主机IP、单个或多个网段IP，并可组合录入，最多可支持254组；支持管理员自定义对象地址的名称或选择引用防火墙上已有的对象名；
	提供产品资料

	28 
	云平台策略管理运维
	支持云平台上安全组策略下发管理，并优先通过合并新增的方式添加策略，优先复用云平台上已有的地址组、服务组等对象信息；云主机关联多个安全组时，需根据不同地址将开通规则写入不同安全组中
	提供产品资料

	29 
	API接口
	支持通过RESTAPI方式对外提供设备基本信息、策略信息、策略清理、告警信息等数据接口
	提供产品资料

	30 
	策略注释
	支持策略注释功能，管理员可通过平台为防火墙每条测试添加所属部门、所属人、策略用途等信息，便于策略的追溯和清理；
	提供产品资料

	31 
	安全策略健康度量化
	支持安全策略健康度量化评分并生成对应的策略检查评分详细报告，系统预置策略评分模型与评分规则；支持用户自定义评分规则，规则明细支持灵活配置违规策略的范围对应的扣分分值；
	提供产品资料

	32 
	生成全网逻辑拓扑
	支持自动生成全网逻辑拓扑图，实现网络安全域基础架构与访问关系的可视化展示；支持基于源地址、目的地址、协议、端口等条件进行路径查询分析；支持业务网段学习功能，将边界路由器上的路由表信息自动转化为业务网段，从而在进行端到端路径查询分析时支持第三方地址直接作为查询条件并返回路径详情；
	提供产品资料

	33 
	防火墙策略自动开通运维
	支持防火墙策略自动开通运维，包括开通业务请求服务化、模拟仿真分析、开通选路建议、策略风险分析、策略配置自动生成以及策略开通验证等功能；开通申请时，源/目的地址支持IP、网段、范围以及通配符等多种填写方式，支持管理员自定义对象地址的名称或选择引用防火墙上已有的对象名；
	提供产品资料

	34 
	命令行编排
	支持通过Python在线编程和图形化编排两种方式实现各品类防火墙设备的策略命令行模板格式的自定义管理与编辑维护，快速满足多样化的命令行格式需求；支持多样化的策略配置下发管理自定义配置，如策略移动位置管理、主备、灾备防火墙策略自动生成下发管理、下发功能自定义可用时间段配置、指定策略分组设置等。
	提供产品资料

	35 
	★自主可控要求
	（1）需提供软件物料清单(SBOM)，详细列明软件所包含的所有组件、库、依赖项及其版本、许可证和来源信息，并满足合规性要求，交付的软件不能有高危及以上漏洞、许可证风险，软件部署运行环境须满足以下要求，并提供证明材料；
（2）CPU：该软件兼容通过国家安全可靠测评的 CPU（ARM、X86、MIPS）架构。
操作系统：该软件兼容 UOS、麒麟等linux类型的桌面自主可控操作系统和服务器自主可控操作系统。
数据库：该软件兼容达梦关系数据库。
应用服务器中间件：该软件兼容中创应用国产服务器中间件。
浏览器：兼容自主可控终端下的奇安信浏览器、360安全浏览器。
（3）本项目所采购的软件产品100%为国产自主可控软件，如软件涉及境外厂商开发、境外版权所有、境外主体提供，涉及境外组件、境外模块、境外云服务、境外接口依赖，需做申明。
	提供自主可控证明材料及承诺函



4.3其他（如有）



5、 同类型项目业绩
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。）


























6、 报价文件
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。）
分项报价表
      单位：万元
	序号
	名称
	规格型号
	单
位
	数
量
	生产厂家
	单价最高限价
	响应单价报价
	单项响应报价总价

	1
	网络安全策略综合管理系统
	
	套
	1
	
	
	
	

	税率（%）
	13%

	合计
	小写：                       大写：                        


注：
1) “分项报价表”是采购方评审和判别单价组成、价格完整性和合理性的主要基础。本表的价格数据对供应商具有约束力。
2) 若单价核算金额和总价金额有差异，以单价核算金额为准。
3) 报价时，应注明内配元件的型号、数量、单价。
4) 备品备件和专用工具按照每套设备配置。
5) 本报价单有效期自报价之日起应不低于120天。
6) 分项报价表中设备名称及规格型号后续作为合同签订及开票的依据，需一一对应，产品名称可按照供应商实际公司产品名称调整。

供应商名称：                   （公章或电子签章）
联系人：                 联系方式：                   
日     期：       年       月      日


