响应文件格式
[bookmark: _GoBack]（供应商需按照以下顺序和格式提供响应文件，当我公司发生实质性需求时，如中选方需在本项目后续的签约和履行阶段需委托其代理商实施的，必须在寻源响应阶段提供相关代理商授权文件，说明授权事项，并且被授权的代理商作为本次寻源响应方，提供报价文件、经制造商确认的产品技术资料和双方（制造商和被授权代理商）的公司简介、营业执照、企业资质等文件作为寻源响应文件。）
1、 企业简介和基本情况
1.1制造商简介和基本情况
1.1.1企业简介
（说明：填写制造商的企业简介信息，内容包含但不限于注册资本、人员规模、
荣誉、获奖情况等。）












1.1.2制造商营业执照（中华人民共和国境内注册的法人，提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书等）；中华人民共和国境内注册的非法人组织，提供主体资格合法存续的证明文件；分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字；）
（说明：提供制造商的营业执照及其他资料。）
1.1.3制造商基本信息表（格式一）
（说明：制造商提供，并加盖制造商公章；）
制造商基本信息表
	企业名称
	

	报价人组织机构代码或统一社会信用代码
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	经营范围
	




	备注
	


（说明：根据表格内容，填写制造商的企业基本信息。）
1.1.4制造商授权和质保期内原厂售后服务承诺函（格式二）

（说明：制造商提供，并加盖制造商公章；）


制造商授权和质保期内原厂售后服务承诺函

致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司

我司承诺2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司VPN网络准入网关、API接口安全检测系统等投标寻源项目中            产品中选后，需全力配合贵司开展投标准备工作，并提供针对满足“   （请填写拟投标项目名称）  ”项目要求的设备制造商授权函和质保期内原厂售后服务承诺函。


 制造商名称：                   （公章或电子签章）
       日   期：        年       月      日

1.1.5未使用美光公司产品（包括含有美光芯片的产品）的承诺函（格式三）
（说明：制造商提供，并加盖制造商公章；）

未使用美光公司产品（包括含有美光芯片的产品）的承诺函

致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司

[bookmark: TXT_846D509D7E344B68A14761C1EDDA504E_1]我单位参与寻源方2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司VPN网络准入网关、API接口安全检测系统等投标寻源项目中            产品相关工作，我司拟供货产品皆为非美光公司产品（包括含有美光芯片的产品），并确保后续供货的产品满足国家网络安全审查要求。 
若违反上述承诺，寻源方有权根据《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则》有关要求对我司进行处理，我方愿承担由此导致的各类风险。
特此承诺！

制造商名称：                   （公章或电子签章）
       日   期：        年       月      日

1.1.6承诺函（格式四）
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权经销商填写。）
承 诺 函

致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司

我公司承诺保证本项目所有交付物无任何质量缺陷或瑕疵，无任何著作权、商标权、专利权或其他知识产权方面的权利限制或瑕疵，不会侵犯任何自然人、法人等主体的专利、商标、企业或贸易名称、版权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益。
若我公司所提供的交付物侵害第三方的合法权益，南方电网数据平台与安全（广东）有限公司有权解除合同，追究我公司违约、赔偿等责任；若我公司提供的交付物侵害第三方的合法权被要求向第三方承担赔偿责任的，我公司对此承担全部责任。




供应商名称：                   （公章或电子签章）
日   期：        年       月      日






1.1.6经销商授权委托书（格式五）
（说明：制造商提供，并加盖公章；若后续的签约和履行阶段无需委托其经销商实施的，则无需提供。）

经销商授权委托书

致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司  
兹授权                  （经销商名称）使用本公司产品参与贵公司2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司VPN网络准入网关、API接口安全检测系统等投标寻源项目（寻源项目名称）项目中            产品销售相关业务，有权采用我公司产品进行销售过程中的商务谈判、合同签订等事宜。

注：
1、授权期间：自本授权书自我司签字盖章之日起效，直至本项目招标活动结束或终止。
2、原厂指定的代理商需与合格供应商存在长期代理合作关系（响应询价时需提供本次寻源前已签订且处于有效期的代理/授权协议，或为合格供应商对外公示且处于有效合作期内的代理合作伙伴）。合格供应商需明确对代理商授权代理的产品类型、代理范围、代理权责等。



制造商名称：（公章或电子签章） 

日  期：_____年_____月_____日

1.1.6.1如原厂指定代理商（经销商）负责后续合同签订、供货等事宜，应在此提供正式授权文件，原厂指定代理商（经销商）需与原厂为长期代理合作关系（响应时需提供本次寻源前已签订且处于有效期的一年及以上代理/授权协议、或为原厂指定对外公示期处于有效合作期的指定代理商合作伙伴），原厂需明确对代理商（经销商）授权代理的产品类型、代理范围、代理权责等，并提供对应证明材料。（格式五附件）
（说明：制造商提供，并加盖公章；若后续的签约和履行阶段无需委托其经销商实施的，则无需提供。）

1.1.7法定代表人授权书（格式六）
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。）
法定代表人授权书
致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司
                     （投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                      。
                     （营业执照法定代表人）特授权       代表我公司全权办理2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司VPN网络准入网关、API接口安全检测系统等投标寻源项目中            产品的投标、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。
在招标人或招标服务单位收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权人不得转授权。
授权人（法定代表人）签名（或签章）： __  _   被授权人签名（或签章）： ___  
职       务： ____ __  _                   职        务： ___  
                   
供应商名称：                   （公章或电子签章）
日   期：        年       月      日
注：（1）本授权书必须由授权人（法定代表人）本人签名(或签章）。
（2）若被授权人有两名或两名以上，如未特别声明，则任一被授权人签名的有关文件、协议、合同或处理的相关事务均应视为有效。
（3）“授权人（法定代表人）签名（或签章）”和“被授权人签名（或签章）”需打印本页“法定代表人授权书”后签字并盖公章扫描上传，否则将视为无效投标。


1.1.8被授权人身份证明（格式七）
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。）

被授权人身份证明
致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司        
 
兹委托授权                  （被授权人姓名）前来参加2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司VPN网络准入网关、API接口安全检测系统等投标寻源项目中            产品的投标、谈判、签约、执行等具体工作。
 
特此证明！
附：          （被授权人）身份证扫描件（正、反面）。
	被授权人身份证复印件正面
	被授权人身份证复印件背面


 
 
供应商名称：                   （公章或电子签章）
日   期：        年       月      日
1.1.9法定代表人身份证明（格式八）
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。）

法定代表人身份证明

单位名称：_________________
地    址：________________
姓名：______，性别：______，年龄：______，职务：______
是______________（单位名称）的法定代表人。


供应商名称：                   （公章或电子签章）
日   期：        年       月      日
 
	法定代表人身份证复印件正面
	法定代表人身份证复印件背面





1.1.10自主可控承诺函（格式九）
（说明：制造商提供，并加盖制造商公章；）

自主可控承诺函

致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司

我司承诺2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司VPN网络准入网关、API接口安全检测系统等投标寻源项目中            产品中，本项目所提供产品满足自主可控的要求，符合南方电网相关的数据安全标准和法规，切实保护招标方的隐私和数据安全。

 制造商名称：                   （公章或电子签章）
       日   期：        年       月      日

自主可控芯片承诺函


致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司

我司承诺2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司VPN网络准入网关、API接口安全检测系统等投标寻源项目中            产品中选后，提供满足要求的核心芯片应用情况表及芯片供应商承诺函（附件：核心芯片应用情况表及芯片供应商承诺函）。

 制造商名称：                   （公章或电子签章）
       日   期：        年       月      日










1.1.11其他(如有）
（说明：如有其他内容，填写在此处，需提供盖章版文件。）

1.2经销商简介和基本情况
1.2.1企业简介
（说明：若是被授权代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。若是制造商作为本次寻源的响应方的，则无需填写。）





1.2.2经销商营业执照（中华人民共和国境内注册的法人，提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书等）；中华人民共和国境内注册的非法人组织，提供主体资格合法存续的证明文件；分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字；）
（说明：若是被授权代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。若是制造商作为本次寻源的响应方的，则无需填写。）





1.2.3其他
（说明：如有其他内容，填写在此处，需提供盖章版文件。）





2、 近三年经审计的财务报告
提供近三年经审计的财务报告(2023-2025年报告。如2025年报告未发布，则提供相关原因声明及2022-2024年报告；成立时间不足的按实际成立时间提供)，审计意见非“否定意见”或非“无法表示意见”，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。（事业单位应提供2023-2025年经本单位确认盖章的财务报表，如2025年报表未发布，则提供相关原因声明及2022-2024年报表；成立时间不足的按实际成立时间提供）
注：
1.企业财务报告至少应当包括：资产负债表、利润表、所有者权益/股东权益变动表（执行小企业会计准则的除外）、现金流量表、附注。
2.执行企业会计准则的事业单位财务报表至少应当包括：资产负债表、收入支出表、现金流量表和报表附注。
3.执行政府会计准则的事业单位财务报表至少应当包括：资产负债表、收入费用表和报表附注。
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。）

企业财务状况
	年份
	资产
（万元）
	负债
（万元）
	流动资产
（万元）
	流动负债
（万元）
	资产负债率
	净利润
（万元）
	经营活动产生的现金流净额（万元）

	2025年
	
	
	
	
	
	
	

	2024年
	
	
	
	
	
	
	

	2023年
	
	
	
	
	
	
	



2.1 2025年财务报告

2.2 2024年财务报告


2.3 2023年财务报告


3、 企业资质
3.1制造商企业资质
3.1.1质量管理体系认证等有效证明文件
（说明：根据询价内容及要求，提供制造商（原厂）质量管理体系认证及其他相关资质等。）


3.1.2主要生产设备、检验设备清单
	主要生产设备情况

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	品牌/厂商

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	主要检测设备情况

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	品牌/厂商

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



3.1.3主要生产设备、检验设备证明材料
（说明：若寻源产品为硬件产品，则本项内容需提供对应材料；若寻源产品为软件，则本项内容无需提供。）




3.1.4其他相关资质等（如有）
（说明：需提供盖章版文件。）



3.2经销商企业资质
3.2.1质量管理体系认证等有效证明文件
（说明：若是被授权代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。若是制造商作为本次寻源的响应方的，则无需填写。）





3.2.2其他相关资质等（如有）
（说明：需提供盖章版文件。）









4、 产品技术资料
（根据询价内容及要求，提供寻源产品技术资料，包括但不限于产品型号、第三方测试报告、产品相关资质证书等。）

4.1产品相关资质证书
（按照寻源公告中的资格条件提供寻源产品的相关资质证书等。）




4.2技术参数及相关证明材料
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。）
（1）API接口安全检测系统技术参数及相关证明材料：
	序号
	型式或型号
	标准参数值
	证明材料

	1 
	硬件要求
	2U机架式（专用硬件平台），冗余交流电源，2GE板载管理口，4GE板载接口+4GE(SFP)板载接口，2个万兆光接口，1×接口板卡插槽。64GB内存，1×6TB硬盘，
	提供产品资料

	2 
	★安全要求
	该设备涉及的主要芯片产品（处理器、DRAM、Flash、安全芯片、PHY、电源、交换转发、通信）需要满足自主可控要求。芯片需提供自主可控证明材料及承诺函。
	提供自主可控证明材料及承诺函

	3 
	性能要求
	Agent授权≥40，流量≥1Gbps
	提供产品资料

	4 
	部署
	支持镜像和探针获取流量以及混合部署。
	提供产品资料

	5 
	网络协议
	★支持HTTP、HTTP2、DUBBO、FTP、WebSocket，IPV4，IPV6的常用网络协议解析能力。
支持接口协议类型包括但不限于SOAP、gRPC、GraphQL、Jsonp、Json-RPC、OAuth、Restful API、Swagger等。
	提供产品资料

	6 
	
	★支持TLS协议流量的基础信息统计分析，包括：服务器IP、服务器端口、SNI、请求包数、响应包数、请求字节数、响应字节数、总访问量、TLS版本、加密套件。
	提供产品资料

	7 
	
	★支持WebSocket的基础信息审计：服务端IP、服务端端口、客户端IP、客户端端口、地域、Direction、敏感标签、时间
	提供产品资料

	8 
	
	★支持FTP协议的基础信息审计：服务端IP、服务端端口、客户端IP、客户端端口、地域、敏感标签、请求命令、请求内容、返回码、返回内容、时间
	提供产品资料

	9 
	大数据云存储协议
	★支持大数据协议及云存储协议识别，包含：
MaxCompute、Clickhouse、Hadoop、ElasticSearch、腾讯云存储(COS)、阿里云存储(OSS)、华为云存储(OBS)、京东云存储、百度云。
	提供产品资料

	10 
	文件识别
	支持资源文件识别，包含：HTML,JSON,XML,TXT,PDF,DOC,DOCX,XLS,XLSX,CSV,PPT,PPTX,ZIP,RAR,7z,TAR,GZ,WPS,ET,DPS,RTF,OFD。
支持持对删除文件后缀等逃逸方式进行识别。
支持对加密文件的发现
支持对于图片文件的识别：BMP、GIF、JPG、PNG
	提供产品资料

	11 
	源码类型识别
	★支持源码文件识别，包含：Python，JSP，Lua，SQL，ASP，ASP.net，Perl，C，Java，PHP，C#，C++，Javascript。
	提供产品资料

	12 
	应用清单
	可通过列表形式展现应用列表清单，并通过应用标签、部署域、请求敏感标签、响应敏感标签维度进行分组统计；
可通过树形展示应用结构；
	提供产品资料

	13 
	
	应用画像展示，内容包含：应用常用账号、常用IP、常用接口、敏感数据分布、弱点分布以及部署IP分布、风险事件、数据访问趋势
	提供产品资料

	14 
	接口清单
	支持通过内部识别规则自动发现API接口，同时支持手工方式添加API接口；
	提供产品资料

	15 
	
	可通过列表形式展现应用接口清单，并通过通过多维度进行分组统计，分组维度至少包括：应用、接口标签、接口等级、请求敏感标签、响应敏感标签、访问域。
	提供产品资料

	16 
	
	支持按业务属性自动为接口打标，识别接口标签，如：敏感数据外发接口、人机交互接口、数据采集接口、互联网登录接口等
	提供产品资料

	17 
	
	支持按开发属性自动识别接口类型，包括但不限于普通接口、登录接口、敏感接口、脱敏接口、伪脱敏接口、上传接口、下载接口等；
	提供产品资料

	18 
	
	支持接口的生命周期自动管理，生命周期新增接口、活跃接口、失活接口；识别涉敏接口、风险接口以及弱点接口
	提供产品资料

	19 
	
	支持对涉敏数据的接口自动打上敏感数据标签，例如身份证、姓名、手机号等
	提供产品资料

	20 
	
	支持查看和导出接口记录日志，并支持在线模拟接口访问测试
	提供产品资料

	21 
	
	接口画像展示，内容包含：常用账号、常用IP、数据访问趋势、访问集中度，弱点分析、敏感数据分布、风险事件等；
	提供产品资料

	22 
	行数解析
	支持通过内置规则识别出接口返回的数据行数，识别的数据类型包含json、xml、soap三种类型;
可基于解析的数据行数作为业务风险的输入，对于超过行数的数据的访问行为进行预警。
	提供产品资料

	23 
	
	支持手工配置接口行数解析规则，并可根据实际运行性能设置是否启用。
	提供产品资料

	24 
	接口的合并拆分
	★支持自动或者手动方式对接口合并和拆分；
支持智能分析出推荐合并的接口；
数据台账、统计分析、报表等内容按接口合并后的结果呈现；
支持SOAP和RESTful接口自动拆分；
	提供产品资料

	25 
	敏感数据识别
	支持150以上内置敏感数据类型标签包括但不限于：手机号、个人姓名、住址、电子邮箱、生日、民族、性别、家庭关系、脱敏手机号、脱敏身份证号；
	提供产品资料

	26 
	
	支持自定义敏感数据识别策略，可通过自定义正则表达式或配置数据字典方式，从请求（request-header、request-body、request-param、response-header、response-body）中识别到敏感数据。
	提供产品资料

	27 
	数据资产清单
	★支持敏感数据列表展示，查看识别到的敏感数据内容，敏感标签、敏感级别、出现位置等
	提供产品资料

	28 
	
	支持敏感数据脱敏处理，对事件中包含的敏感数据进行脱敏处理，防止运维过程中的数据泄漏。
支持通过取消脱敏对包含的原始敏感数据进行查看。
	提供产品资料

	29 
	数据访问流向
	★支持针对具体的敏感数据绘制出具体数据->应用->接口->访问IP->应用账号的完整访问流向图；
	提供产品资料

	30 
	账号识别
	支持账号资产识别管理，支持从流量中解析还原应用系统登录账号，支持账号解析的位置，至少包含：Request-Body、Request-Header、Response-Body、Response-Header；
	提供产品资料

	31 
	
	支持单点登录SSO场景的解析配置，能够清晰显示单点登录系统间的关联关系；
	提供产品资料

	32 
	用户信息
	支持对账号对应的用户信息（如：员工ID、部门、个人姓名、网络昵称、登录用户名、手机号、身份证号、银行卡号）进行自动解析
	提供产品资料

	33 
	用户和账号关联
	★支持手动/自动将账号与用户信息进行关联，在后续溯源中，直接通过账号下的用户信息快速找到对应人员
	提供产品资料

	34 
	信息识别
	自动识别文件中携带的敏感数据内容，包括：敏感数据标签，敏感数据标签去重数据量。
自动识别文件的信息，包括：文件名称，文件格式，文件大小，MD5值。
	提供产品资料

	35 
	访问统计
	统计文件访问情况，包含但不限于文件下载次数，文件上传次数、下载账号个数、上传账号个数、下载IP数、上传IP数等
	提供产品资料

	36 
	弱点策略
	内置脆弱性问题发现规则包括但不限于明文密码传输、弱口令、弱加密、数据伪脱敏、接口执行命令、接口可执行SQL、接口未鉴权、接口缺乏速率限制、单次返回大量或多种敏感数据、URL中包含敏感信息、文件目录暴露、SQL注入、水平越权、登录错误提示不合理等。
支持自定义弱点规则，多条识别规则可以逻辑组合，规则识别的内容不仅限于：URL参数、请求头、请求体、Cookie、SET-COOKIE、响应头、响应体、敏感标签类型、IP数量、账号数量；
	提供产品资料

	37 
	弱点清单
	支持弱点信息分类展示和导出，分类包含：OWASP API Security TO10、弱点级别、弱点核实状态，展示弱点内容包含：每个弱点的统计数、弱点名称，产生弱点的应用和接口信息、应用部署位置；
	提供产品资料

	38 
	弱点关联风险
	★可关联到风险：关联风险显示证据样例标识、关联风险规则、客户端IP、账号、代理IP、服务器IP、应用名称、发生时间；
	提供产品资料

	39 
	弱点取证
	支持对识别的弱点提供判断线索，并对线索信息高亮展示，同时并自动关联访问日志和涉敏数据信息；
支持提供弱点的原理描述和修复建议；
支持对弱点详情导出；
	提供产品资料

	40 
	风险策略
	内置数据泄漏风险规则包括但不限于超量爬取、高频爬取、账号访问数据类型和数据量异常、单IP访问量异常、路径探测、账号共用、撞库、短信轰炸等;
	提供产品资料

	41 
	
	支持自定义配置告警策略,包括风险对象：指定账号，指定网段，指定时间段，指定应用系统，指定接口,指定风险周期：秒、分钟、天，设定多种风险指标；
支持配置多个敏感数据标签的“逻辑与”和“逻辑或”复合条件；
支持配置多种统计指标的“逻辑与”和“逻辑或”复合条件，统计指标包括但不限于IP数量、账号数量、访问次数、敏感数据量、去重敏感数据量、数据行数、数据去重行数、去重的账号密码组合数，统计周期包括但不限于单词、分钟、日、周、月；
	提供产品资料

	42 
	风险关联弱点
	★根据风险可关联到弱点：关联弱点显示证据样例标识、关联弱点规则、客户端IP、账号、服务器IP、应用名称、发生时间；
	提供产品资料

	43 
	基线风险
	★基于应用、接口、账号、IP等维度建立多维度行为基线，设置异常行为检测规则，识别传统风险模型无法识别的未知威胁；
支持不同策略、学习周期的基线任务，包括行为基线、自然周基线；
支持自定义基线的学习周期，不同周期的基线支持自定义合并策略和机器学习智能合并；
	提供产品资料

	44 
	数据泄露追溯
	支持以泄露的一条和多条敏感数据作为线索对数据访问事件记录进行检索分析，按应用、接口、客户端IP、账号、时间维度统计涉及的线索条数，协助分析出数据泄露的应用、接口、客户端IP、账号、时间信息。
多条线索匹配逻辑可支持匹配任意一条或者全匹配；
	提供产品资料

	45 
	风险关联行为轨迹
	支持调阅特定风险事件所固定的原始访问数据及其上下文请求响应数据，可还原风险事件现场，可还原账号或 IP 历史访问轨迹。
	提供产品资料

	46 
	记录真实用户IP、真实域名
	支持在NAT和代理环境下自动识别出HTTP数据包转发前的真实IP地址（X-Forwarded-For地址）和正式域名信息(X-Forwarded-Host)，为威胁溯源提供依据。
	提供产品资料

	47 
	敏感数据
	★支持以桑基图形式查看数据、类型及敏感级别的占比情况；
支持以应用和接口视角查看指定应用和接口的资产信息，包括但不限于敏感数据分布、访问趋势变化、风险情况等。
	提供产品资料

	48 
	账号画像
	★账号过程化数据展示，包含账号（支持一键复制按钮、账号设置-跳转到账号解析页面，数据对比分析）、总访问量、涉敏访问量、总行数、总接口、涉敏接口、访问IP、登录次数、上传次数、下载次数、账号名称、所属应用、账号类型、是否涉敏、姓名、职位、组织机构、手机号、发现时间、请求敏感标签、响应敏感标签；
统计数据包含常用IP、常用终端、棉感数据分布、敏感数据访问统计、常用接口、风险事件、时间集中度；点击详情按钮会显示对应的详情页面；
支持账号周期对比：支持按周、月、日、行为基线的周期对比；行为基线对比支持选择基线的自然周对比
	提供产品资料

	49 
	访问耗时
	★可列表展示详细信息，包含最大耗时、总耗时、平均耗时、接口地址、所属应用、请求方法、响应类型等信息，并且可以支持按照最大耗时、最大耗时发生时间、总耗时、总访问量、平均耗时、涉敏访问量进行排序。
	提供产品资料

	50 
	产品资质
	★产品要求为国内开发，具备自主知识产权，具有软件著作权证书，提供产品软件著作权证书并加盖制造商公章
	提供产品软件著作权证书复印件

	51 
	
	★产品应具备《网络关键设备和网络安全专用产品认证证书》或《CNAS认证的第三方检测单位出具的检测报告》相关资质证明材料，提供资质证明材料并加盖制造商公章。
	具备《网络关键设备和网络安全专用产品认证证书》或《CNAS认证的第三方检测单位出具的检测报告》，提供资质证明材料复印件


4.3其他（如有）




5、 同类型项目业绩
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。）


























6、 报价文件
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。）
分项报价表
      单位：万元
	序号
	名称
	规格型号
	单
位
	数
量
	生产厂家
	单价最高限价
	响应单价报价
	单项响应报价总价

	1
	API接口安全检测系统
	
	套
	1
	
	
	
	

	税率（%）
	13%

	合计
	小写：                       大写：                        


注：
1) “分项报价表”是采购方评审和判别单价组成、价格完整性和合理性的主要基础。本表的价格数据对供应商具有约束力。
2) 若单价核算金额和总价金额有差异，以单价核算金额为准。
3) 报价时，应注明内配元件的型号、数量、单价。
4) 备品备件和专用工具按照每套设备配置。
5) 本报价单有效期自报价之日起应不低于120天。
6) 分项报价表中设备名称及规格型号后续作为合同签订及开票的依据，需一一对应，产品名称可按照供应商实际公司产品名称调整。

供应商名称：                   （公章或电子签章）
联系人：                 联系方式：                   
日     期：       年       月      日


