采购服务需求说明
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK4]因生产作业的增加，工器具及仪器仪表的使用频率日益扩大，在项目施工中，部分工器具及仪器仪表因长时间使用会出现不同程度的故障和精确度出现偏差，为了保障公司生产作业的顺利进行和测量数据的准确性，拟采购一家供应商提供生产工器具及仪器仪表保养保养维护、修理服务工作。本次项目为框架采购项目，服务内容及预估数量根据采购方生产工器具及仪器仪表情况需求确定，最终根据实际发生据实结算。
报价人提供报价时，费用需包含：工器具及仪器仪表保养维护、修理费、快递托寄费（包含来回邮寄费）、税费等完成该项工作所需的全部费用，除此之外，采购方不再单独支付其它费用。
报价方取件地址：昆明市西山区丽苑路313号，如地址变更，按照采购方实际委托为准。
服务数量：总共约150台仪器仪表服务，实际数量以使用过程中仪器仪表状态为准，采购方不保证预估数量的准确性。
技术服务质量标准:符合国家标准及行业标准。
[bookmark: OLE_LINK3]服务期限：自合同签订之日起1年止。
验收标准：成交供应商更换部件必须与采购方委托要求品牌原厂部件一致，设备部件保修期与部件生产商提供的保修期相同，维修保养后采购方生产工器具及仪器仪表保持良好状态，满足甲方生产作业需求。
结算方式：按照季度进行结算支付。每季度末委托期届满时，双方以每个季度实际发生保养、维修设备确认单作为依据进行季度结算并支付。
考核方式：采购方将对报价方服务质量进行评价，服务过程采购方有项目相关问题，报价方应派服务人员解决问题，若报价方未按采购方要求的时间和质量问题进行整改处理的，采购方将不予支付费用，给采购方带来损失的，报价方须按合同约定进行赔偿。
报价方式：报价人按照单项最高限价进行下浮率报价。报价方需开具符合国家税务要求及采购方财务要求的发票。
报价格式
	序号
	报价内容
	报价
(最高限价下浮率)
	备注

	
1
	[bookmark: OLE_LINK2]2026年工器具及仪器仪表保养维护、修理服务
	%
	



最高限价及服务清单：单位：人民币（元含税）
最高限价及服务内容清单
	序号
	服务内容名称
	单位
	最高限价（元）
	备注

	熔接机

	[bookmark: OLE_LINK5]1
	熔接机常规维护保养
	次
	1200.00 
	

	2
	熔接机更换调芯架
	台
	3305.00 
	原装配件

	3
	熔接机更换弹性体
	台
	2950.00 
	原装配件

	4
	熔接机更换主板
	台
	7491.00 
	原装配件藤仓80S

	5
	熔接机更换主板
	台
	5288.00 
	原装配件藤仓60R

	6
	熔接机更换主板
	台
	4627.00 
	住友T-82C+

	7
	熔接机更换主板
	台
	4627.00 
	住友T-82M12

	8
	更换电极棒
	台
	600.00 
	原装配件

	9
	更换切割刀刀片
	台
	700.00 
	

	10
	更换切割刀刀片
	台
	850.00 
	住友FC-6S原装配件

	11
	更换切割刀刀片
	台
	850.00 
	藤仓CT06/CT30/CT20

	12
	更换切割刀
	台
	2534.00 
	藤仓CT-08/CT-50

	13
	更换切割刀
	台
	2400.00 
	日本住友FC-6S+

	14
	更换切割刀
	台
	3800.00 
	藤仓CT-08

	15
	更换切割刀
	台
	3700.00 
	藤仓CT-50

	16
	更换切割刀光纤压板
	台
	320.00 
	国产FF-77

	17
	更换切割刀压垫
	台
	100.00 
	标件

	18
	更换电池
	台
	1400.00 
	标件

	19
	更换电池
	台
	1542.00 
	60R/80S

	20
	更换马达
	台
	3900.00 
	住友T-82C+、T-82M12

	21
	更换镜头
	台
	5100.00 
	原装配件

	22
	藤仓电池充电线
	台
	520.00 
	原装配件

	23
	更换加热炉外壳
	台
	850.00 
	60R/80S

	24
	住友/藤仓带状光纤夹具
	台
	1800.00 
	原装配件

	25
	清洁更换 V 型槽
	台
	2110.00 
	原装配件

	26
	更换 CCD 图像采集芯片
	台
	1500.00 
	原装配件

	27
	更换反光棱镜 / 反光镜片
	台
	1135.00 
	原装配件

	28
	更换内部 LED 照明灯
	台
	640.00 
	原装配件

	29
	熔接损耗测试与整机精度校准
	台
	600.00 
	原装配件

	30
	更换单芯光纤夹具
	台
	750.00 
	原装配件

	31
	防风罩合页 / 门锁 / 防风胶条更换
	台
	510.00 
	原装配件

	32
	更换镜头防尘玻璃镜片
	台
	780.00 
	原装配件

	光时域反射仪（OTDR）

	33
	OTDR常规维护保养
	台
	600.00 
	型号：MAX-750C-NS2260-1、EXFO/Max720C-SM1、青岛诺克/NK6200-S3、  Anritsu MT9082B9

	34
	OTDR更换触摸屏
	台
	551.00 
	型号：MAX-750C-NS2260-1、EXFO/Max720C-SM1、青岛诺克/NK6200-S3、 Anritsu MT9082B9

	35
	OTDR更换触摸屏
	台
	750.00 
	标件安立

	36
	OTDR更换光口
	台
	600.00 
	国标件

	37
	OTDR更换光口
	台
	1200.00 
	原装配件EXFO

	38
	OTDR更换光口
	台
	1322.00 
	原装配件安立

	39
	OTDR更换光口
	台
	300.00 
	普件

	40
	OTDR刷机
	台
	800.00 
	型号：MAX-750C-NS2260-1、EXFO/Max720C-SM1、青岛诺克/NK6200-S3、 Anritsu MT9082B9

	41
	更换FC/SC光接口法兰头
	台
	891.00 
	

	42
	更换内置锂电池
	台
	1845.00 
	

	43
	系统软件刷机、固件升级
	台
	775.00 
	

	44
	整机深度防潮除尘保养
	台
	740.00 
	

	45
	按键失灵故障检修
	台
	625.00 
	

	46
	曲线异常、波形紊乱维修
	台
	580.00 
	

	其他仪器仪表

	47
	充放电测试仪器采集线/模块更换
	个
	441.00 
	BCSE-2010、BCSE-4810T

	48
	充放电测试仪器主板更换
	台
	4406.00 
	BCSE-2010、BCSE-4810T

	49
	内阻测试仪测试线更换
	台
	5100.00 
	福禄克BT508

	50
	内阻测试仪更换内置充电锂电池
	台
	1440.00 
	福禄克BT508

	51
	内阻测试仪更换电源保险、电源插座
	台
	1535.00 
	福禄克BT508

	52
	万用表测试线更换
	台
	330.00 
	FLUKE原装配件

	53
	万用表主板更换
	台
	455.00 
	FLUKE原装配件

	54
	钳形电流表测试线更换
	台
	450.00 
	福禄克319、福禄克104+

	55
	钳形电流表更换钳头传感器
	台
	505.00 
	福禄克319、福禄克104+

	56
	钳形电流表更换钳口线圈组件
	台
	610.00 
	福禄克319、福禄克104+

	57
	钳形电流表更换主控测量主板
	台
	1060.00 
	福禄克319、福禄克104+

	58
	测距仪电源开机故障维修
	台
	610.00 
	

	59
	测距仪屏幕显示故障维修
	台
	585.00 
	

	60
	测距仪精度校准维修
	台
	430.00 
	

	61
	按键操作维修
	台
	500.00 
	

	62
	2M误码仪常规维护保养
	台
	475.00 
	RY1100、RY4055

	63
	2M误码测试故障维修
	台
	785.00 
	RY1100、RY4055

	64
	光功率计、光源电池仓防锈处理、参数校准
	台
	470.00 
	青岛诺克/NK303-B1、EPM-50、FPM-600、TAM8723-1MW等

	65
	网线测试仪主板维修
	台
	265.00 
	精明鼠nf-868、CATEM



[bookmark: _GoBack]注：1、上表为采购方预估在生产工器具及仪器仪表保养维护维修过程中可能产生的项目，报价方根据上表中的单价最高限价按下浮率进行报价，最终根据采购方实际委托产生据实结算。上述仪器仪表在合同期内发生维修、保养、更换，成交人应保证同类问题在合同期内不再重复发生，若出现同类质量问题，采购方将不予支付此部分费用，同时成交人需免费为采购方进行处理和更换直至验收通过。
2、上述表中价格已包含完成维修设备所需的全部费用，包括但不限于：人工费、材料费（含主材、辅材、耗材）、机械使用费、管理费、利润、税金、检测试验费、运输装卸费、现场清理费以及为完成维修工作所必需的其他一切费用。除另有约定外，采购方不再单独支付任何其他费用。

[bookmark: OLE_LINK6]其他：1、实际结算金额下限不低于预估金额的80%，结算金额上限不高于预估金额的100%。对成交供应商的实际结算金额未达到预估金额下限的，应延长该供应商的协议有效期限，延长期限原则上不超过一年。在延长期内，该框架协议的实际结算金额达到下限时立即终止框架协议。延长期满仍未达到下限，自动终止框架协议。
2、采购方共计梳理65项维修、保养项目需求，但并不保证预估数量的准确性，具体维修、保养以采购方实际委托为准。
3、本次报价采用下浮率报价，各维修、保养项目成交价=各维修、保养项目最高限价*报价方的下浮率，且计算结果向下取整（即舍去小数部分，仅保留整数部分）。

