[bookmark: _GoBack]1.符合商用密码产品认证规则GM/T0008《安全芯片密码检测准则》第二级要求的独立安全芯片加密认证的国密加密算法为录音文件加密。通过【国家安全防范报警系统产品质量检测检验中心】及【公安部安全与警用电子产品质量检测中心】检测。机身没有Wi-Fi、蓝牙、SIM卡无线通讯模块，符合机密会议等严格保密场景，专业可靠防泄密，无注册账号、登录步骤。支持录音转文字，具有区分讲话人技术，可实现远距离录音，具有降噪功能，可直连国产系统导出文件。

2.产品屏幕:5英寸或以上
储存空间:8GB运行内存+256GB机身存储（或以上）
电池容量3000mAh以上，
录音格式:支持wav、wma、aac、mp3、m4a等多格式
原声录音参数:48KHz/32bit、96KHz/32bit、192KHz/32bit
录音时长44h或以上，待机时长25天或以上。
