2026-2027年北海供电局创新成果型式试验技术服务技术规范书

1、总则

1.1 适用范围

本技术规范书适用于2026-2027年北海供电局创新成果型式试验技术服务采购项目，仅约束本项目创新成果型式试验相关技术服务工作。本规范未尽事宜，由甲乙双方依据国家法律法规及合同约定协商确定。

1.2 最低技术与标准执行要求

本技术规范书所列技术要求均为项目最低执行标准。本规范未明确载明，但现行国家标准、行业标准、企业标准、IEC国际标准有明确规定的内容，投标方须执行对应标准的最高技术要求，且必须严格遵守国家安全、环保等全部强制性标准。

本规范条款与投标方执行标准存在不一致或冲突时，统一按照更高技术标准执行，本项目所有服务内容均采用现行最新有效版本标准实施。投标方如需选用本规范未列明的替代标准，须提前提交标准依据及适用性说明，经采购人审核确认后方可采用。

1.3 法律效力

本技术规范书经招投标双方确认后，作为项目合同的法定技术附件，与合同正文具备同等法律效力。

2、项目概况

2.1 项目背景

北海供电局在科技研究、职工技术创新工作中形成多项创新成果，涵盖电力设备、装置、系统、专用工器具等品类。为核验各类创新成果的技术性能、安全性能、运行可靠性是否符合现行标准及使用要求，需委托具备合法资质的第三方检测机构开展专业化型式试验，并出具合法有效的检测报告，为创新成果验收、应用提供技术依据。

2.2 项目目标

委托具备合法有效资质的第三方检测机构，依据国家、行业及企业标准，对采购人委托的各类创新成果开展全面型式试验，客观核验成果性能指标，出具合规、真实、准确的CMA或CNAS试验报告，判定成果是否满足技术应用要求。具体试验清单以采购人实际委托内容为准。

2.3 服务期限

本项目服务周期为2026年8月至2027年12月，具体起止时间以双方正式签订合同为准。

2.4 报价及结算规则

本项目预估开展3次型式试验服务，投标人按3次完整服务内容报总价。合同签订后，以中标总价平均折算单次型式试验服务单价，项目最终结算价款=实际完成服务次数×单次服务单价，据实结算。

3、工作范围与样品管理

3.1 核心服务内容

投标方须根据采购人实时委托，完成全套创新成果型式试验技术服务，主要工作内容如下：

1. 结合创新成果结构、功能及适用标准，编制科学、合规、完整的专项型式试验方案；

2. 严格依据国标、行标、企业标开展全项目型式试验；

3. 完整记录试验数据、开展结果分析判定，出具合法真实有效的正式试验报告；

4. 全程提供试验相关技术咨询、技术支撑服务；

5. 按规范要求完成试验样品保管、交接工作。

3.2 配套服务范围

投标方须提供一体化全包式技术服务，包含但不限于：试验方案设计评审、试验环境搭建（按需）、现场试验实施、全过程数据采集记录、试验报告编制交付、后期技术答疑与配套支撑服务。

3.3 样品管理要求

1. 投标方须妥善保管采购人交付的试验样品，规范存放、规范操作，保障样品试验前后完好无损；

2.所有试验样品所有权始终归采购人所有。试验结束后，投标方提供1个月免费保管服务；超期未取回样品的，双方协商确定保管费用并签订书面补充协议，最长代为保管期限为6个月。逾期未取回样品，投标方可依规代为处置样品，处置所得全部归属采购人，不得擅自侵占或变更样品权属；

3.因投标方保管不当、操作失误、管理疏漏造成样品损坏、丢失的，由投标方承担全部赔偿责任。

4、执行标准体系

4.1 本项目所有试验工作，优先执行最新版本国家标准（GB/T）、电力行业标准（DL/T）、企业标准、IEC国际电工标准及其他国家现行有效技术规范。

4.2 针对暂无现行国标、行标的新型创新成果，投标方可参照同类成熟产品标准编制试验方案，经采购人书面审核确认后开展试验。

4.3 所有标准条款存在冲突时，以技术要求更高、约束更严格的标准为准。

5 核心技术要求

5.1 检测机构资质要求

投标方须满足以下合法资质条件：

1. 具备CMA中国计量认证资质或CNAS实验室认可资质（二选一即可）；

2. 机构资质认定范围完全覆盖本项目所需全部型式试验项目；

3. 所有试验仪器、设备均在校验有效期内，试验方法、技术参数完全匹配现行标准要求。

5.2 试验报告编制要求

1.试验报告由具备对应资质的第三方检测机构独立出具，加盖有效资质标识；

2. 2. 报告内容完整规范，明确试验依据、试验方法、试验环境、试验设备、原始数据、测试结果及判定结论；

3.明确标注被试产品型号、适用场景及使用范围，完整核验产品全部性能指标；

4.报告全部采用中文编制，数据真实、结论严谨、内容准确可追溯。

5.3 试验项目范围

投标方须根据不同创新成果品类，按需开展全套型式试验，包含但不限于：功能性能试验、电气性能试验（绝缘、耐压、温升等）、高低温及湿热等环境适应性试验、机械性能试验、安全性能试验，电磁兼容试验（产品适用时开展）。具体试验项目、参数、流程以采购人专项委托要求为准。

6、成果交付标准

6.1 交付成果清单

投标方完成单次试验服务后，须完整交付以下资料：

1. 创新成果型式试验正式报告（纸质原件1份+电子版1份）；

2. 试验不合格项分析报告、产品优化改进建议（试验不合格时须专项出具）。

6.2 交付质量要求

所有交付资料真实、完整、规范、有效，完全符合国家检测报告编制规范及本项目技术要求，可直接用于项目验收、创新成果申报及技术归档。

服务进度要求

7.1投标方收到采购人试验委托通知后，15个工作日内完成试验方案编制、报审及确认工作；

7.2采购人交付试验样品后，30个工作日内完成全部试验工作，出具正式版试验报告；

7.3因特殊客观情况无法按期完成的，投标方须提前书面告知采购人，说明延期原因及预计完成时间，经采购人同意后方可顺延工期。最终时间节点以合同约定及采购人实际委托安排为准。

8、项目验收标准

本项目单次服务验收合格须同时满足以下条件：

1. 试验报告由具备CMA或CNAS资质的合法机构出具，资质标识齐全有效；

2. 试验项目无缺项、漏项，完整覆盖采购人全部委托试验内容；

3. 试验数据真实可追溯、试验结论准确客观，全套交付资料齐全规范；

4. 整体服务流程、交付成果完全满足本技术规范书全部要求。

9、售后服务及技术保障

9.1. 投标方对所有试验数据、试验报告的真实性、合法性、准确性终身承担专业责任；

9.2 报告交付之日起，提供不少于12个月的免费技术咨询服务，负责试验结果答疑、技术解读，全程配合采购人完成创新成果申报、核查、归档等后续工作；；

9.3 因投标方方案编制错误、设备操作失误、试验流程不规范等自身原因，导致报告失效、试验结果无效的，由投标方免费重新开展全部试验工作并出具新报告，承担全部整改成本；

9.4 全程主动配合采购人完成本项目相关资料补充、问题整改、技术对接等全部后续工作。

