[bookmark: _Toc8445]附件A.项目信息清单（广州恒运新型混合储能示范电站项目配套间隔工程监理）
第1部分. 项目信息
招标前期资料
	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	广供电基〔2026〕27 号

	2
	项目核准/备案文号
	/

	3
	资金落实情况
	广供电资〔2026〕18 号

	4
	项目建设单位
	广东电网有限责任公司广州供电局

	5
	项目建设地点
	广州市 黄埔区

	6
	前期的设计或咨询服务单位名称
	广州市电力工程设计院有限公司

	7
	工期/服务期
	合同签订之日起182日历天，实际工期以开工报告、竣工报告为准。



一、项目概况
1.广州恒运新型混合储能项目配套间隔工程（对侧220千伏恒德站）
220千伏恒德站前期建设220千伏出线6回，未建设主变压器、20千伏出线及无功补偿装置，本期扩建220千伏GIS出线间隔1个。
2.广州恒运新型混合储能项目配套间隔工程（通信设备工程）
恒德站新增2块传输新A网L-64.2光接口板和2块传输新网B设备L.64.2 SFP光模块。茶山及开元站各新增调度数据A网1块E1接口板。
具体建设规模以施工图纸为准。

二、招标采购范围
勘察设计、施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理，以及初步设计概算（或施工图预算）中监理计费范围以外但与工程相关的监理工作。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

三、报价表
	序号
	费用名称
	最高投标限价(元)
	投标下浮率
	投标报价(元)
	备注

	1
	变电部分
	27100
	   %
	
	

	1.1
	广州恒运新型混合储能示范电站项目配套间隔工程（对侧220kV恒德站）
	27100
	
	
	

	2
	通信工程
	2000
	
	
	

	2.1
	广州恒运新型混合储能示范电站项目配套间隔工程（通信设备工程）
	2000
	
	
	

	合计（小写）
	29100
	
	
	




















报价要求：
（1）按下浮率报价（保留两位小数，如8.88%），同时填报投标报价（投标报价=最高投标限价*（1-投标下浮率），四舍五入保留两位小数）。当投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订投标报价。
（2）投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞10%时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。
（3）价格分计算时，投标人评标价按（100-投标人填写的下浮数值）参与计算。如：下浮率为1.88％时，评标价按（100-1.88）参与计算。

四、结算方式
本合同采用总价形式，最终合同结算价为：（审定初步设计概算监理费+ 初设概算监理计费范围以外的监理工作费用）×（1-投标下浮率）±合同内约定且实际发生的相关奖罚费用 + 招标代理服务费。 
五、分包要求
不允许分包
允许分包，但必须符合以下要求：
                                      /                                     



第2部分. 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）
[bookmark: _Toc508286565]一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

[bookmark: _Toc508286566]二、技术及管理要求
（一）满足中国南方电网有限责任公司《监理项目部工作手册》、中国南方电网有限责任公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。
（二）符合图纸及技术文件的要求。
（三）严格执行以下管理要求：
1、严格执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令 第728号）相关要求，确保款项支付依法合规。
2、 按照公司要求使用资产管理信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。
3、 持续推进基建安风体系认证工作，严格执行“四步法”、“八步骤”、“7S”管理，规范PPE（人工防护用品）管理，形成施工现场安全管理文化。
4、 服从《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》的日常检查及处罚、服从各建设单位安全违章处罚、服从各建设单位安全整顿及安全学习等各项安全管理指令。
5、 遵守国家、电力行业、公司持证上岗相关要求。
6、 自愿参加南方电网公司基建承包商登记建档并服从承包商管理相关规定。
7、 严格执行南网“八不准”。
8、 深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。
9、 完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。
10、 积极配合执行各建设单位开展的信息化管理项目、新技术、新工艺开发应用。
[bookmark: _Toc482188640][bookmark: _Toc11396]三、图纸
[bookmark: _Toc482188644]有关设计文件、图纸及资料。
[bookmark: _Toc30760][bookmark: _Toc482188646]四、其他要求
招标人根据委托的监理范围和内容，随招标文件向投标人提供与监理范围和内容有关的以下文件、资料：
（1） 工程前期有关文件（可研审批文件）。
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