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[bookmark: _Toc16459][bookmark: _Toc17049][bookmark: _Toc7301]1  标的概况
标的名称：“基于云景平台的变电运行信息数据看板”项目软件加工费零星采购。
本项目面向变电运行管理业务领域，基于南方电网云景平台进行变电运行信息数据看板应用开发，采用大数据挖掘分析、highcharts可视化报表展示等技术，整合当日作业计划、人员情况、两票情况、工器具管理信息等多元业务数据。项目旨在解决当前业务部门数据需求场景多样、传统数据响应与呈现方式效率不足等问题，实现生产运行数据指标看板功能，满足企业数据分析和可视化展示需求，为管理人员了解业务情况提供决策支撑。
项目需通过本次零星采购软件加工服务，使软件达到项目成果技术要求，主要工作包括：基于云景平台的数据建模与分析、看板界面开发与功能完善、多源数据整合与可视化展示、软件工具加工封装及代码优化等。
数量：基于云景平台的变电运行信息数据看板软件1套。
加工地点：东莞供电局变电管理一所。
工期：2026年10月30日前。
[bookmark: _Toc7671]2  加工项目要求
[bookmark: _Toc9074]2.1 项目及标准
本项目围绕基于云景平台的变电运行信息数据看板，共涉及以下4项软件加工项目，具体加工内容和标准如下表所示：
表1.1 基于云景平台的变电运行信息数据看板软件加工项目
	序号
	项目名称
	加工标准

	1
	作业风险提醒看板开发
	基于云景平台，采用大数据挖掘分析技术，对当日作业计划、人员情况、两票情况、工器具管理信息等多元业务数据进行整合分析与图形化展示，形成可交互的数据指标看板

	2
	缺陷闭环管理系统开发
	建立缺陷看板统计系统，实现缺陷实时监控、分类统计与趋势分析，定期输出缺陷分析报告并提出改进建议，缺陷数据不对外交互，具备权限控制和数据审核功能

	3
	停电检修单管理系统开发
	实现一键查询各巡维检修单，检修单自动匹配缺陷管理模块现存缺陷，实现逢停必修，根据检修单内容自动生成停电计划初稿

	4
	数据建模与安全处理
	对异构数据进行清洗转换，建立标准化数据模型；通过智能网关对采集的数据进行封装、压缩和加密处理后上传至云平台


[bookmark: _Toc30644]
[bookmark: _Toc9636][bookmark: _Toc6770]2.2 运输方式
[bookmark: _Toc16082]本项目为软件加工服务，不涉及实体货物运输。
3  技术服务的要求
[bookmark: _Toc1749]3.1 资质要求
近三年同类项目（软件开发、加工）业绩。
[bookmark: _Toc16023]3.2 人员、设备及场地要求
[bookmark: _Toc9853]（1）投标方应组建不少于3人的项目开发团队。
（2）投标方须承诺至少安排一人定期驻点（不少于1个月）协助甲方完成项目。
（3）投标方应具备开展云景平台应用开发所需的软硬件设备和测试环境。
[bookmark: _Toc31460][bookmark: _Toc27056]3.3 转包及分包要求
[bookmark: _Toc22454]不准将业务进行转包或分包。
3.4 信息保密要求
需签订保密协议，投标方在项目开发过程中接触到的所有业务数据、技术资料及甲方内部信息均属保密范围，未经甲方书面同意不得向任何第三方泄露。
[bookmark: _Toc23607][bookmark: _Toc30921][bookmark: _Toc17063]3.5 其他要求
（1）投标方提供有效营业执照；
（2）投标方提供近三年同类项目（软件开发、加工）业绩至少1份。
（4）若报价低于公告的最高限价的90%，报价方须提供成本分析报告，若出现两家及以上的单位报价一致且最低，优先选择报价时间早的单位。（成本分析报告需充分说明费用的组成、降低成本的合理措施及在其它项目应用过的经验等，未提供成本分析报告或提供的成本分析报告不符合上述要求视为原则性不响应采购要求，做否决投标处理）
[bookmark: _Toc266713650][bookmark: _Toc21612][bookmark: _GoBack]4  时间进度要求

	时间段
	时间段
	主要工作内容

	工作总体安排进度
	2026.08-2026.09
	软件加工、申请专利与软件著作权、形成使用说明书

	
	2026.09-2026.10
	项目试点应用，总结、编制项目报告、项目验收


[bookmark: _Toc8651]5  交付与验收
[bookmark: _Toc3677]5.1 交付形式及数量要求
投标方需交付以下成果：
（1）基于云景平台的变电运行信息数据看板1套；
（2）配合甲方完成 1 项发明专利技术交底书、并申请受理；
（3）配合甲方完成 1 项软件著作权申请受理；
（4）软件代码1套；
（5）操作说明书1份；
（6）试点应用报告1份；
[bookmark: _Toc21560][bookmark: _Toc536][bookmark: _Toc23588]5.2 验收
[bookmark: _Toc859]采取现场验收的方式。验收标准如下：
（1）软件功能完整，满足本技术规范书第2.1条所列各项功能要求；
（2）通过第三方测试，测试结果合格；
（3）在东莞供电局变电管理一所完成试点应用，试点应用报告经甲方确认；
（4）交付成果资料齐全、完整。
逾期交付成果的，每逾期1日扣除合同金额的0.5%。
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