无线呼叫系统设备报价表
	
	设备名称
	型号规格参数
	采购数量
	最高限制单价
	投标品牌型号
	投标参数差异说明
	投标单价
	投标金额
	备注

	整体要求：以下设备分别组成2个园区无线呼叫系统，每个园区无线呼叫系统至少包含1台总控主机+N台分机。总控主机部署在服务前台，固定式分机部署在各个接受服务的办公点，移动式分机由服务人员手持并在园区内自由移动，分机通过呼叫总控主机要求服务，总控主机呼叫服务人员上门提供服务。园区在市区内且占地面积较大，建筑物密集，要求无线呼叫系统在整个园区内通讯无障碍。
投标人在报价时需同时提供投标设备组成园区无线呼叫系统的组网方案。

	1
	总控主机
	1、 ★系统呼叫信息全记录、全过程录音，支持呼叫记录及录音数据导出保存；
2、 ★支持对分机进行分组，并可设置分组组内互通、组间互通的权限；
3、 支持管理分机数量≧100；
4、 一个呼叫系统同时支持主机数量≧5；
5、 支持桌面支架安装；
6、 呼叫系统支持管理≧2种分机：固定式分机、移动式分机；
7、 ★配置SIM卡，使用国内运营商4G/5G通信网络（限移动、电信或联通），费用预缴满足用户免费使用年限≧5年；
8、 保修≧1年，另附如何联系保修的说明
	4
	600
	品牌：
型号：

<另附产品彩页、产品说明书>
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	2
	固定式分机
	1、 ★支持分机与主机间双向互通，支持可设置为分机间不能互通；
2、 支持主机对分机的分组和权限设置；
3、 支持在桌面安装或壁挂式安装。
4、 ★分机均配置SIM卡，使用国内运营商4G/5G通信网络（限移动、电信或联通），费用预缴满足用户免费使用年限≧5年；
5、 保修≧1年，另附如何联系保修的说明
	62
	200
	品牌：
型号：

<另附产品彩页、产品说明书>
	
	
	
	

	
	移动式分机
	1、 便携式，支持使用者随身携带；
2、 ★支持分机与主机间双向互通；支持分机与分机间的呼叫互通；
3、 支持主机对分机的分组和权限设置。
4、 ★分机均配置SIM卡，使用国内运营商4G/5G通信网络（限移动、电信或联通），费用预缴满足用户免费使用年限≧5年；
5、 保修≧1年，另附如何联系保修的说明。
	52
	200
	品牌：
型号：

<另附产品彩页、产品说明书>
	
	
	
	


注：标★号的参数为关键参数，是一票否决项，必须得到满足。


报价单位（盖章）：                                     联系人：            联系电话：              联系邮箱：
