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1、 工程概况
深圳宝清储能站内#13储能分系统#1PCS功率模块出现硬件采样故障，经初步排查判定为功率模块内部采样电路硬件异常，直接影响#13储能分系统#1PCS的正常运行及站内整体供电可靠性，由于目前该批次设备已超出质量保证期限，为保障宝清储能站安全稳定运行，及时消除设备缺陷，现拟对上述故障功率模块实施维修，采购相关维修服务，以恢复设备正常运行。

2、 基本要求
1、维修要求
[bookmark: _GoBack]本次维修的功率模块采样板及相关配件须能适配深圳市盛弘电气股份有限公司原厂产品，硬件参数、通信协议、接口定义须与原模块完全一致，确保与现有系统兼容适配且正常运行、无告警信号，此项要求将作为项目验收的硬性标准。
2、资料移交要求
维修服务商须在项目完成后提交完整的检修报告，包括：配件更换清单（含配件出厂合格证明）、维修后试验记录报告等。所有资料应齐全、完整，移交甲方归档。
3、质保要求
维修服务商应提供不少于12个月质保期，质保期内因维修质量导致的产品损坏，须无偿修复或更换，更换件性能不低于原产品。服务商应提供7×24小时技术支持，指定固定技术负责人及联系方式。故障须在48小时内解决。维修完成后提交完整的检修报告及试验记录，移交甲方存档。
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