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项目名称：江门500千伏圭峰站扩建第三台主变工程监理
	序号
	项目
	内容

	1
	项目建设单位
	江门供电局

	2
	项目建设地点
	江门市

	3
	可研批复文号
	南方电网规划〔2025〕119号

	4
	项目核准、备案文号
	江发改核准〔2025〕8号

	5
	资金落实情况
	广电规〔2026〕73 号

	6
	前期的设计或咨询服务单位名称
	佛山电力设计院有限公司（牵头方）/深圳市工勘岩土集团有限公司（成员方）



1、 建设规模
（一）变电工程
1、500千伏圭峰站扩建第三台主变工程：本期扩建#1主变1×1000MVA，终期规模4×1000MVA，已投运2×1000MVA，本期扩建1回至汇宁储能站500kV出线间隔，220kV不新增出线，新建主变低压侧安装2组60MVar低压电容器，设自动投切装置。本期不新增低压电抗器，本期扩建无新增建筑物。
（二）通信工程
1、配套通信设备工程：配合圭峰站内配串调整，需重新敷设新香山甲、乙线，汇宁储能间隔至通信机房的管道光缆，光缆型号与原光缆保持一致。
以上各项具体建设规模最终以施工图纸为准。
2、 [bookmark: 施工招标范围综合]采购范围
勘察设计、施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。





项目名称：500千伏科北站扩建第三台主变工程监理
	序号
	项目
	内容

	[bookmark: OLE_LINK3]1
	项目建设单位
	广东电网有限责任公司广州供电局

	2
	项目建设地点
	广州市黄埔区

	3
	可研批复文号
	南方电网规划〔2025〕113 号

	4
	项目核准、备案文号
	[bookmark: OLE_LINK2]穗发改核准〔2026〕8号

	5
	资金落实情况
	广电规〔2026〕98号

	6
	初设批复文号
	南方电网工程〔2026〕33 号

	7
	施工图预算批复文号
	/

	8
	前期的设计或咨询服务单位
	中国能源集团广东省电力设计研究院有限公司

	9
	项目监理单位
	/



1、 建设规模
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1]1.500 千伏科北站扩建第三台主变工程
500 千伏科北站扩建第三台主变工程，本期扩建 1000 兆伏安 主变压器 1 组，主变低压侧安装 2 组 60 兆乏低压并联电容器。
 500 千伏采用 1 个半断路器接线，本期安装 1 组断路器。35 千伏侧采用单母线单元接线，装设总断路器，本期安装 3 组断路器。 
主变采用单相、自耦、油浸式、无励磁调压变压器。500 千伏、220 千伏均采用户内 GIS 设备，35 千伏采用 SF6 罐式断路器。 
本期扩建工程在围墙内进行，不新征用地。
[bookmark: _GoBack]
2、 采购范围
包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。
※变电部分：
变电建筑工程：
（一）主要生产工程：配电装置建筑，消防系统；
（二）辅助生产工程：站区性建筑，站区绿化；
（三）与站址有关的单项工程：
□地基处理，□站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，□临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；
（四）其他费用工程：□白蚁防治，□拆除工程；
（五）其他： □站外配网工程、☑余土消纳。 
变电安装工程：
（1） 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件十二特殊调试项目为准）；
（二）辅助生产工程：/
（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；
（四）其他费用工程：□标志牌安装，□拆除工程；
（五）其他：  ☑相关表计校验SF₆密度继电器、气体继电器、关口电能表误差校验（如有）， ☑租赁试验套管（GIS）（如有）

