	一、
	工程类

	序号
	采购品类
	项目概况
	预计公告发布时间
	预估发包金额（万元）

	1
	专业施工
	220kV清水海变至500kV龙海变第二回线路工程
※变电部分：
1、220kV清水海变扩建间隔工程
2、500kV龙海变扩建220kV间隔工程
※架空线路部分:
1、220kV清水海变至500kV龙海变第二回线路工程
※通信部分:
1、配套通信设备工程
2、220kV清水海变至500kV龙海变第二回线路配套光缆工程
核准信息：昆发改能源〔2025〕号
建设地点：云南省昆明市寻甸县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	4726

	2
	专业施工
	110kV让田输变电工程
※变电部分：
1、110kV让田变电站工程
对侧220kV三岔变110kV出线间隔扩建工程
※架空线路部分:
1、110kV三岔-轿子山线路π接入让田变线路
2、110kV三岔-轿子山线路改造工程
3、10kV让田Ⅰ回线
4、10kV让田Ⅱ回线
5、10kV让田Ⅲ回线
6、10kV让田Ⅳ回线
7、10kV环湖Ⅰ回线
8、10kV东光Ⅰ回线
9、10kV东光Ⅱ回线
10、10kV鸡头村Ⅰ回线
11、10kV 鸡头村Ⅱ回线
※通信部分:
1、配套通信设备工程
2、110kV三岔-轿子山线路π接入让田变线路配套光缆工程
3、10kV三岔-轿子山线路改造段配套光缆工程
核准信息：曲发改基础〔2025〕53号
建设地点：云南省曲靖市陆良县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	2892

	3
	专业施工
	110kV坪地输变电工程
※变电部分：
1、110kV坪地变电站工程
2、220kV西衙门变间隔工程
3、110kV乐居变间隔工程
4、35kV新街变间隔工程
5、35kV水磨变间隔工程
6、35kV梭山变间隔工程
※架空线路部分:
1、西衙门～坪地110kV线路
2、乐居～坪地110kV线路
3、35kV乐凉线T接水磨变线路
4、茂水新与乐水梭线搭接35kV线路
5、乐居～凉水35kV线路π接至坪地变线路
6、鲁甸～苏家院35kV线路π接入坪地变线路
7、鲁甸～新民35kV线路改接至坪地变线路
8、鲁小线与苏鲁线搭接35kV线路
9、乐旧线与乐凉线搭接35kV线路
10、梭山光伏升压站π接35kV乐水梭线路
11、10kV月亮湾线
12、坪地变T接田合支线10kV线路
13、坪地变T接工业园区10kV线路
14、坪地变T接茨院10kV线路
※通信部分:
1、配套通信设备工程
2、110kV乐居变至110kV坪地变线路光缆工程
3、220kV西衙门变至110kV坪地变线路光缆工程
4、35kV乐凉线T接水磨变线路光缆工程
5、乐居～凉水35kV线路π接至坪地变线路光缆工程
6、梭山光伏升压站π接35kV乐水梭线路光缆工程
7、梭山光伏升压站π接35kV乐水梭线路光缆工程
核准信息：昭市发改审批〔2025〕86号
建设地点：云南省昭通市
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	8759

	4
	专业施工
	500kV江城变220kV接入系统工程
※变电部分：
1.500kV江城变加巡维中心工程
2.500kV江城变通信改造工程
※架空线路部分：
1.墨江变～戈兰滩电站Ⅰ回220kV线路“π”接入江城变220kV线路（墨江变侧）工程
2.墨江变～戈兰滩电站Ⅰ回220kV线路“π”接入江城变220kV线路（戈兰滩电站侧）工程
3.墨江变～文武光伏电站220kV线路（文武光伏电站侧）改接至墨江变～戈兰滩电站Ⅰ回220kV线路至500kV江城变线路工程
核准信息：普发改电力〔2025〕575号
建设地点：云南省普洱市
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	3095

	5
	专业施工
	500kV幸福变220kV接入系统工程
1.变电工程
（1）220kV凤山变220kV间隔扩建工程
220kV配电装置现为双母线接线，本期维持。原规划远期3变4线，前期已建2变4线。本工程调整远期规模为3变6线。前期采用户外悬吊管母分相中型瓷柱式断路器单列布置。本期利用220kV配电装置东侧围墙外场地扩建2回出线间隔，采用户内GIS设备单列布置。本期采用扩建场地上自南向北第一个间隔接至幸福变。
（2）220kV新云变间隔改造工程
220kV配电装置现状采用单母线分段接线，户外普通软母线断路器单列布置，本期维持不变。本期将原接至爱华光伏电站间隔更名为至幸福变Ⅰ回；利用原至临沧变间隔改接至漫湾电站，原至漫湾电站间隔改接至幸福变Ⅱ回。本期更换原至临沧变间隔内电流互感器，更换原至爱华光伏电站、原至漫湾电站间隔内导线。
（3）220kV临沧变间隔改造工程
本期更换临沧变第二套220kV备自投装置，配置1套光路子系统及相应光板。
2.线路工程
（1）幸福变～凤山变220kV线路
新建线路长约2×1.2+37.8km，单、双回路混合架设，500kV幸福变、220kV凤山变出线通道拥挤，双回路单边挂线预留远期出线通道。导线采用2×JL/LB20A-400/50铝包钢芯铝绞线。
（2）新云变～临沧变220kV线路“π”接入幸福变220kV线路
新建线路长约2×1.3（220kV新云变侧）+8.2（220kV新云变侧）+2×1.2（220kV临沧变侧）+8.3（220kV临沧变侧）km，单、双回路混合架设，500kV幸福变出线通道拥挤，双回路单边挂线预留远期出线通道。导线采用2×JL/LB20A-400/50铝包钢芯铝绞线。
（3）爱华光伏电站～新云变220kV线路“π”接入幸福变220kV线路
新建线路长约2×21.5+0.2（爱华光伏电站侧）+0.3（220kV新云变侧）km，单、双回路混合架设。导线采用2×JL/LB20A-400/50铝包钢芯铝绞线（220kV新云变侧）和2×JL/LB20A-300/40铝包钢芯铝绞线（爱华光伏电站侧）。
线路工程按5mm覆冰，25m/s基本风速设计。
3.光纤通信工程
随新建幸福变～凤山变220kV线路双回路段架设两根48芯OPGW光缆（其中一根预留），单回路段架设一根48芯OPGW光缆，光缆路径长约2×1.2+37.8km，形成500kV幸福变至220kV凤山变一回48芯光纤通道。
随新建新云变～临沧变220kV线路“π”接入幸福变220kV线路双回路段架设两根48芯OPGW光缆，单回路段各架设两根24芯OPGW光缆至“π”接点，光缆路径长约2×9.5（220kV新云变侧）+2×9.5（220kV临沧变侧）km，分别更换“π”接点至220kV新云变、220kV临沧变单回路段两根普通地线为两根24芯OPGW光缆，双回路段一根普通地线为一根48芯OPGW光缆，光缆路径分别长约2×18.5+3.137km、2×56.5+2.071km，形成500kV幸福变至220kV新云变、220kV临沧变各一回48芯光纤通道。
随新建爱华光伏电站～新云变220kV线路“π”接入幸福变220kV线路双回路段架设两根48芯OPGW光缆，单回路段各架设两根24芯OPGW光缆，“π”接点与原线路两根24芯OPGW光缆分别进行熔接，光缆路径长约2×21.5+2×0.2（爱华光伏电站侧）+2×0.3（220kV新云变侧）km，形成500kV幸福变至爱华光伏电站、220kV新云变各两回24芯光纤通道。
核准信息：临发改复〔2026〕61 号
建设地点：云南省临沧市云县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	9182

	6
	专业施工
	220kV龙潭开关站扩建主变及网架加强工程
※变电部分：
1、220kV 龙潭开关站扩主变工程
2、对侧工程：500kV 柳井变新增间隔1个、110kV 东山变改造、35kV 合掌变扩建至龙潭变 35kV 出线间隔 1 个，新增内桥间隔 1 个。
※架空线路部分:
1、500kV柳井变至220kV龙潭变线路工程
2、220kV龙潭变改接110kV路东江线工程
3、220kV龙潭变改接110kV东土线工程
4、220kV 龙潭变π接 110kV听洒Ⅱ回线工程
5、220kV龙潭变至35kV合掌变线路工程
※通信部分:
1、220kV龙潭变至500kV柳井变220kV线路配套光缆工程。
2、110kV东山变至土库房变 110kV 线路改接点至龙潭变新建线路配套光缆工程。
3、110kV路东江线改接点—龙潭变 110kV 新建线路配套光缆工程。
4、220kV龙潭变π接听湖—胡广山变 2 回 110kV 线路配套光缆工程。
5、220kV龙潭变—35kV 合掌变 35kV 新建线路配套光缆工程。
核准信息：文发改基础〔2026〕121号
建设地点：云南省文山市
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	8079

	7
	专业施工
	220kV宁蒗输变电工程
※变电部分：
1、220kV宁蒗变电站工程
2、220kV宁蒗输变电对侧间隔工程
※架空线路部分:
1、德茂变～宁蒗变220kV线路工程
2、220kV万凤线“π”接入宁蒗变220kV线路（凤鸣变侧）工程
3、220kV万凤线“π”接入宁蒗变220kV线路（万格梁子升压站侧）工程
4、110kV牦清线“T”接入宁蒗变110kV线路工程
5、110kV清永线“π”接入宁蒗变110kV线路（110kV清泉变侧）工程
6、110kV清永线“π”接入宁蒗变110kV线路（110kV永宁变侧）工程
7、35kV新烂线“π”接入宁蒗变35kV线路（新营盘变侧）工程
8、35kV新烂线“π”接入宁蒗变35kV线路（烂泥箐变侧）工程
※通信部分:
随线路工程建设。
核准信息：丽发改核准〔2026〕4 号
建设地点：云南省丽江市宁蒗县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	18445

	8
	专业施工
	220kV范家寨（镇安）输变电工程
※变电部分：
1、 220kV范家寨（镇安）变电站工程
2、500kV兰城变220kV间隔扩建工程
3、对侧220kV黄龙变电站
※线路部分:
1、兰城变～范家寨（镇安）变220kV线路
2、220kV兰黄线“π”接入范家寨（镇安）变220kV线路（500kV兰城变侧）
3、220kV兰黄线“π”接入范家寨（镇安）变220kV线路（220kV黄龙变侧）
核准信息：保发改基础〔2025〕368号
建设地点：云南省保山市
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	11306

	9
	专业施工
	220kV得胜（南涧）输变电工程
[bookmark: OLE_LINK2]※变电部分：
1、220kV得胜（南涧）变电站工程
2、220kV丁家庄扩建间隔工程
※架空线路部分:
1、220kV得胜（南涧）变~丁家庄变220kV线路
2、220kV凤下Ⅰ回线“π”接入得胜（南涧）变220kV线路（凤山侧）
3、220kV凤下Ⅰ回线“π”接入得胜（南涧）变220kV线路（下关侧）
4、110kV凤南六线“π”接入得胜（南涧）变110kV线路（110kV南涧变侧）
5、110kV凤南六线“π”接入得胜（南涧）变110kV线路（110kV六五谷牵侧）
6、110kV凤南六线（110kV凤岭变侧）改接入得胜（南涧）变110kV线路
7、220kV得胜（南涧）变电站工程10kV线路工程
核准信息：/
建设地点：云南省大理州南涧县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	12250

	10
	专业施工
	昆明北部网架加强工程
※变电部分：
1、220kV三朵开关站扩建工程
2、对侧500kV厂口变工程
3、对侧220kV新村变工程
※架空线路部分:
1、A回：500kV厂口变～220kV三朵开关站Ⅲ回220kV线路（220kV厂朵Ⅲ回线）线路工程
2、B回：220kV三朵开关站～220kV龙华光伏220kV线路改造（220kV朵华线）线路工程
3、C回：220kV三朵开关站～220kV新村变220kV线路改造（220kV朵新线）线路工程
4、D回：500kV厂口变～220kV三朵开关站Ⅱ回220kV线路改造（220kV厂朵Ⅱ回线）线路工程
※通信部分:
1、配套通信设备工程
2、A回：500kV厂口变～220kV三朵开关站Ⅲ回220kV线路（220kV厂朵Ⅲ回线）线路配套光缆工程
3、B回：220kV三朵开关站～220kV龙华光伏220kV线路改造（220kV朵华线）线路配套光缆工程
4、C回：220kV三朵开关站～220kV新村变220kV线路改造（220kV朵新线）线路配套光缆工程
5、D回：500kV厂口变～220kV三朵开关站Ⅱ回220kV线路改造（220kV厂朵Ⅱ回线）线路配套光缆工程
核准信息：计划8.30日前取得
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	3826

	11
	专业施工
	220kV帕亮输变电工程
※变电部分：
1.220kV帕亮变电站工程
2.220kV唐胜变220kV间隔扩建工程
3.110kV南主变110kV间隔扩建工程及110kV西盟变、110kV孟连变110kV间隔二次改造工程
4.35kV拉巴变35kV间隔扩建工程及35kV富岩变、35kV翁嘎科变35kV间隔二次改造工程
※架空线路部分：
1.帕亮变～唐胜变220kV线路工程
2.帕亮变～南主变110kV线路工程
3.110kV孟西T线“π”接入220kV帕亮变110kV线路工程
4.帕亮变～35kV拉巴变35kV线路工程
5.35kV富翁线“T”接入220kV帕亮变35kV线路工程
核准信息：普发改电力〔2026〕86号
建设地点：云南省普洱市
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	12429

	12
	专业施工
	220kV洛卡输变电工程
※变电部分：
1.220kV洛卡变电站工程
2.对侧110kV江城变间隔扩建工程
3.对侧110kV牛洛变间隔扩建工程
※架空线路部分：
1.江城变～勐烈变Ⅰ回220kV线路工程
2.江城变～勐烈变Ⅱ回220kV线路工程
3.勐烈变～牛洛变110kV线路工程
4.勐烈变～江城变110kV线路工程
5.35kV和宝线（35kV宝藏变侧）改接入220kV勐烈变35kV线路工程
6.牛洛变～和平寨变35kV线路（原35kV江平线）35kV和平寨变侧改接入220kV勐烈变35kV线路工程
7.35kV和曼线（35kV曼克老变侧）改接入220kV勐烈变35kV线路工程
核准信息：普发改电力〔2026〕328号
建设地点：云南省普洱市
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	13855

	13
	专业施工
	500kV南屏变220kV接入系统工程
※变电部分：
1、220kV 莲城变：本期利用原有至松林坡变出线间隔 2 个，改
接至 500kV 南屏变
2、220kV 松林坡：本期利用原有至莲城变出线间隔 2 个，改接
至 500kV 南屏变
※架空线路部分:
1、松莲 I 回线“π”接至南屏变 220kV 线路工程
2、松莲 II 回线“π”接至南屏变 220kV 线路工程
※通信部分:
1、配套通信设备工程
核准信息：文发改基础〔2026〕227号
建设地点：云南省文山州广南县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	5952

	14
	专业施工
	500kV水富变220kV接入系统工程
※变电部分：
1、220kV新城变间隔工程
2、500kV水富变新建技术业务用房工程
※架空线路部分:
1、500kV水富变～220kV新城变线路工程
2、500kV水富变π接新城变～北门变线路工程
3、500kV水富变π接北门～盐津变线路工程
※通信部分:
1、500kV水富变～220kV新城变线路光缆工程
2、500kV水富变π接新城变～北门变线路光缆工程
3、500kV水富变π接北门～盐津变线路光缆工程
核准信息：昭市发改审批〔2026〕53号
建设地点：云南省昭通市
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	2287

	15
	专业施工
	220kV热城（南溪）开关站工程
（一）变电规模
主变压器：本期规模按开关站建设，远期规模建设3×180兆伏安主变。
（二）线路规模
1.峨山变至南溪开关站220千伏线路：新建线路起于220千伏峨山变，止于220千伏热城（南溪）开关站，新建线路长约63千米，其中峨山县境内线路长约4千米，新平县境内线路长约20千米，元江县境内线路长约39千米。全线单回路架设，导线选型：2×JNRLH/LB20A-500/45。
2.220千伏元南牵线、220千伏癸元线改接入南溪开关站线路：线路采用单回路架设，线路长度4.13千米，导线选型：2×JNRLH/LB20A-500/45。将220千伏元南牵线导线300平方毫米更换为2×300平方毫米，更换导线段长度约10.4千米。
3.220千伏癸元线癸能变侧、220千伏元南牵线牵引站侧改接入热城开关站：新建同塔双回线路长2×4.36千米，其中一回导线型号为2×JL/LB20A-300/40铝包钢芯铝绞线、另一回导线型号为1×JL/LB20A-300/40铝包钢芯铝绞线
核准信息：玉发改能源复〔2026〕27号
建设地点：玉溪市元江县、新平县、峨山县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	10933

	16
	专业施工
	110kV东仰输变电工程
※变电部分：
1、110kV 东仰变电站工程
2、对侧工程（220kV 玛玉变、35kV 平河变、35kV 哈德变）
※架空线路部分:
1、玛玉变至东仰变 110kV 线路
2、π接110kV 玛兴 T 线玛玉变侧线路
3、π接110kV 玛兴 T 线兴古变侧线路
4、东仰变至平河变 35kV 线路
5、新建35kV 东（仰）平（河）T 哈（哈德变）线路
6、10kV 岩甲联络线新建工程
7、10kV 迷克联络线新建工程
※通信部分:
1、光纤通信工程
核准信息：红发改法规〔2026〕184号
建设地点：云南省红河州绿春县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	6371

	17
	专业施工
	110kV城东输变电工程
※变电部分：
1、110kV城东变电站工程
2、110kV城东变对侧35kV间隔工程
3、220kV羊龙潭变扩建110kV间隔工程
※架空线路部分:
1、羊龙潭变～城东变110kVⅠ回线路工程
2、羊龙潭变～城东变110kVⅡ回线路工程
3、城东变～辛屯变35kV线路工程
4、35kV草海变T接城东变～辛屯变线路工程
5、10kV线路工程
核准信息：/
建设地点：云南省大理州鹤庆县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	5840

	18
	专业施工
	110kV官房输变电工程
※变电部分：
1、110kV官房变电站工程
2、220kV安东变间隔扩建工程
3、110kV林口变间隔扩建工程
※架空线路部分:
1、110kV安东～官房输电线路工程
2、110kV林口～官房输电线路工程
3、35kV官房～母享送电线路
4、35kV官房～坡头送电线路工程
5、35kV官房～黑树送电线路工程
6、10kV穿洞线T串九线联络线
7、10kV串九线T穿洞支线联络线
8、10kV黑树线Ⅰ回π接线
9、10kV黑树线Ⅱ回π接线
10、10kV堰塘线联络线
11、10kV母享线联络线
※通信部分:
1、配套通信设备工程
2、110kV安东～官房输电线路光缆工程
3、110kV林口～官房输电线路光缆工程
4、35kV线路光缆工程
核准信息：昭市发改审批〔2026〕38号
建设地点：云南省昭通市
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	8296

	19
	专业施工
	110kV弄岛输变电工程
※变电部分：
1、110kV弄岛变电站工程
2、220kV汉弄扩建110弄岛变间隔工程
3、220kV瑞丽变扩建110弄岛变间隔工程
※架空线路部分：
1、35kV弄班线π接至110kV弄岛变线路新建工程
2、10kV工业园区Ⅰ、Ⅱ回线，10kV四分场线、南涝线改接入110kV弄岛变线路新建工程
3、10kV下武甸线改接入110kV弄岛变线路新建工程
4、110kV瑞丽变至弄岛变线路新建工程
5、110kV汉弄变至弄岛变线路新建工程
核准信息：德发改能源〔2026〕78 号
建设地点：云南省德宏傣族景颇族自治州
具体建设规模以施工图纸为准
	2026年第三季度
	8714

	20
	专业施工
	110kV孟定变四期工程
110kV孟定变现主变规模为25MVA+50MVA；110kV已建成出线4回；35kV已建成出线4回；10kV已建成出线15回。
本期更换#1主变压器，新#1主变容量为50MVA，形成2×50MVA主变容量。
110kV：现状为单母线分段接线，户外软母线普通中型断路器双列布置，本期维持。本期新增#1主变进线间隔避雷器3台。
35kV：现状为单母线分段接线，户内常规设备单列布置。本期更换#1主变进线间隔断路器和主变侧隔离开关，户外布置。
10kV：现状为单母线分段接线，户内金属铠装固定式开关柜双列布置，本期维持。本期Ⅰ段母线新增开关柜4面（电容器柜1面、小电阻柜1面和电气备用柜2面），更换户外隔离开关5组。
[bookmark: OLE_LINK6]无功补偿：现状3组电容器组，户外框架式，容量均为3 Mvar,其中1组接于10kVⅠ段母线，2组接于10kVⅡ段母线，本期沿用。本期新增电容器1组，户外框架式，容量3 Mvar，接于10kVⅠ段母线。
中性点设备：本期新增10kV消弧线圈并小电阻接地成套装置1套，接于10kVⅠ段母线上。其中接地变和消弧线圈容量为630kVA，接地电阻16Ω。
站用变：现状10kV、35kV站用变各1台，单台容量160kVA。其中1台接于10kV Ⅱ段母线，1台T接于35kV孟河糖线进线侧，本期维持。
核准信息：临发改复〔2025〕273 号
建设地点：云南省临沧市耿马县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	259

	21
	专业施工
	110kV璋坪输变工程
※变电部分：
1、 110kV 璋坪变电站工程
2、对侧 V 220kV 兰坪变间隔扩建工程
※架空线路部分:
1、兰坪变—璋坪变线路（A 回）工程
2、兰坪变—璋坪变线路（B 回）工程
3、璋坪变“π”接 110kV 剑坪东线（C 回）工程
4、璋坪变“π”接 110kV 剑坪东线（D）回工程
5、璋坪变“π”接 35kV 铁金线（E、F 回）工程
6、璋坪变新建 10kV 线路工程
核准信息：怒发改能源〔2025〕252号
建设地点：云南省怒江州兰坪县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	5609

	22
	专业施工
	35kV先锋变扩建工程
※变电部分：
1、35kV先锋变电站工程
2、35kV先锋变电站保护改造工程
3、110kV黎明变电站工程
4、110kV黎明变电站保护改造工程
※架空线路部分:
1、35kV先锋至110kV黎明线路工程
※通信部分:
1、35kV先锋变电站配套通信设备工程
2、35kV先锋至110kV黎明线路配套光缆工程
核准信息：昆发改能源〔2026〕235号
建设地点：云南省昆明市
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	1845

	23
	专业施工
	35kV平田变易址重建工程
※变电部分：
1、35kV平田变易址重建工程
※架空线路部分:
1、35kV平新光伏升压站接入35kV平田变线路工程
2、改接35kV平新线线路工程
改接35kV哨平线线路工程
35kV平田变易址重建工程10kV线路部分
核准信息：楚发改能源〔2026〕85号
建设地点：云南省楚雄州元谋县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	1195

	24
	专业施工
	35kV青瓦输变电工程
※变电部分：35kV青瓦输变电工程
※架空线路部分:
1、35kV线路部分
2、10kV配套出线工程
核准信息：/
建设地点：云南省大理州洱源县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	970

	25
	专业施工
	35kV以古变二期工程
※变电部分：
1、35kV以古变二期工程
2、110kV沙坝变对侧工程
※架空线路部分:
1、110kV沙坝变至35kV以古变线路工程
※通信部分:
1、110kV沙坝变至35kV以古变线路光缆工程
核准信息：昭市发改审批〔2026〕37号
建设地点：云南省昭通市
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	1269

	26
	专业施工
	南华县陆家垭口光伏至南华西部片区35kV网架优化工程
※变电部分：
1、南华县陆家垭口光伏至南华西部片区35kV网架优化工程
※架空线路部分:
1、南华县陆家垭口光伏至南华西部片区35kV网架优化工程（架空线路部分）
2、南华县陆家垭口光伏至南华西部片区35kV网架优化工程（电缆线路部分）
核准信息：楚发改能源〔2025〕194号
建设地点：云南省楚雄州南华县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	450

	27
	专业施工
	35kV高桥变易址重建工程
※变电部分：
1、35kV高桥变易址重建工程
※架空线路部分:
1、35kV大猫高线至高桥变I回线路
2、35kV大猫高线至高桥变II回线路
3、35kV高桥变易址重建工程10kV线路部分
核准信息：楚发改能源〔2026〕84号
建设地点：云南省楚雄州武定县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	1338

	28
	专业施工
	35kV沙溪变增容工程
※变电部分：
1、35kV沙溪变增容工程
※架空线路部分:
1、35kV沙溪变主变增容工程35kV线路
核准信息：无
建设地点：云南省大理白族自治州剑川县沙溪镇
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	820

	29
	专业施工
	35kV新街变增容工程
[bookmark: OLE_LINK4]※变电部分：
1、35kV新街变增容工程
核准信息：大发改基础[2026] 131号
建设地点：云南省大理州弥渡县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	130

	30
	专业施工
	35kV姐告变增容工程
※变电部分：
1、35kV姐告变增容工程
核准信息：德发改能源〔2026〕65号
建设地点：云南省德宏州瑞丽市
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	378

	31
	专业施工
	35kV太极变第二电源工程
※变电部分：
1、35kV太极变第二电源工程变电工程
※架空线路部分:
1、35kV太极变第二电源工程线路工程
※通信部分:
随线路工程建设。
核准信息：丽发改核准〔2025〕15 号
建设地点：云南省丽江市永胜县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	1165

	32
	专业施工
	35kV河边输变电工程
※变电部分：
1、35千伏河边变电站工程
※架空线路部分:
1、35kV通河T接线“π”接入河边变35kV线路
2、35kV河边输变电工程10kV线路部分
核准信息：怒发改能源〔2026〕128号
建设地点：云南省怒江州兰坪县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	1294

	33
	专业施工
	35kV水塘变增容扩建工程
（一）设备规模
主变压器：现有5+2.5兆伏安主变，本期将容量为2.5兆伏安主变更换为8兆伏安，采用三相双绕组有载调压变压器。
无功补偿：现有1×900千乏电容器组，本期维持不变。
（二）线路建设规模及路径
线路从35千伏水塘变电缆出线，穿过110千伏南春线，途经小河边、大窝塘村附近到达35千伏大春河三级电站上网线路#1-#2之间新立“T”接塔。全线采用单回路架设，线路长约3.2千米，其中架空线路长约3千米，电缆长约0.2千米。
核准信息：玉发改能源复〔2025〕64号
建设地点：玉溪市新平县
具体建设规模以施工图纸为准。具体建设规模以施工图纸为准。
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	399

	34
	专业施工
	35kV勐仰变增容扩建工程
（一）设备规模
主变压器：现有1×8兆伏安主变，本期新建1×10兆伏安主变，采用三相双绕组有载调压变压器。
无功补偿：现有1×2400千乏电容器组，本期新增1×1200千乏电容器组。
（二）线路建设规模
（1）改造10千伏干坝II回线T干坝支线29号杆至干坝II回T干坝支线32号杆线路，线路长度约1.016千米。
（2）改造10千伏青龙线、10千伏石红线间隔龙门架至10千伏青龙线1号塔、龙门架至10千伏石红线1号塔段，线路长约0.062千米
核准信息：玉发改能源复〔2025〕63号
建设地点：玉溪市元江县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	397

	35
	专业施工
	35kV高平变增容扩建工程
（一）设备规模
主变压器：现有2×5兆伏安主变，本期新建1×10兆伏安主变，采用三相双绕组有载调压变压器。
无功补偿：现有2×1.2兆乏电容器组，本期装设1×2.4兆乏电容器组。
（二）对侧工程
110千伏柏锦变35千伏柏高线、35千伏岔河变35千伏岔高线、110千伏塔甸变35千伏塔岔线的电流互感器均不满足要求，本期更换。
核准信息：玉发改能源复〔2025〕60号
建设地点：云南省玉溪市峨山县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	654

	36
	专业施工
	110kV芒弄变至35kV勐嘎变线路新建工程
※变电部分：
1、110kV芒弄变扩建35kV间隔工程
2、35kV勐嘎变扩建35kV间隔工程
※架空线路部分:
1、35kV线路工程
核准信息：德发改能源〔2025〕215 号
建设地点：云南省德宏傣族景颇族自治州
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	1222

	37
	专业施工
	35kV团结变二期工程
主变压器：本期新建#2主变8MVA，更换#1主变8MVA，形成2×8MVA主变规模。
35kV部分：采用单母线接线，户外敞开式布置，本期新建1回出线至永弄茶光互补光伏220kV升压站。
10kV部分：采用单母线分段接线，户内手车式开关柜单列布置，现状已建成10kVI段母线，本期新增10kVII段母线，并将10kV赛弄线、10kV小麻勐线改接至10kVII段母线。
核准信息：临发改复〔2026〕17号
建设地点：云南省临沧市沧源县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	386

	38
	工程监理
	220kV清水海变至500kV龙海变第二回线路工程
※变电部分：
1、220kV清水海变扩建间隔工程
2、500kV龙海变扩建220kV间隔工程
※架空线路部分:
1、220kV清水海变至500kV龙海变第二回线路工程
※通信部分:
1、配套通信设备工程
2、220kV清水海变至500kV龙海变第二回线路配套光缆工程
核准信息：昆发改能源〔2025〕号
建设地点：云南省昆明市寻甸县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	80

	39
	工程监理
	110kV让田输变电工程
※变电部分：
1、110kV让田变电站工程
对侧220kV三岔变110kV出线间隔扩建工程
※架空线路部分:
1、110kV三岔-轿子山线路π接入让田变线路
2、110kV三岔-轿子山线路改造工程
3、10kV让田Ⅰ回线
4、10kV让田Ⅱ回线
5、10kV让田Ⅲ回线
6、10kV让田Ⅳ回线
7、10kV环湖Ⅰ回线
8、10kV东光Ⅰ回线
9、10kV东光Ⅱ回线
10、10kV鸡头村Ⅰ回线
11、10kV 鸡头村Ⅱ回线
※通信部分:
1、配套通信设备工程
2、110kV三岔-轿子山线路π接入让田变线路配套光缆工程
3、10kV三岔-轿子山线路改造段配套光缆工程
核准信息：曲发改基础〔2025〕53号
建设地点：云南省曲靖市陆良县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	184

	40
	工程监理
	500kV江城变220kV接入系统工程
※变电部分：
1.500kV江城变加巡维中心工程
2.500kV江城变通信改造工程
※架空线路部分：
1.墨江变～戈兰滩电站Ⅰ回220kV线路“π”接入江城变220kV线路（墨江变侧）
2.墨江变～戈兰滩电站Ⅰ回220kV线路“π”接入江城变220kV线路（戈兰滩电站侧）
3.墨江变～文武光伏电站220kV线路（文武光伏电站侧）改接至墨江变～戈兰滩电站Ⅰ回220kV线路至500kV江城变线路
核准信息：普发改电力〔2025〕575号
建设地点：云南省普洱市
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	69

	41
	工程监理
	500kV幸福变220kV接入系统工程
1.变电工程
（1）220kV凤山变220kV间隔扩建工程
220kV配电装置现为双母线接线，本期维持。原规划远期3变4线，前期已建2变4线。本工程调整远期规模为3变6线。前期采用户外悬吊管母分相中型瓷柱式断路器单列布置。本期利用220kV配电装置东侧围墙外场地扩建2回出线间隔，采用户内GIS设备单列布置。本期采用扩建场地上自南向北第一个间隔接至幸福变。
（2）220kV新云变间隔改造工程
220kV配电装置现状采用单母线分段接线，户外普通软母线断路器单列布置，本期维持不变。本期将原接至爱华光伏电站间隔更名为至幸福变Ⅰ回；利用原至临沧变间隔改接至漫湾电站，原至漫湾电站间隔改接至幸福变Ⅱ回。本期更换原至临沧变间隔内电流互感器，更换原至爱华光伏电站、原至漫湾电站间隔内导线。
（3）220kV临沧变间隔改造工程
本期更换临沧变第二套220kV备自投装置，配置1套光路子系统及相应光板。
2.线路工程
（1）幸福变～凤山变220kV线路
新建线路长约2×1.2+37.8km，单、双回路混合架设，500kV幸福变、220kV凤山变出线通道拥挤，双回路单边挂线预留远期出线通道。导线采用2×JL/LB20A-400/50铝包钢芯铝绞线。
（2）新云变～临沧变220kV线路“π”接入幸福变220kV线路
新建线路长约2×1.3（220kV新云变侧）+8.2（220kV新云变侧）+2×1.2（220kV临沧变侧）+8.3（220kV临沧变侧）km，单、双回路混合架设，500kV幸福变出线通道拥挤，双回路单边挂线预留远期出线通道。导线采用2×JL/LB20A-400/50铝包钢芯铝绞线。
（3）爱华光伏电站～新云变220kV线路“π”接入幸福变220kV线路
新建线路长约2×21.5+0.2（爱华光伏电站侧）+0.3（220kV新云变侧）km，单、双回路混合架设。导线采用2×JL/LB20A-400/50铝包钢芯铝绞线（220kV新云变侧）和2×JL/LB20A-300/40铝包钢芯铝绞线（爱华光伏电站侧）。
线路工程按5mm覆冰，25m/s基本风速设计。
3.光纤通信工程
随新建幸福变～凤山变220kV线路双回路段架设两根48芯OPGW光缆（其中一根预留），单回路段架设一根48芯OPGW光缆，光缆路径长约2×1.2+37.8km，形成500kV幸福变至220kV凤山变一回48芯光纤通道。
随新建新云变～临沧变220kV线路“π”接入幸福变220kV线路双回路段架设两根48芯OPGW光缆，单回路段各架设两根24芯OPGW光缆至“π”接点，光缆路径长约2×9.5（220kV新云变侧）+2×9.5（220kV临沧变侧）km，分别更换“π”接点至220kV新云变、220kV临沧变单回路段两根普通地线为两根24芯OPGW光缆，双回路段一根普通地线为一根48芯OPGW光缆，光缆路径分别长约2×18.5+3.137km、2×56.5+2.071km，形成500kV幸福变至220kV新云变、220kV临沧变各一回48芯光纤通道。
随新建爱华光伏电站～新云变220kV线路“π”接入幸福变220kV线路双回路段架设两根48芯OPGW光缆，单回路段各架设两根24芯OPGW光缆，“π”接点与原线路两根24芯OPGW光缆分别进行熔接，光缆路径长约2×21.5+2×0.2（爱华光伏电站侧）+2×0.3（220kV新云变侧）km，形成500kV幸福变至爱华光伏电站、220kV新云变各两回24芯光纤通道。
核准信息：临发改复〔2026〕61 号
建设地点：云南省临沧市云县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
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	工程监理
	220kV龙潭开关站扩建主变及网架加强工程
[bookmark: OLE_LINK13]※变电部分：
1、220kV 龙潭开关站扩主变工程
2、对侧工程：500kV 柳井变新增间隔1个、110kV 东山变改造、35kV 合掌变扩建至龙潭变 35kV 出线间隔 1 个，新增内桥间隔 1 个。
※架空线路部分:
1、500kV柳井变至220kV龙潭变线路工程
2、220kV龙潭变改接110kV路东江线工程
3、220kV龙潭变改接110kV东土线工程
4、220kV 龙潭变π接 110kV听洒Ⅱ回线工程
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]5、220kV龙潭变至35kV合掌变线路工程
※通信部分:
1、220kV龙潭变至500kV柳井变220kV线路配套光缆工程。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]2、110kV东山变至土库房变 110kV 线路改接点至龙潭变新建线路配套光缆工程。
[bookmark: OLE_LINK11]3、110kV路东江线改接点—龙潭变 110kV 新建线路配套光缆工程。
[bookmark: OLE_LINK12]4、220kV龙潭变π接听湖—胡广山变 2 回 110kV 线路配套光缆工程。
5、220kV龙潭变—35kV 合掌变 35kV 新建线路配套光缆工程。
核准信息：文发改基础〔2026〕121号
建设地点：云南省文山市
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
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	工程监理
	220kV宁蒗输变电工程
※变电部分：
1、220kV宁蒗变电站工程
2、220kV宁蒗输变电对侧间隔工程
※架空线路部分:
1、德茂变～宁蒗变220kV线路工程
2、220kV万凤线“π”接入宁蒗变220kV线路（凤鸣变侧）工程
3、220kV万凤线“π”接入宁蒗变220kV线路（万格梁子升压站侧）工程
4、110kV牦清线“T”接入宁蒗变110kV线路工程
5、110kV清永线“π”接入宁蒗变110kV线路（110kV清泉变侧）工程
6、110kV清永线“π”接入宁蒗变110kV线路（110kV永宁变侧）工程
7、35kV新烂线“π”接入宁蒗变35kV线路（新营盘变侧）工程
8、35kV新烂线“π”接入宁蒗变35kV线路（烂泥箐变侧）工程
※通信部分:
随线路工程建设。
核准信息：丽发改核准〔2026〕4 号
建设地点：云南省丽江市宁蒗县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
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	工程监理
	220kV范家寨（镇安）输变电工程
※变电部分：
1、 220kV范家寨（镇安）变电站工程
2、500kV兰城变220kV间隔扩建工程
3、对侧220kV黄龙变电站
※线路部分:
1、兰城变～范家寨（镇安）变220kV线路
2、220kV兰黄线“π”接入范家寨（镇安）变220kV线路（500kV兰城变侧）
3、220kV兰黄线“π”接入范家寨（镇安）变220kV线路（220kV黄龙变侧）
核准信息：保发改基础〔2025〕368号
建设地点：云南省保山市
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
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	工程监理
	220kV得胜（南涧）输变电工程
※变电部分：
1、220kV得胜（南涧）变电站工程
2、220kV丁家庄扩建间隔工程
※架空线路部分:
1、220kV得胜（南涧）变~丁家庄变220kV线路
2、220kV凤下Ⅰ回线“π”接入得胜（南涧）变220kV线路（凤山侧）
3、220kV凤下Ⅰ回线“π”接入得胜（南涧）变220kV线路（下关侧）
4、110kV凤南六线“π”接入得胜（南涧）变110kV线路（110kV南涧变侧）
5、110kV凤南六线“π”接入得胜（南涧）变110kV线路（110kV六五谷牵侧）
6、110kV凤南六线（110kV凤岭变侧）改接入得胜（南涧）变110kV线路
7、220kV得胜（南涧）变电站工程10kV线路工程
核准信息：/
建设地点：云南省大理州南涧县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
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	工程监理
	昆明北部网架加强工程
※变电部分：
1、220kV三朵开关站扩建工程
2、对侧500kV厂口变工程
3、对侧220kV新村变工程
※架空线路部分:
1、A回：500kV厂口变～220kV三朵开关站Ⅲ回220kV线路（220kV厂朵Ⅲ回线）线路工程
2、B回：220kV三朵开关站～220kV龙华光伏220kV线路改造（220kV朵华线）线路工程
3、C回：220kV三朵开关站～220kV新村变220kV线路改造（220kV朵新线）线路工程
4、D回：500kV厂口变～220kV三朵开关站Ⅱ回220kV线路改造（220kV厂朵Ⅱ回线）线路工程
※通信部分:
1、配套通信设备工程
2、A回：500kV厂口变～220kV三朵开关站Ⅲ回220kV线路（220kV厂朵Ⅲ回线）线路配套光缆工程
3、B回：220kV三朵开关站～220kV龙华光伏220kV线路改造（220kV朵华线）线路配套光缆工程
4、C回：220kV三朵开关站～220kV新村变220kV线路改造（220kV朵新线）线路配套光缆工程
5、D回：500kV厂口变～220kV三朵开关站Ⅱ回220kV线路改造（220kV厂朵Ⅱ回线）线路配套光缆工程
核准信息：计划8.30日前取得
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
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	工程监理
	220kV帕亮输变电工程
※变电部分：
1.220kV帕亮变电站工程
2.220kV唐胜变220kV间隔扩建工程
3.110kV南主变110kV间隔扩建工程及110kV西盟变、110kV孟连变110kV间隔二次改造工程
4.35kV拉巴变35kV间隔扩建工程及35kV富岩变、35kV翁嘎科变35kV间隔二次改造工程
※架空线路部分：
1.帕亮变～唐胜变220kV线路工程
2.帕亮变～南主变110kV线路工程
3.110kV孟西T线“π”接入220kV帕亮变110kV线路工程
4.帕亮变～35kV拉巴变35kV线路工程
5.35kV富翁线“T”接入220kV帕亮变35kV线路工程
核准信息：普发改电力〔2026〕86号
建设地点：云南省普洱市
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
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	工程监理
	220kV洛卡输变电工程
※变电部分：
1.220kV洛卡变电站工程
2.对侧110kV江城变间隔扩建工程
3.对侧110kV牛洛变间隔扩建工程
※架空线路部分：
1.江城变～勐烈变Ⅰ回220kV线路工程
2.江城变～勐烈变Ⅱ回220kV线路工程
3.勐烈变～牛洛变110kV线路工程
4.勐烈变～江城变110kV线路工程
5.35kV和宝线（35kV宝藏变侧）改接入220kV勐烈变35kV线路工程
6.牛洛变～和平寨变35kV线路（原35kV江平线）35kV和平寨变侧改接入220kV勐烈变35kV线路工程
7.35kV和曼线（35kV曼克老变侧）改接入220kV勐烈变35kV线路工程
核准信息：普发改电力〔2026〕328号
建设地点：云南省普洱市
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
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	工程监理
	500kV南屏变220kV接入系统工程
※变电部分：
1、220kV 莲城变：本期利用原有至松林坡变出线间隔 2 个，改
接至 500kV 南屏变
2、220kV 松林坡：本期利用原有至莲城变出线间隔 2 个，改接
至 500kV 南屏变
※架空线路部分:
1、松莲 I 回线“π”接至南屏变 220kV 线路工程
2、松莲 II 回线“π”接至南屏变 220kV 线路工程
※通信部分:
1、配套通信设备工程
核准信息：文发改基础〔2026〕227号
建设地点：云南省文山州广南县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
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	工程监理
	500kV水富变220kV接入系统工程
※变电部分：
1、220kV新城变间隔工程
2、500kV水富变新建技术业务用房工程
※架空线路部分:
1、500kV水富变～220kV新城变线路工程
2、500kV水富变π接新城变～北门变线路工程
3、500kV水富变π接北门～盐津变线路工程
※通信部分:
1、500kV水富变～220kV新城变线路光缆工程
2、500kV水富变π接新城变～北门变线路光缆工程
3、500kV水富变π接北门～盐津变线路光缆工程
核准信息：昭市发改审批〔2026〕53号
建设地点：云南省昭通市
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
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	工程监理
	220kV热城（南溪）开关站工程
（一）变电规模
主变压器：本期规模按开关站建设，远期规模建设3×180兆伏安主变。
（二）线路规模
1.峨山变至南溪开关站220千伏线路：新建线路起于220千伏峨山变，止于220千伏热城（南溪）开关站，新建线路长约63千米，其中峨山县境内线路长约4千米，新平县境内线路长约20千米，元江县境内线路长约39千米。全线单回路架设，导线选型：2×JNRLH/LB20A-500/45。
2.220千伏元南牵线、220千伏癸元线改接入南溪开关站线路：线路采用单回路架设，线路长度4.13千米，导线选型：2×JNRLH/LB20A-500/45。将220千伏元南牵线导线300平方毫米更换为2×300平方毫米，更换导线段长度约10.4千米。
3.220千伏癸元线癸能变侧、220千伏元南牵线牵引站侧改接入热城开关站：新建同塔双回线路长2×4.36千米，其中一回导线型号为2×JL/LB20A-300/40铝包钢芯铝绞线、另一回导线型号为1×JL/LB20A-300/40铝包钢芯铝绞线
核准信息：玉发改能源复〔2026〕27号
建设地点：玉溪市元江县、新平县、峨山县
具体建设规模以施工图纸为准。
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	工程监理
	110kV东仰输变电工程
※变电部分：
1、110kV 东仰变电站工程
2、对侧工程（220kV 玛玉变、35kV 平河变、35kV 哈德变）
※架空线路部分:
1、玛玉变至东仰变 110kV 线路
2、π接110kV 玛兴 T 线玛玉变侧线路
3、π接110kV 玛兴 T 线兴古变侧线路
4、东仰变至平河变 35kV 线路
5、新建35kV 东（仰）平（河）T 哈（哈德变）线路
6、10kV 岩甲联络线新建工程
7、10kV 迷克联络线新建工程
※通信部分:
1、光纤通信工程
核准信息：红发改法规〔2026〕184号
建设地点：云南省红河州绿春县
具体建设规模以施工图纸为准。
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	工程监理
	110kV城东输变电工程
※变电部分：
1、110kV城东变电站工程
2、110kV城东变对侧35kV间隔工程
3、220kV羊龙潭变扩建110kV间隔工程
※架空线路部分:
1、羊龙潭变～城东变110kVⅠ回线路工程
2、羊龙潭变～城东变110kVⅡ回线路工程
3、城东变～辛屯变35kV线路工程
4、35kV草海变T接城东变～辛屯变线路工程
5、10kV线路工程
核准信息：/
建设地点：云南省大理州鹤庆县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
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	工程监理
	110kV官房输变电工程
※变电部分：
1、110kV官房变电站工程
2、220kV安东变间隔扩建工程
3、110kV林口变间隔扩建工程
※架空线路部分:
1、110kV安东～官房输电线路工程
2、110kV林口～官房输电线路工程
3、35kV官房～母享送电线路
4、35kV官房～坡头送电线路工程
5、35kV官房～黑树送电线路工程
6、10kV穿洞线T串九线联络线
7、10kV串九线T穿洞支线联络线
8、10kV黑树线Ⅰ回π接线
9、10kV黑树线Ⅱ回π接线
10、10kV堰塘线联络线
11、10kV母享线联络线
※通信部分:
1、配套通信设备工程
2、110kV安东～官房输电线路光缆工程
3、110kV林口～官房输电线路光缆工程
4、35kV线路光缆工程
核准信息：昭市发改审批〔2026〕38号
建设地点：云南省昭通市
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	258

	55
	工程监理
	110kV弄岛输变电工程
※变电部分：
1、110kV弄岛变电站工程
2、220kV汉弄扩建110弄岛变间隔工程
3、220kV瑞丽变扩建110弄岛变间隔工程
※架空线路部分:
1、35kV弄班线π接至110kV弄岛变线路新建工程
2、10kV工业园区Ⅰ、Ⅱ回线，10kV四分场线、南涝线改接入110kV弄岛变线路新建工程
3、10kV下武甸线改接入110kV弄岛变线路新建工程
4、110kV瑞丽变至弄岛变线路新建工程
5、110kV汉弄变至弄岛变线路新建工程
核准信息：德发改能源〔2026〕78 号
建设地点：云南省德宏傣族景颇族自治州
具体建设规模以施工图纸为准
	2026年第三季度
	287

	56
	工程监理
	110kV孟定变四期工程
110kV孟定变现主变规模为25MVA+50MVA；110kV已建成出线4回；35kV已建成出线4回；10kV已建成出线15回。
本期更换#1主变压器，新#1主变容量为50MVA，形成2×50MVA主变容量。
110kV：现状为单母线分段接线，户外软母线普通中型断路器双列布置，本期维持。本期新增#1主变进线间隔避雷器3台。
35kV：现状为单母线分段接线，户内常规设备单列布置。本期更换#1主变进线间隔断路器和主变侧隔离开关，户外布置。
10kV：现状为单母线分段接线，户内金属铠装固定式开关柜双列布置，本期维持。本期Ⅰ段母线新增开关柜4面（电容器柜1面、小电阻柜1面和电气备用柜2面），更换户外隔离开关5组。
无功补偿：现状3组电容器组，户外框架式，容量均为3 Mvar,其中1组接于10kVⅠ段母线，2组接于10kVⅡ段母线，本期沿用。本期新增电容器1组，户外框架式，容量3 Mvar，接于10kVⅠ段母线。
中性点设备：本期新增10kV消弧线圈并小电阻接地成套装置1套，接于10kVⅠ段母线上。其中接地变和消弧线圈容量为630kVA，接地电阻16Ω。
站用变：现状10kV、35kV站用变各1台，单台容量160kVA。其中1台接于10kV Ⅱ段母线，1台T接于35kV孟河糖线进线侧，本期维持。
核准信息：临发改复〔2025〕273 号
建设地点：云南省临沧市耿马县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	17

	57
	工程监理
	110kV璋坪输变工程
※变电部分：
1、 110kV 璋坪变电站工程
2、对侧 V 220kV 兰坪变间隔扩建工程
※架空线路部分:
1、兰坪变—璋坪变线路（A 回）工程
2、兰坪变—璋坪变线路（B 回）工程
3、璋坪变“π”接 110kV 剑坪东线（C 回）工程
4、璋坪变“π”接 110kV 剑坪东线（D）回工程
5、璋坪变“π”接 35kV 铁金线（E、F 回）工程
6、璋坪变新建 10kV 线路工程
核准信息：怒发改能源〔2025〕252号
建设地点：云南省怒江州兰坪县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	286

	58
	工程监理
	35kV先锋变扩建工程
※变电部分：
1、35kV先锋变电站工程
2、35kV先锋变电站保护改造工程
3、110kV黎明变电站工程
4、110kV黎明变电站保护改造工程
※架空线路部分:
1、35kV先锋至110kV黎明线路工程
※通信部分:
1、35kV先锋变电站配套通信设备工程
2、35kV先锋至110kV黎明线路配套光缆工程
核准信息：昆发改能源〔2026〕235号
建设地点：云南省昆明市
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	35

	59
	工程监理
	35kV平田变易址重建工程
※变电部分：
1、35kV平田变易址重建工程
※架空线路部分:
1、35kV平新光伏升压站接入35kV平田变线路工程
2、改接35kV平新线线路工程
改接35kV哨平线线路工程
35kV平田变易址重建工程10kV线路部分
核准信息：楚发改能源〔2026〕85号
建设地点：云南省楚雄州元谋县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	101

	60
	工程监理
	35kV青瓦输变电工程
※变电部分：35kV青瓦输变电工程
※架空线路部分:
1、35kV线路部分
2、10kV配套出线工程
核准信息：/
建设地点：云南省大理州洱源县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	65

	61
	工程监理
	35kV以古变二期工程
※变电部分：
1、35kV以古变二期工程
2、110kV沙坝变对侧工程
※架空线路部分:
1、110kV沙坝变至35kV以古变线路工程
※通信部分:
1、110kV沙坝变至35kV以古变线路光缆工程
核准信息：昭市发改审批〔2026〕37号
建设地点：云南省昭通市
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	30

	62
	工程监理
	南华县陆家垭口光伏至南华西部片区35kV网架优化工程
※变电部分：
1、南华县陆家垭口光伏至南华西部片区35kV网架优化工程
※架空线路部分:
1、南华县陆家垭口光伏至南华西部片区35kV网架优化工程（架空线路部分）
2、南华县陆家垭口光伏至南华西部片区35kV网架优化工程（电缆线路部分）
核准信息：楚发改能源〔2025〕194号
建设地点：云南省楚雄州南华县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	11

	63
	工程监理
	35kV高桥变易址重建工程
※变电部分：
1、35kV高桥变易址重建工程
※架空线路部分:
1、35kV大猫高线至高桥变I回线路
2、35kV大猫高线至高桥变II回线路
3、35kV高桥变易址重建工程10kV线路部分
核准信息：楚发改能源〔2026〕84号
建设地点：云南省楚雄州武定县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	86

	64
	工程监理
	35kV沙溪变增容工程
[bookmark: OLE_LINK5]※变电部分：
1、35kV沙溪变增容工程
※架空线路部分:
1、35kV沙溪变主变增容工程35kV线路
核准信息：无
建设地点：云南省大理白族自治州剑川县沙溪镇
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	43

	65
	工程监理
	35kV新街变增容工程
※变电部分：
1、35kV新街变增容工程
核准信息：大发改基础[2026] 131号
建设地点：云南省大理州弥渡县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	12

	66
	工程监理
	35kV姐告变增容工程
※变电部分：
1、35kV姐告变增容工程
核准信息：德发改能源〔2026〕65号
建设地点：云南省德宏州瑞丽市
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	28

	67
	工程监理
	35kV太极变第二电源工程
※变电部分：
1、35kV太极变第二电源工程变电工程
※架空线路部分:
1、35kV太极变第二电源工程线路工程
※通信部分:
随线路工程建设。
核准信息：丽发改核准〔2025〕15 号
建设地点：云南省丽江市永胜县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	22

	68
	工程监理
	35kV河边输变电工程
※变电部分：
1、35千伏河边变电站工程
※架空线路部分:
1、35kV通河T接线“π”接入河边变35kV线路
2、35kV河边输变电工程10kV线路部分
核准信息：怒发改能源〔2026〕128号
建设地点：云南省怒江州兰坪县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	101

	69
	工程监理
	35kV水塘变增容扩建工程
（一）设备规模
主变压器：现有5+2.5兆伏安主变，本期将容量为2.5兆伏安主变更换为8兆伏安，采用三相双绕组有载调压变压器。
无功补偿：现有1×900千乏电容器组，本期维持不变。
（二）线路建设规模及路径
线路从35千伏水塘变电缆出线，穿过110千伏南春线，途经小河边、大窝塘村附近到达35千伏大春河三级电站上网线路#1-#2之间新立“T”接塔。全线采用单回路架设，线路长约3.2千米，其中架空线路长约3千米，电缆长约0.2千米。
核准信息：玉发改能源复〔2025〕64号
建设地点：玉溪市新平县
具体建设规模以施工图纸为准。具体建设规模以施工图纸为准。
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	20

	70
	工程监理
	35kV勐仰变增容扩建工程
（一）设备规模
主变压器：现有1×8兆伏安主变，本期新建1×10兆伏安主变，采用三相双绕组有载调压变压器。
无功补偿：现有1×2400千乏电容器组，本期新增1×1200千乏电容器组。
（二）线路建设规模
（1）改造10千伏干坝II回线T干坝支线29号杆至干坝II回T干坝支线32号杆线路，线路长度约1.016千米。
（2）改造10千伏青龙线、10千伏石红线间隔龙门架至10千伏青龙线1号塔、龙门架至10千伏石红线1号塔段，线路长约0.062千米
核准信息：玉发改能源复〔2025〕63号
建设地点：玉溪市元江县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	31

	71
	工程监理
	35kV高平变增容扩建工程
（一）设备规模
主变压器：现有2×5兆伏安主变，本期新建1×10兆伏安主变，采用三相双绕组有载调压变压器。
无功补偿：现有2×1.2兆乏电容器组，本期装设1×2.4兆乏电容器组。
（二）对侧工程
110千伏柏锦变35千伏柏高线、35千伏岔河变35千伏岔高线、110千伏塔甸变35千伏塔岔线的电流互感器均不满足要求，本期更换。
核准信息：玉发改能源复〔2025〕60号
建设地点：云南省玉溪市峨山县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第三季度
	49

	72
	工程监理
	110kV芒弄变至35kV勐嘎变线路新建工程
※变电部分：
1、110kV芒弄变扩建35kV间隔工程
2、35kV勐嘎变扩建35kV间隔工程
※架空线路部分:
1、35kV线路工程
核准信息：德发改能源〔2025〕215 号
建设地点：云南省德宏傣族景颇族自治州
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	26

	73
	工程监理
	35kV团结变二期工程
主变压器：本期新建#2主变8MVA，更换#1主变8MVA，形成2×8MVA主变规模。
35kV部分：采用单母线接线，户外敞开式布置，本期新建1回出线至永弄茶光互补光伏220kV升压站。
10kV部分：采用单母线分段接线，户内手车式开关柜单列布置，现状已建成10kVI段母线，本期新增10kVII段母线，并将10kV赛弄线、10kV小麻勐线改接至10kVII段母线。
核准信息：临发改复〔2026〕17号
建设地点：云南省临沧市沧源县
具体建设规模以施工图纸为准。
	2026年第四季度
	22
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