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一、项目概况
项目名称：桌景物资零星采购项目
采购用途：用于公司7楼接待厅餐桌
采购性质：零星采购，按需供货，供货周期短，满足现场使用需求。
2、 总体技术要求
主要材料：主要采用1.2mmABS模型专用材料，进口压克力,三秒快干胶、上海APS粘接剂、进口UHU胶、全电脑雕刻制作及3D建模打印，由电脑绘图师依据图纸对制作体进行分解、 绘图后，由雕刻机进行高精度雕刻、UV打印，再由专业建筑制作人员进行制作，并以美工处理；
[bookmark: _GoBack]内容展示：制作中国+孟加拉+东盟共13个标志性代表建筑物（孟加拉国国家烈士纪念碑、缅甸大金塔、老挝塔銮寺、泰国大皇宫、柬埔寨吴哥窟、越南顺化皇城、马来西亚石油双塔、新加坡鱼尾狮身像、印度尼西亚婆罗浮屠、菲律宾马尼拉大教堂、文莱赛福鼎清真寺、东帝汶帝力基督君王像）。
供货产品必须为全新合格品，无破损、开裂、变形、色差、缺件等质量缺陷。
材质环保，无强烈刺激性异味，符合国内安全环保相关标准，适合室内摆放使用。
产品尺寸、样式、色彩以采购清单/甲方确认样品为准，成品与样品保持一致。
包装牢固，运输过程做好防护，避免磕碰损坏；到货后可直接安装摆放。
供应商需配合按需分批供货，响应甲方零星补货需求。
三、分项技术规范
桌景包含：沙盘底座、仿真地形、仿真植被、建筑模型、景观摆件、标识标牌、辅料等
沙盘/桌景底座
板材平整，无翘曲，承重满足摆件放置要。
表面涂层均匀，不易掉漆，防水防尘，可擦拭清洁。
仿真地形地貌（地形底板、山丘、道路、水域模块）
造型自然，拼接缝隙小，拼接后整体平整；色彩稳定，不易褪色。
材质坚固，不易变形，可反复拆装使用。
仿真植被、景观摆件
仿真树木、草丛、山石：造型逼真，粘接牢固，不易脱落；颜色均匀，户外/室内耐褪色。
标识标牌
文字图案清晰，字体规范；板材耐刮、不易掉色，粘贴/支架稳固。
配套辅料
胶水、草粉、塑形泥、颜料等环保辅料，无刺鼻气味，满足桌景制作修补使用。
四、质量验收要求
到货验收：甲方现场清点数量、外观、规格型号，对照采购清单核验。
质量不合格处置：如存在破损、色差、规格不符、质量缺陷，供应商须无偿更换、补货，承担全部运费。
质保：成品桌景物资质保不少于12个月，质保期内因产品本身质量问题，供应商免费维修或更换（人为损坏除外）。
五、供货与交付
供货响应：甲方下达需求后，供应商在约定时限内完成备货、发货。
交付地点：云南省昆明市西山区广福路15号
六、其他要求
供货过程服从甲方技术对接要求，配合微调样式、颜色。
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