南网技术公司2026年电力在线监测产品型式试验零星采购技术附件

一、采购范围及要求
为检测南网技术公司电力在线监测产品测量误差、功耗及电磁兼容性能等产品关键参数，验证是否满足相关技术标准与技术规范，拟开展电力在线监测产品型式试验，试验项目明细详见表1。
表1 试验项目明细表
	序号
	检测项目类别
	测试内容要求
	样品规格及数量

	1
	性能
	1. 电压信号输入回路-功耗
2. 电压信号输入回路-过载能力
3. 电压信号输入回路-波峰系数
4. 电流信号输入回路-功耗
5. 电压信号输入回路-波峰系数
6. 电流信号输入回路-过载能力
7. 稳态电能质量指标测量误差-电压谐波
8. 稳态电能质量指标测量误差-电流谐波
9. 稳态电能质量指标测量误差-电压有效值
10. 稳态电能质量指标测量误差-电流有效值
11. 稳态电能质量指标测量误差-基波相位
12. 稳态电能质量指标测量误差-功率
13. 稳态电能质量指标测量误差-频率
14. 稳态电能质量指标测量误差-三相电压不平衡度
15. 稳态电能质量指标测量误差-三相电流不平衡度
16. 稳态电能质量指标测量误差-闪变
17. 暂态电能质量指标测量误差-电压暂降、电压暂升、电压短时中断
18. 时钟精度
19. 绝缘电阻试验
20. 介质强度试验（工频电压）
21. 冲击电压试验（冲击（耐受）电压）
22. 静电放电抗扰度试验
23. 射频电磁场辐射抗扰度试验
24. 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
25. 浪涌冲击抗扰度试验
26. 工频磁场抗扰度试验
27. 电压暂降和短时中断试验
28. 阻尼振荡波抗扰度试验
29. 射频场感应的传导骚扰抗扰度
	1、尺寸：电力在线监测产品的外形尺寸不大于245mm×266mm×218mm；
2、数量：出具1份型式试验报告。



2、 资格条件
	序号
	内容

	1
	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价；

	3
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。



3、 成交办法
[bookmark: _GoBack]在满足资格条件且提供齐全有效证明文件的各家单位中，选取报价最低者作为成交对象。
4、 报价表
表2 报价明细表
	序号
	报价项目
	数量
	含税单价（元）
	税率
	含税总价（元）

	1
	南网技术公司2026年电力在线监测产品型式试验零星采购
	1
	
	
	

	合计
	小写：￥             元，大写：人民币             元整


备注：本报价应包括采购范围内的全部费用。

报价人（盖章)
           年    月   日
