表1：天广能源公司零星采购技术服务需求表
	服务项目名称
	广东天广能源科技发展有限公司2026年基于激光融合光谱的自校准免维护油浸电力设备油中气体在线监测技术的研究项目采购
	备注

	项目技术要求
	1. 一、技术服务要求内容：开展基于激光融合光谱的自校准免维护油浸电力设备油中气体在线监测技术的研究技术服务。
2. 1、基于多波长可调谐激光器的高精度检测系统软件算法研究：基于国产化多波长可调谐激光器，研究高精度检测系统软件算法，实现微弱故障气体信号的高精度提取，解决变压器早期局部放电、轻微匝间故障的微量气体监测难题，提升高低温、强电磁现场环境下的检测稳定性与准确性。
3. 2、基于数字孪生光谱的多维度硬件自校准、免维护技术研究：研究具备三阶（气压、温度、光程）动态修正能力的自适应自校准算法，解决传统设备长期运行精度衰减问题，实现设备全生命周期免维护稳定运行。
4. 3、各种复杂工况下自适应恒脱气率脱气技术研究：研究动态自适应油气分离系统，实现自适应恒脱气率脱气。
4、30分钟内紧急检测模式控制技术研究：研究开发变压器故障紧急检测模式，当监测到油浸电力设备油中气体浓度、增长率异常、油温油压异常、含气量异常等可疑工况时，系统自动切换紧急检测机制，无需人工干预，30分钟内即可完成全流程采样等工作。
二、交付的成果：若涉及实物需具备第三方检测机构（具有CMA/CNAS等资质）校验检测报告；若含系统、软件工具同时应满足网络安全的有关要求方满足交付条件；若涉及算法、方法研究需要具备满足要求方的相关方案、报告等交付条件。
	

	项目专用资质、业绩要求
	报价方应有技术创新服务要求的研究、开发、加工及技术服务等近三年类似或相关的业绩。
	

	 售后服务要求
	1、发票要求：报价单位提供符合规定税率的增值税专用发票。
2、质保期及售后服务响应要求：质保期不少于12个月，质保期内有任何质量问题将免费进行售后服务；售后服务的响应时间在48小时内，并提供技术支持。
3、服务时间及地点要求：服务时间为自确定服务商之日起至2026年11月30日，服务地点为广东省广州市天河区天河路116号广东天广能源科技发展有限公司。
4、运输要求：若本次项目中涉及到材料运输，全部运输费用由报价单位承担。
5、该项目在通过验收后，以实际开展细项一次性支付报价方费用，在收到报价方发票45个工作日完成支付。
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表2：天广能源公司零星采购技术服务报价表
	序号
	采购/服务内容
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	1
	材料费
	项
	1
	
	
	


	2
	测试化验加工费
	项
	1
	
	
	

	
	合计（含税）
	
	总价含税费，税率为？？%

	注：1、若单价和总价有差异，以单价为准；报价方为执行本项目所发生的其他一切费用（如材料运输费用等）均已包含在总价中；
2、请严格按照格式填写。



法定代表人（或其授权代理人）签字：(盖公章）  
联系人：          联系电话：                           年    月     日

