	最高单价限价表1（保底网传输设备板卡-华为）

	序号
	配件名称
	配件编码
	规格型号
	单位
	单价（元）

	1
	基础框应包含设备子框、主控、交叉时钟板、二次电源、公务、告警等基本功能；主要功能如主控、交叉、二次电源、时钟等采用1+1配置，包含license；机框及板卡应单独报价；（E9624X基础框）
	080300200010013
	E9624X基础框
	套
	28782

	2
	10G线路光口板-每板实配1个80km灰光模块,允许衰耗24db（≤78km）-A204
	080300200010013
	G3A204
	块
	30949

	3
	A型10G线路光口板-每板实配1个彩光模块，含前向纠错功能，前向纠错功能可为线路光口板中集成或者以独立设备/板卡形式外置）允许衰耗46dB（78~334km）-A204
	080300200010013
	G3A204
	块
	30949

	4
	12路交换式千兆以太网处理板(8*SFP-1000BASE-T(RJ45)-100m,、2*eSFP-1310nm-GE-10km)-EMS12
	080300200010013
	G1EMS12
	块
	33893

	5
	10路FE/GE/10GE以太汇聚板（SFP+）(8*SFP-1000BASE-T(RJ45)-100m,2*eSFP-1310nm-GE-10km)-T210E
	080300200010013
	G1T210E
	块
	33893

	6
	A型以太网卡-20端口及以上，以太网处理板（每板实配16*FE电模块+4*GE短距光模块）-T220E
	080300200010013
	V3T220
	块
	36091

	7
	A型以太网卡-20端口及以上，以太网处理板（每板实配16*FE电模块+4*GE短距光模块）-EMS20
	080300200010013
	G1EMS20
	块
	36091

	8
	A型设备2口STM-64 SDH板卡-2口，含2个80km光模块-SLD64
	080300200010013
	G4SL64D
	块
	40244

	9
	A型设备4口STM-16 SDH板卡-4口，含4个80km光模块-SL16Q
	080300200010013
	G4SL16Q
	块
	14832

	10
	A型2M电卡-32端口及以上，E1/T1支路板，含保护板-TPS
	080300200010013
	G2TPS
	块
	12678

	11
	A型2M光卡-8路2M光支路板(1*OMS+2*PD1)(8*eSFP-1310nm-2M-2km)-OTPS
	080300200010013
	G1OTPS
	块
	25214

	12
	A型设备STM-1/4 SDH板卡-8端口及以上，155/622M光接口板（STM-1/4混插，含STM-1光模块2个，STM-4光模块4个）-SL41O
	080300200010013
	G4SL41O
	块
	15888

	13
	A型设备STM-1/4 SDH板卡-8端口及以上，155/622M光接口板（STM-1/4混插，含STM-1短距光模块4个，STM-4短距光模块4个）-SL41O
	080300200010013
	G4SL41O
	块
	19225

	14
	光收发一体模块-eSFP-1310nm-2.048Mb/s--15dBm--8dBm--26dBm-LC-单模-2km(2M光板光模块)
	080300200010013
	1310nm-2km
	个
	1129

	15
	A型色散补偿单元(G.652)（允许衰耗46dB（78~160km））-DCM
	080300200010013
	DCM
	块
	9227

	16
	A型色散补偿单元(G.652)（允许衰耗64dB（172~248km））-DCM
	080300200010013
	DCM
	块
	9227

	17
	A型色散补偿单元(G.652)（允许衰耗46dB（160~172km）-DCM
	080300200010013
	DCM
	块
	9227

	18
	A型色散补偿单元(G.652)（允许衰耗78dB（248~334km））-DCM
	080300200010013
	DCM
	块
	9227

	19
	双DCM插框(用于ETSI 机柜)-插框
	080300200010013
	双DCM插框
	套
	3333

	20
	光收发一体模块-主子框-扩展子框互联光模块/背靠背互联光模块-10km
	080300200010013
	1310nm-10km
	个
	5636

	21
	光收发一体模块-SFP+-1550.12nm-9.95Gb/s-11.1Gb/s--1dBm-3dBm-16dBm-LC-SMF-40km
	080300200010013
	193.4THz-40km
	个
	7374

	22
	10G光模块-允许衰耗24db（≤78km）80km光模块，1550nm（SDH或混合线卡制式）-光模块
	080300200010013
	1550nm-80km
	个
	9295

	23
	中继电缆-20m-75ohm-32E1-1.6mm-(Delander132)-(2*SYFVZP75-1.1/0.26*32(S))-正45度-中继电缆
	080300200010013
	T-75-32-D132-20
	条
	408

	24
	拉曼放大器（允许衰耗64dB（172~248km））-SRAPXF
	080300200010013
	SRAPXF
	块
	42075

	25
	拉曼放大器（允许衰耗78dB（248~334km））-SRAPXF
	080300200010013
	SRAPXF
	块
	42075

	26
	遥泵泵浦单元RPU（允许衰耗78dB（248~334km））-RPU
	080300200010013
	RPU
	套
	41293

	27
	遥泵远程增益单元RGU（允许衰耗78dB（248~334km））-RGU
	080300200010013
	RGU
	套
	1663

	28
	A型100G线路板(含1个线路侧80KM灰光模块)-SN401
	080300200010013
	SN401
	块
	118000

	29
	A型100G线路板(含1个线路侧彩光模块)-N401
	080300200010013
	N401
	块
	155000

	30
	A型子架含双电源（A型10G设备子架）-TNGK1AFB
	080300200010013
	TNGK1AFB
	套
	5645

	31
	交叉主控时钟处理板（A型10G设备子架）-HCXP
	080300200010013
	G1HCXP
	块
	11569

	32
	A型电源板-PIU
	080300200010013
	G2PIU
	块
	2221

	33
	A型风扇-FAN
	080300200010013
	GIFAN
	块
	3549

	34
	光收发一体模块-eSFP-1310nm-1.25Gb/s--9dBm--3dBm--20dBm-LC-单模-10km（T220E光模块）
	080300200010013
	1310nm-10km
	个
	687

	35
	光有源功能模块-1000BASE-T -SFP模块-RJ45电接口-自协商-最大传输距离100m(T220E板卡电模块)
	080300200010013
	1000BASE-T-100m
	个
	859

	36
	A66B型ETSI机柜(2200*600*600mm, LSZH)无子架
	080300200010013
	2200*600*600mm
	套
	3978

	37
	配电盒-ALPEN-DPD60-8-8-6060X4-Alpen--48V-60A-8-4*60A/4*60A
	080300200010013
	DPD60-8-8
	套
	644

	38
	A型设备电源线（设备/PDU至配电屏）
	080300200010013
	ZA-RVV-1*25mm2电源线
	米
	13

	39
	基础框应包含设备子框、主控、交叉时钟板、二次电源、公务、告警等基本功能；主要功能如主控、交叉、二次电源、时钟等采用1+1配置，包含license；机框及板卡应单独报价；（E6616设备基础框）
	080300200010014
	E6616设备基础框
	套
	26613

	40
	B型10G线路光口板（每板实配1个光模块-80km，含前向纠错功能，前向纠错功能可为线路光口板中集成或者以独立设备/板卡形式外置）（SDH光板或混合线卡）-UNQ2
	080300200010014
	K1UNQ2
	块
	30457

	41
	B型10G线路光口板（每板实配1个光模块-10km，含前向纠错功能，前向纠错功能可为线路光口板中集成或者以独立设备/板卡形式外置）（SDH光板或混合线卡）-UNQ2
	080300200010014
	K1UNQ2
	块
	31594

	42
	B型2M电卡-32端口及以上，E1/T1支路板，含保护板-TPS
	080300200010014
	B1TPS
	块
	12678

	43
	B型2M光卡-10路2M光支路板(1*OMS+2*PD1)(10*eSFP-1310nm-2M-2km)-OTPS
	080300200010014
	B2OTPS
	块
	24629

	44
	B型以太网卡-10路交换式以太网处理板（每板实配6*FE电模块+2*GE短距光模块）-EMS10
	080300200010014
	B3EMS10
	块
	14535

	45
	光收发一体模块-主子框-扩展子框互联光模块/背靠背互联光模块-10km
	080300200010014
	1310nm-10km
	个
	5636

	46
	光收发一体模块-SFP+-1550.12nm-9.95Gb/s-11.1Gb/s--1dBm-3dBm-16dBm-LC-SMF-40km
	080300200010014
	193.4THz-40km
	个
	7374

	47
	10G光模块-允许衰耗24db（≤78km）80km光模块，1550nm（SDH或混合线卡制式）-光模块
	080300200010014
	1550nm-80km
	个
	9295

	48
	B型STM-1/4板卡-4端口及以上，(2*eSFP-1310nm-L-1.1-STM-1,2*eSFP-1310nm-L-4.1-STM-4)-SL41Q
	080300200010014
	B3SL41Q
	块
	14233

	49
	B型STM-1/4板卡-4端口及以上，（含满配光模块（80km STM-4光模块4个））-SL41Q
	080300200010014
	B3SL41Q
	块
	32420

	50
	满配同轴电缆-每条16E1，20m，中继电缆-10m-75ohm-16E1-1.6mm-(Anea 96母-III)-(SYFVZP75-1.1/0.26*32(S))-负45度-中继电缆
	080300200010014
	SS-16-SMB-75-20
	条
	408

	51
	外置光放插框-不少于7槽位（总装机箱(OptiXtrans E6608T,DC,带盘纤盒)）-K32AFB
	080300200010014
	K32AFB
	套
	1484

	52
	带光监控信道系统控制与通信板-SCC
	080300200010014
	T1SCC
	块
	1429

	53
	双路可插拔光放板（每板实配2个光放模块）（允许衰耗46dB（78~160km））-DAP
	080300200010014
	G2DAP
	块
	23484

	54
	放大器（允许衰耗78dB（248~334km））-PA
	080300200010014
	PA
	块
	9981

	55
	放大器（允许衰耗46db（78~160km））-BA
	080300200010014
	BA
	块
	23484

	56
	PA放大器（允许衰耗64dB（172~248km））-PA
	080300200010014
	PA
	块
	9981

	57
	BA放大器（允许衰耗64dB（172~248km））-BA
	080300200010014
	BA
	块
	34345

	58
	无光放线路板（含XFIU+OSC/OTDR处理单元）(1*1491nm-155M-80km,1*1511nm-155M-150km)-FS
	080300200010014
	B1FS
	块
	35458

	59
	集成XFIU与光放的4通道合分波板(C波段-偶数波,196.0THz~192.1THz,100GHz;上下波波长:193.3/193.4/193.5/193.6THz)(1*1491nm(TX)/1620nm(RX)-155M-150km,1*1511nm(TX)/1620nm(RX)-155M-150km)-MR4AFS
	080300200010014
	B2MR4AFS
	块
	44188

	60
	双路10Gbit/s波长转换板(2*193.10~194.00-8.5~11.1G-40km,2*SFP+-1310nm-FC800/FICON8G/STM-64/OC-192/10GLAN/10GWAN/FC1200/FICON10G/OTU2/OTU2e-10km)-LDX
	080300200010014
	F3LDX
	块
	54443

	61
	增强型8路任意速率业务汇聚波长转换板(OTU2)(1*193.10~194.00-8.5~11.1G-40km,8*eSFP-1310nm-FE/FDDI/STM1/OC3/ESCON/STM4/OC12/GE/FC100/FICON/ISC 1G/FC200/FICON Express/ISC 2G/STM-16/OC-48/InfiniBand 2.5G/OTU1-15km)-ELOM
	080300200010014
	F3ELOM
	块
	40585

	62
	B型100G线路板(含1个线路侧80KM灰光模块)-SNS4
	080300200010014
	SNS4
	块
	118000

	63
	B型子架含双电源（扩展子框子架）-TMK5K32AFB
	080300200010014
	K5K32AFB
	套
	5645

	64
	交叉主控时钟处理板（B型10G设备子架）-UXCME
	080300200010014
	K5UXCME
	块
	10484

	65
	B型电源板-PIU
	080300200010014
	K5PIU
	块
	1503

	66
	B型风扇-FAN
	080300200010014
	K5FAN
	块
	3549

	67
	增强型4路光分插复用板-EMR4
	080300200010014
	F1EMR413
	块
	21000

	68
	光收发一体模块-eSFP-1310nm-2.048Mb/s--15dBm--8dBm--26dBm-LC-单模-2km(2M光板光模块)
	080300200010014
	1310nm-2km
	个
	1129

	69
	eSFP-125M~2.67G-1310nm-40km(STM-1/STM-4光模块)-光模块
	080300200010014
	1310nm-40km
	个
	2369

	70
	光有源功能模块-1000BASE-T -SFP模块-RJ45电接口-自协商-最大传输距离100m(EMS10板卡电模块)
	080300200010014
	1000BASE-T-100m
	个
	859

	71
	光收发一体模块-eSFP-1310nm-155M~2.67G--5dBm-0dBm--21dBm-LC-单模-15km(EMS10板卡光模块)
	080300200010014
	1310nm-15km
	个
	1363

	72
	B型色散补偿单元(G.652)（允许衰耗46dB（78~160km））-DCM
	080300200010014
	DCM
	块
	6458

	73
	A66B型ETSI机柜(2200*600*600mm)无子架
	080300200010014
	2200*600*600mm
	套
	3978

	74
	配电盒-OSN 1800-DPD60-12-12E--48V-60A-12-4*60A+2*32A/4*60A+2*32A
	080300200010014
	DPD60-12-12E
	套
	644

	75
	双路可插拔光放基板(1*TN15OAC101-20~31dB-MAX 20dBm,1*TNG3PA30-30dB-MAX 10dBm)-DAP
	080300200010014
	DAP
	块
	44841

	76
	B型设备电源线（设备/PDU至配电屏）
	080300200010014
	ZA-RVV-1*16mm2电源线
	米
	9

	77
	FEC前向纠错编码-LDX
	080300200010014
	增强型，至少17dB
	块
	12904

	合计
	1575552
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