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可视化局放信号多功能辅助试验装置的研制
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1.总则
本技术规范仅针对“可视化局放信号多功能辅助试验装置的研制”项目（以下简称项目）。

（1）本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求，如有与项目申报书研究要求有差异，投标人的响应应满足两者的最高研究要求。
（2）如果投标人以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则招标人、投标人双方应达成一致意见后，方可修改研究方向。

（3）投标人所执行的内容如与本技术规范书要求的项目研究内容有差异，投标人应按招标人认可的更高研究标准执行。

（4）本技术规范未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。

2.项目目标
装置为设有夹头及信号线固定卡扣的可折叠伸缩绝缘杆，通过夹头夹紧不同型号的传感器，伸缩到适当位置进行传感器安装，而装置的固定卡扣能扣住传感器引出的信号线，防止传感器信号线移动影响传感器的安装，利用显示屏和摄像头则提供实时的视觉反馈，确保操作的精确性。
3.服务界限
（1）本次项目改造的材料部分和加工实施方案由采购方提供。
（2）供应商根据采购方提供的材料和加工方案进行实施，同时根据采购方要求的工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。
（3）供应商设立项目负责人，项目负责人作为与双方联络的全权代表，全权负责与项目有关的全部事务。
（4）供应商应配合采购方完成实现项目目标的相关工作。
（5）投标人必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》。
4.项目总体要求
通过可视化局放信号多功能辅助试验装置使用，能有效地对变电站10kV开关柜狭窄空间局放信号不能可视化查看的问题和试验人员无法在开关柜顶部进行局放检测的问题。

5. 技术要求与指标
5.1功能概况
本项目将研发设计一种可视化局放信号多功能辅助试验装置，该本项目的技术原理基于图像处理和远程控制技术，摄像头和显示屏组成的视觉系统，利用图像处理技术提供清晰的视频流，以便操作者进行视觉观察。远程控制技术使得操作者可以通过无线或有线方式控制探头的动作，实现精准定位和数据采集，装置为设有夹头及信号线固定卡扣的可折叠伸缩绝缘杆，结构包括可伸缩绝缘杆体、弯曲部件、夹头、夹紧按钮、固定卡扣。杆体前方设有夹头可夹紧不同型号的传感器；绝缘杆能实现不同长度的伸缩及90度的弯曲，同时夹头下方设有固定卡扣，能扣住传感器引出的信号线，实现固定，防止传感器信号线移动影响传感器的安装。当需要在狭窄空间或高处进行传感器安装时，可对伸缩杆进行不同长度的延长与弯曲，实现快速的传感器安装与固定。
5.2 测试/化验项目要求
1.加工服务完成装置需满足电网《电力设备交接和预防性试验规程》相关规定，10kV开关柜局放可视化局放信号多功能辅助试验装置项目要求。
2.完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套加工设计图纸、技术总结报告、项目验收资料等。

3.可视化局放信号多功能辅助试验装置出具第三方测试报告1份
6.项目管理
6.1项目管理

投标方设立项目负责人。项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

（1）负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。
（2）负责项目实施进度安排等事务协调。
（3）作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，研究协调和项目验收等事务的安排与协调。
（4）按计划提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

投标方应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：

（1）在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。
（2）在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。
（3）遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。
（4）及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性研究小结。

6.2质量保证
（1）正式签订合同后立即成立项目组，确定项目负责人和项目成员。 
（2）项目负责人合理安排工作，让项目组人员能全身心投入到项目的攻关中来。
（3）应按照项目管理要求开展项目实施，注重项目过程管理，定期召开项目讨论分析会，使项目能够按计划完成。
（4）项目实施过程中，应该对照合同要求，及时检查各项研究内容和预期指标的完成情况。
（5）项目应按照预算使用经费，符合财务和审计要求。
6.3项目进度管理

	任务名称
	开始时间
	完成时间
	主要内容及交付项

	可视化局放信号多功能辅助试验装置的研制
	合同签订日
	
	主要内容：
完成需求调研
交付项：
1、需求规格说明书

	
	
	
	主要内容：
完成可视化局放信号多功能辅助试验装置；完成对可靠性改进措施的建议
交付项：
第三方测试报告

	
	
	
	主要内容：
1、装置试运行
2、项目验收
交付项：
1、装置试运行分析报告
2、项目验收报告


7.技术服务
（1）投标人配合开展适用于可视化局放信号多功能辅助试验装置的研制设计与建设工作；
（2）投标人向招标人提供产品资料、使用说明书和试运行报告。

（3）投标人负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展的维护和培训工作；
（4）投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。
8.验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目进行验收。
9.预期成果
1.可视化局放信号多功能辅助试验装置一套；

2.受理发明专利1项；

3.受理实用新型专利1项；

4.录用论文2篇；

5.制作项目宣传视频1套。

10.供应商资质要求

1.供应商为中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其它组织，并提供登记设立的证明文件(如：营业执照或事业法人登记证或执业许可证等)；

2.供应商没有在中国南方电网有限责任公司暂停投标资格，取消投标资格，不接受投标，市场禁入，且未解除的；

3.供应商必须承诺不得使用美光公司产品(包括含有美光芯片的产品)投标，否则视为无效投标；

4.为了防止供应商恶意低价竞争，低于概算价50%或最低价低于除最低价外的平均报价25%应要求提供成本分析报告，未按要求提供或者报告未能合理说明原因的，可进行否决处理；

5.提供技术规范书的应答文件，需需逐条应答；

6.零星采购报价表盖公章扫描 PDF 文件；

7.投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。
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