[bookmark: _Hlk77898732]南方电网绿能科技（广东）有限公司2026年面向复杂应急场景的新型防护服装原材料购置及代加工零星采购项目技术规范书
1.采购范围
南方电网绿能科技（广东）有限公司为采购方，报价方为采购方提供面向复杂应急场景的新型防护服装原材料购置及代加工服务。采购方、报价方双方签订服务合同，服务期自合同签订起满一年，项目按照报价单的方式报价。
2.服务内容及要求
2.1服务内容
采购方委托报甲方提供的服务内容、数量如下：
	项目名称
	南网绿能科技（广东）有限公司2026年面向复杂应急场景的新型防护服装原材料购置及代加工零星采购

	序号
	明细
	规格型号
	单位
	数量
	单价限价
	单价报价
	金额小计
	备注

	1
	原材料和零部件采购及加工服务
	按照技术说明书中参数、功能等要求开展新型防护服装相关原材料及零部件的采购与加工
	套
	1
	20000
	
	
	按照业主方项目需求采购原材料和部件；并参与项目原材料及零部件的加工。

	2
	整衣打板试制、样衣测试服务
	新型防护服装结构设计、版型优化与样品试制，交付改进后样衣1件
	件
	1
	20000
	
	
	协助配合业主方整衣打板试制样衣并开展现场试用；交付功能齐全、稳定运行的成衣。

	3
	第三方检测服务
	提供新型防护服装用于第三方测试，交付第三方检测报告1份。
	次
	1
	9000
	
	
	提供第三方检验检测报告。

	合计
	大写：      元
	小写：      元
	


2.2服务相关要求
（1）报价方应按采购方对新型防护服装的相关改进要求提供全套设计、加工、组装及样品试制方案，要求结合绿能科技公司的业务开展相关工作，后续要提供全套产品三维模型、二维工程图纸给采购方。样衣需要在签订合同后60个自然日内完成交付。
（2）报价方应提供新型防护服装样衣用于整机第三方测试，承担第三方测试产生的所有费用，并交付第三方检测报告1份。
（4）项目经验收通过后一次性结算与支付，项目结算总额不高于4.9万元。
[bookmark: _Toc10945]2.3安全保密要求
（1）供方在服务期间，负有保护本项目的网络安全、信息安全和系统数据安全的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及商业秘密的信息安全的义务和责任。
（2）无论何种原因导致合同解除或终止，本项目约定下的保密条款、保密内容及相关的违约责任的约定仍然生效。保密期限为签订合同之后至永久，保密范围为项目所涉及的任何资料。
[bookmark: _Toc15278]2.4项目验收要求
[bookmark: _Toc413948021]按需方的管理制度和要求进行到货验收。


附件
南方电网绿能科技（广东）有限公司2026年面向复杂应急场景的
新型防护服装原材料购置及代加工零星采购项目技术说明书
1 项目概述
南方电网绿能科技（广东）有限公司为采购方，报价方为其提供面向复杂应急场景的新型防护服装原材料购置及代加工服务。防护服装面向夏季户外高压输电线路带电消缺、应急抢修救援等复杂应急场景，通过无源光热精准调控降温、微多孔透气阻燃、长效导电防静电材料的机理研究与复合编织工艺创新，结合三维人体工学扫描与微气候热湿舒适度模拟实现轻量化智造，达到高温降温、4级防电弧、长效防静电、高透气与轻量化协同的“温控＋防护＋舒适＋轻量化”一体化防护。
2 主要技术参数
	参数项
	技术参数要求

	防护等级
	满足4级防电弧防护要求，兼具长效防静电性能

	降温性能
	无源光热精准调控降温，适配户外35℃以上高温强辐射环境

	透气阻燃
	采用微多孔透气阻燃材料，高透气且具备阻燃性能

	轻量化
	轻量化设计，面料克重不高于290g/m²，保障高空作业灵活性

	防护材料
	无源光热调控降温、微多孔透气阻燃、长效导电防静电材料复合编织

	服装类型
	全场景防电弧应急救援服、长效防静电服、降温服三类

	结构设计
	基于三维人体工学扫描与微气候热湿舒适度模拟的参数化版型


3 功能要求
3.1 材料创制：开展无源光热精准调控降温、微多孔透气阻燃、长效导电防静电材料的机理研究，攻克复合编织工艺、导电填料长效分散工艺及面料多性能协同优化等关键技术。
3.2 轻量化设计：基于三维人体工学扫描与微气候热湿舒适度模拟，采用参数化设计与轻量化智造，完成三类防护服装的结构设计、版型优化与样品试制，兼顾穿脱便捷性、活动自由度与防护要求。
[bookmark: _GoBack]3.3 多性能一体化：实现高温降温、4级防电弧、长效防静电、高透气协同，满足夏季户外带电消缺等复杂应急场景“一装备适配多场景”的防护需求。
3.4 迭代优化：根据性能测试结果迭代优化材料工艺与服装结构，确保满足电网实战作业需求。
4 交付成果
4.1 实物样品：交付功能完备、运行稳定的新型防护服装成品。
4.2 技术文档：提供全套技术设计方案、使用说明书等技术资料。
4.3 检测报告：提供第三方检验检测报告1份。
5 验收与结算
按需方管理制度和要求进行到货验收；项目经验收通过后一次性结算与支付。
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