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标的名称：《移动立杆“哨兵”监测装置》职工创新项目测试化验加工服务采购项目。
采购内容：按采购方提供的技术条件书，完成移动立杆“哨兵”监测装置1套的加工制作、装配及调试，对最终整套成品进行测试，并提供成品CNAS检测报告。
工期：成交通知书发出后60日内。
[bookmark: _Toc169445840][bookmark: _Toc15145]2 加工及测试项目要求
[bookmark: _Toc26038][bookmark: _Toc169445841]2.1 项目及标准
本技术条件书规定移动立杆“哨兵”监测装置的加工制作、装配调试及成品测试要求。投标方应按本技术条件书完成1套装置的加工与测试，交付满足规定功能和技术参数的整套成品，并提供成品CNAS检测报告。
2.1.1 项目内容
本项目包括移动立杆“哨兵”监测装置的加工装配和测试两项内容。装置由“哨兵”智能监测装置和移动式立杆两部分组成，用于输配电线路周边及施工现场监测。主要包括以下内容：
（1）加工装配
1）完成摄像头组件、云台及控制组件、通信组件等的集成，实现图像视频采集、前端智能分析和告警上传；
2）完成升降杆、车体及供电系统的加工装配，配备100Ah锂电池和太阳能板，实现设备移动布防、高度调节和户外供电；
3）完成视频、图片及告警信息与现有边侧系统的对接，通过现有系统查看监测信息，无需另外新建后台系统。
（2）测试
以加工、装配及调试完成后的整套成品为测试对象，对第2.1.3条规定的成品功能及技术参数进行测试，验证图像视频采集、智能识别、通信及系统对接、定位、供电、移动升降、防护及环境适应性等性能。
成品检测报告由具备相应检测项目CNAS认可资质的实验室出具，并带有CNAS认可标识，作为本项目测试服务的交付成果。
2.1.2 项目采用的技术原理
[bookmark: _GoBack]1、通过摄像头采集现场图像视频，前端智能分析对施工机械、人员入侵、烟雾火点进行识别，支持虚拟围栏和自定义告警区域，将告警信息上传至现有边侧系统；
2、采用100Ah锂电池与太阳能板组成供电系统，支持AC220V市电供电，根据剩余电量切换工作模式；
3、采用一体化车体、万向轮、伸缩支撑及气动升降杆，实现移动、固定和高度调节，通过云台转动调整监测角度。
2.1.3 成品技术参数、运行安装条件及部署要求
加工、装配及调试完成后的整套成品应满足以下技术参数、运行安装条件及部署要求，并作为成品测试和验收的依据：
1）图像视频采集：装置应具备变焦、广角及通道日夜监测能力。变焦图像像素≥400万，光学变倍≥25倍，最低照度≤0.01Lux；广角图像像素≥200万，视场角≥105°；通道日视图像像素≥800万，夜视图像像素≥200万，夜视最低照度≤0.005Lux；
2）监测角度调节：云台支持水平0°～360°连续旋转、垂直-90°～+90°调节，预置点数量≥500个；
3）智能识别与告警：装置应具备施工机械、人员入侵及烟雾火点识别功能，支持虚拟围栏和自定义告警区域，识别结果及告警信息应在用户端正确显示；
4）通信与系统对接：装置支持4G通信，兼容3G/2G网络；图片及视频数据应可接通指定网络，通过现有边侧系统查看实时视频、图片信息及告警图片，相应端口处于开通状态；
5）数据存储：装置本地存储容量≥128GB；
6）定位与防盗：装置内置北斗定位系统，支持设备定位及防盗；
7）供电与电源管理：装置配备100Ah锂电池及≥3×30W太阳能板，支持AC220V市电供电；具备过压、欠压、过流保护和电量与负载分级管理功能，可根据电量、功耗切换全功能、基础功能和休眠模式；
8）结构与移动布防：装置采用一体化车体，车体收拢尺寸≤1100mm×550mm×1800mm（长×宽×高）；具备防盗式柜门、推拉把手、万向轮、自锁刹车、车轮钥匙锁定及可收纳支撑结构，可在4个方向固定防风绳；
9）升降与抗风：装置采用气动升降方式，升起高度为3.5m，具备防转功能，升降寿命≥5000次；安装视频监测装置并固定底部后，在8级风条件下应能正常工作；
10）声音输出：装置配套音柱功率≥40W；
11）防护与环境适应性：成品的摄像机外壳及配套线材防护等级为IP66；装置应适用于环境温度-40℃～+70℃、环境相对湿度5%～98%的使用条件；
12）装置应能在指定地点环境下经光伏供电系统配合持续稳定运行（特殊天气除外）；
13）现场部署需满足空间足够，具备相应部署条件；
14）安装过程中可在相关人员的指导或操作下在指定地点完成。
[bookmark: _Toc169445842][bookmark: _Toc6770][bookmark: _Toc9636]2.2 运输方式
[bookmark: _Toc26609]1）成品及配套附件采用公路物流运输至甲方指定地点，由投标方负责包装、运输、装卸和交接。
2）运输前应将升降杆降至收拢状态，固定云台、车轮及其他活动部件；需拆卸运输的部件应分别包装并标识，随附装箱清单。
3）包装应采取防雨、防潮、防震和防碰撞措施，摄像机、太阳能板等易损部件应加设缓冲防护，电池及线缆应固定并做好绝缘保护。运输和装卸过程中应防止倾倒、挤压及剧烈冲击。
4）到货后，双方按装箱清单核对成品、附件及资料的数量、外观和完好情况。因包装、运输或装卸造成的损坏、缺失，由投标方负责修复或补齐。
[bookmark: _Toc169445843][bookmark: _Toc17522]3  技术服务的要求
[bookmark: _Toc1271][bookmark: _Toc169445844]3.1 资质要求
取得质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系认证，且认证证书均在有效期内。
[bookmark: _Toc169445845][bookmark: _Toc618]3.2 人员、设备及场地要求
技术服务人员需具备相应技术能力，能根据甲方提供的项目技术服务要求，完成设备加工制作、装配、安装调试及整套成品测试。
[bookmark: _Toc169445846][bookmark: _Toc21114][bookmark: _Toc27056][bookmark: _Toc31460]3.3 转包及分包要求
不准将业务进行转包或分包。
[bookmark: _Toc169445847][bookmark: _Toc13172][bookmark: _Toc30921][bookmark: _Toc17063]3.4 其他要求
设备及软件交付后，提供不低于1年的质量保证。
本合同项下所形成的相关成果（例如：专利、软件著作权等知识产权的申请权利）归甲方独有。
4  时间进度要求
	
	[成交通知书发出后60日内]
主要内容：
根据技术服务内容完成设备加工制作、装配及调试，并开展整套成品测试

	
	[加工制作完成后30日内]
主要内容：
设备现场安装、调试
设备修改完善、完成成品测试并提供CNAS检测报告，最终应用在指定地点


[bookmark: _Toc5423][bookmark: _Toc169445848]5  交付与验收
[bookmark: _Toc17413][bookmark: _Toc169445849]5.1 交付形式及数量要求
（1）加工制作并完成装配、调试的移动立杆“哨兵”监测装置成品1套；
（2）申请发明专利1项，验收时受理；
（3）由具备相应检测项目CNAS认可资质的实验室出具、带有CNAS认可标识的移动立杆“哨兵”监测装置整套成品检测报告。
[bookmark: _Toc169445850]5.2 验收
（1） 整套成品的功能和技术参数满足本技术条件书要求，提交的成品CNAS检测报告作为验收依据。
（2） 设备运行正常。
（3） 设备的每项功能由甲方技术人员通过现场操作，逐项验收确认。

