《一种快装型智能电缆通道警示桩的研制》技术特性响应情况表
备注：若所提供的报告或证书等证明文件中的委托方或制造方而非报价方的，必须提供委托方或制造方出具的授权报价方报价的、或证明报价方是代理商的授权书，否则将被视为无效处理。
	序号
	是否作为关键参数一票否决项
	参数类型
	项目单位要求值
	所需证明材料（项目单位填写）
	报价方响应值
	证明材料（报价方填写）

	1
	否
	整机环境温湿度
	-25℃~80℃、湿度5%-100%RH条件下正常运行
	有资质的第三方试验、检测、检验报告
	
	

	2
	否
	外壳材质
	ABS/金属/树脂等
	有资质的第三方试验、检测、检验报告
	
	

	3
	是
	外壳密封性及防水等级
	≥IP67
	有资质的第三方试验、检测、检验报告
	
	


