零星采购报价要求
[bookmark: _GoBack]项目名称：修试公司2026年9月清蓄进出水口闸门、通风空调、起重设备消缺零星采购，梅蓄通风空调、技术供水、起重设备消缺零星采购，广蓄B厂SFC室空调风机采购，阳蓄项目部充电式风扇采购              
	采购单位
	南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司
	完成时间
	       年   月   日
	询价联系人
	
	联系方式
	

	序号
	名称
	规格型号/项目特征
	供货期/工期要求
	送货地点/施工地点
	不含税单价（元）
	单价税额（元）
	税率
	含税单价（元）
	数量
	单位
	不含税合计金额（元）
	合计税额（元）
	价税合计（元）

	1
	LED大屏幕
	名称：重量限制器屏幕 规格型号：QCX-H2B 12寸 电压220V 品牌 河南恒达机电设备有限公司
	
自成交通知书之日起60日内送到


自成交通知书之日起60日内送到
	广东省梅州市五华县龙村镇梅州抽水蓄能电站梅蓄项目部业主营地

广东省梅州市五华县龙村镇梅州抽水蓄能电站梅蓄项目部业主营地
	
	
	
	
	6
	套
	
	
	

	2
	安全阀全螺纹螺栓
	M16全螺纹螺柱20套，每颗螺柱配两个垫片和两个适配管法兰的专用2型螺母（参考尺寸为M16*95，需先提供一颗螺柱确定尺寸）所有物件应满足GB/T 9125.1-2020及GB/T 43079.1-2023高强度紧固件要求；需提供相应的产品质量证明；螺柱选用材料为35CrMoA；
	
	
	
	
	
	
	1
	个
	
	
	

	3
	安全阀全螺纹螺栓
	M20全螺纹螺柱50套，每颗螺柱配两个垫片和两个适配管法兰的专用2型螺母（参考尺寸为M20*110，需先提供一颗螺柱确定尺寸）所有物件应满足GB/T 9125.1-2020及GB/T 43079.1-2023高强度紧固件要求；需提供相应的产品质量证明；螺柱选用材料为35CrMoA；
	
	
	
	
	
	
	1
	个
	
	
	

	4
	转接头
	技术供水过滤器顶部排气阀转接头：尺寸：G1寸（约33mm）转G1/4寸（约13mm），
	
	
	
	
	
	
	10
	个
	
	
	

	5
	普通轴流风机
	物资名称:电机, 品牌:上海兴益风机有限公司, 规格型号:【名称：通风空调轴流风机电机； 型号：YS71-4 异步电动机;电压：380V；功率250W；转速：1450r/min；绝缘：E级；温升：65℃;生产厂家：上海兴益风机有限公司。
	
	
	
	
	
	
	1
	台
	
	
	

	6
	触摸屏
	名称：梅蓄起重安全监控系统电脑触摸屏 规格型号：SK-15GB 触摸一体机 DC 12V 品牌：森克触控 要求：安全监控触摸屏需提供原桥机厂家桥机设备参数指导及调试服务或原设备厂家将技术参数从旧设备导出并导入设备并调试服务。
	
	
	
	
	
	
	1
	套
	
	
	

	7
	减震器
	物资名称：橡胶软接头 规格型号：RFJD-DN200 Pn16，12孔，安装长度约205，碳钢法兰，适用温度-15℃-80℃，法兰间为天然橡胶 配套提供适配垫片及管法兰专用螺栓，并提供相应的产品质量证明书
	
自成交通知书之日起60日内送到
	广东省清远市清新区太平镇清远蓄能电厂（仓库）
	
	
	
	
	11
	个
	
	
	

	8
	减震器
	物资名称：橡胶软接头 规格型号：RFJD-DN32 Pn16，4孔，安装长度约100，碳钢法兰，适用温度-15℃-80℃，法兰间为天然橡胶 配套提供适配垫片及管法兰专用螺栓，并提供相应的产品质量证明书
	
	
	
	
	
	
	4
	个
	
	
	

	9
	控制环推拉杆
	品牌：MOTECK Type：ID10 Input voltage：24V DC Max.Load：6000N（Push/Pull） Duty cycle：25%
	
	
	
	
	
	
	1
	根
	
	
	

	10
	起重机重量传感器
	品牌：SWF 规格型号：ND02N5DFP513BT3S电动葫芦重量传感器（备件号52354068）
	
	
	
	
	
	
	1
	个
	
	
	

	11
	风扇单元
	物资名称：风扇组件， 品牌：西罗科；规格型号：FDXQA020AA 大金空调风机专用
	自成交通知书之日起60日内送到
	广州市从化区吕田镇广州抽水蓄能电站
	
	
	
	
	1
	套
	
	
	

	12
	充电式风扇

	充电式风扇，纯铜无刷电机，5扇叶，尺寸18寸，表面为黑色，可多档调节风速，续航时间不低于8h，搭配1块备用电池

	成交通知书发出后30天内

	阳江市阳春市八甲镇阳江抽水蓄能电站

	
	
	
	
	3
	个
	
	
	

	※验收标准（必填）：提供送货单、合格证、按物资规格型号要求验收。

	※支付条件（必填）：完成到货验收后，收到发票，甲方审核无误后 60 日内支付。

	资质条件要求：无

	成交推荐原则：最低价法

	违约条款（如有）：

	其它要求（如有）：1.其中序号1-6是同一收货地址；序号7-10是同一收货地址；序号11是同一收货地址；序号12是同一收货地址；4个地址需配送到指定电厂内，发货前务必联系各地址收货人。2.以上报价需包含运输费、快递费等费用。3.因产品质量或其他非采购方原因，造成无法使用，需换货所产生的费用由中标单位负责。

	不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元



