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变电站蓄电池容量自动检试装置
技术规范书
海南电网有限责任公司海口变电运检分公司
二〇二六年十月

项目负责人： 赵丽娜 
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1.总则
本技术规范仅针对“变电站蓄电池容量自动检试装置的研制”项目（以下简称项目）。

（1）本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求，如有与计划任务书研究要求有差异，投标人的响应应满足两者的最高研究要求。
（2）如果投标人以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则招标人、投标人双方应达成一致意见后，方可修改研究方向。

（3）投标人所执行的内容如与本技术规范书要求的项目研究内容有差异，投标人应按招标人认可的更高研究标准执行。

（4）本技术规范未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。

2.项目目标
研制一种变电站蓄电池容量自动按周期放电试验，周期内每月/季自动浅放电检查蓄电池容量装置，在放电检查蓄电池容量的同时通过传感器实时采集蓄电池的单节电压、总电流、单节电池温度等参数，并结合数据分析评估电池健康状态同时存储在本地数据库方便巡检人员查看历史记录，预测剩余寿命并及时的做好蓄电池隔离或更换措施。
3.服务界限
（1）本次项目改造的材料部分和加工实施方案由采购方提供。
（2）供应商根据采购方提供的材料和加工方案进行实施，同时根据采购方要求的工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。
（3）供应商设立项目负责人，项目负责人作为与双方联络的全权代表，全权负责与项目有关的全部事务。
（4）供应商应配合采购方完成实现项目目标的相关工作。
（5）投标人必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》。
4.项目总体要求
通过变电站蓄电池容量自动检试装置使用，能实现自动周期对蓄电池容量放电，非周期内每月（每周）/自动检查分析容量，全方位的在线检试蓄电池组健康度分析。

5. 技术要求与指标
5.1功能概况
本项目研究出一种自动周期蓄电池容量放电，非周期内每月（每周）/自动检查分析容量，全方位的在线检试蓄电池组健康度分析。通过每月小放小充平衡蓄电池水分、电解液浓度，释放极板硫酸盐结晶体，延长蓄电池的使用寿命。并结合数据分析评估电池健康状态同时存储在本地数据库，预测剩余寿命。无需人力到现场长时放电，操作简单，工作效率高，又能激活蓄电池化学物质平衡，延长蓄电池的使用寿命。
5.2 测试/化验项目要求
1.加工服务完成装置需满足电网《电力设备交接验收规程》相关规定，变电站蓄电池容量自动检试装置项目要求。
2.完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套加工设计图纸、技术总结报告、项目验收资料等。

6.项目管理
6.1项目管理

投标方设立项目负责人。项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

（1）负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。
（2）负责项目实施进度安排等事务协调。
（3）作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，研究协调和项目验收等事务的安排与协调。
（4）按计划提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

投标方应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：

（1）在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。
（2）在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。
（3）遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。
（4）及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性研究小结。

6.2质量保证
（1）收到中标通知书后立即成立项目组，确定项目负责人和项目成员。 
（2）项目负责人合理安排工作，让项目组人员能全身心投入到项目的攻关中来。
（3）应按照项目管理要求开展项目实施，注重项目过程管理，定期召开项目讨论分析会，使项目能够按计划完成。
（4）项目实施过程中，应该定期检查各项研究内容和预期指标的完成情况。
（5）项目应按照预算使用经费，符合财务和审计要求。
6.3项目进度管理

	任务名称
	开始时间
	完成时间
	主要内容及交付项

	变电站蓄电池容量自动检试装置的研制
	收到中标通知书后
	
	主要内容：
完成需求调研
交付项：
1、需求规格说明书

	
	
	
	主要内容：
完成变电站蓄电池容量自动检试装置试运行；完成对可靠性改进措施的建议

项目验收
交付项：
1、装置试运行分析报告
2、项目验收报告


7.技术服务
（1）投标人配合开展适用于变电站蓄电池容量自动检试装置的研制设计与建设工作；

（2）投标人向招标人提供产品资料、使用说明书和试运行报告。

（3）投标人负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展的维护和培训工作；

（4）投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。
8.验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目进行验收。
9.预期成果
1.变电站蓄电池容量自动检试装置研制2套；

2.录用论文2篇；

3.受理实用新型专利1项；

4.项目问题库1套；

5.制作项目宣传视频1套。

10.供应商资质要求

1.供应商为中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其它组织，并提共登记设立的证明文件(如：营业执照或事业法人登记证或执业许可证等)

2.供应商没有在中国南方电网有限责任公司暂停投标资格，取消投标资格，不接受投标，市场禁入，且未解除的。

3.供应商必须承诺不得使用美光公司产品(包括含有美光芯片的产品)投标，否则视为无效投标。

4.零星采购报价表盖公章扫描 PDF 文件；

5.投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。
1

