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零星采购项目要求
	采购单位
	海口变电运检分公司
	采购承办部门（中心）
	生产技术部

	采购项目名称
	变电站蓄电池容量自动检试装置职工技术创新项目
	采购概算金额
（万元）
	0.6

	项目类别
	□工程  □货物  ☑服务
	资金来源
	[bookmark: _GoBack]2026年综合计划和财务预算方案

	采购品类及数量
	序号
	名称
	规格型号/主要技术、商务要求
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	服务期

	
	1
	PCB电路板制造、外盒定制
	直流电压采集板、铝外盒
	1
	套
	6000
	6000
	收到中标通知书后5个月内


说明：上述含包装、保险、运输、交货（看装卸费、搬运费）、售后、税费等费用。结算方式为货到验收合格并收到发票后付款。
一、项目概况及采购内容：
蓄电池是电力电源系统中直流供电系统的重要组成部分，蓄电池定检每年投入大量的人力物去做容量试验及分析，而且在一个定检周期内发生某节蓄电池失容时不能够发现，给变电站电继电保护、通信设备、二次系统造成严重的替在威胁。
针对上述问题，项目组拟研制一种变电站蓄电池容量自动按周期放电试验，周期内每月/季自动浅放电检查蓄电池容量装置，在放电检查蓄电池容量的同时通过传感器实时采集蓄电池的单节电压、总电流、单节电池温度等参数，并结合数据分析评估电池健康状态同时存储在本地数据库方便巡检人员查看历史记录，预测剩余寿命并及时的做好蓄电池隔离或更换措施。为保证项目顺利进行，需完成以下采购，名称：PCB电路板制造、外盒定制；型号：直流电压采集板、铝外盒；数量：1套。
二、资质要求：
1.营业执照。
2.低于概算价50%或最低价低于除最低价外的平均报价25%应要求提供成本分析报告，未按要求提供或者报告未能合理说明原因的，可进行否决处理。
三、相关技术要求：
名称：PCB电路板制造、外盒定制；型号：直流电压采集板、铝外盒；数量：1套。
四、服务相关要求：
无
五、交付标准：
1.服务期为收到中标通知书后5个月内。
2.货物规格型号、技术要求及功能与上述相符。
六、商务及报价要求：
详见最高限价及到货时间要求表。
七、其他要求：
无

注：可根据实际情况修改本模板内容。


