
[image: 模板-3]
河源供电局
安全闭锁式轻量化输电线路高空飞车
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[bookmark: _Toc529463210]1.总则
本技术规范书适用于安全闭锁式轻量化输电线路高空飞车项目所需材料。
1.1本技术规范书规定了安全闭锁式轻量化输电线路高空飞车研制项目所需材料的界限、技术要求、安全要求等具体内容。
1.2本技术规范书提出的技术要求。除技术规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC 标准和国际单位（SI）。
[bookmark: _Toc490993883][bookmark: _Toc529463211][bookmark: _Toc351722589][bookmark: _Toc445396910][bookmark: _Toc476060462]2.项目目标
[bookmark: _Toc291690055][bookmark: _Toc351722590]本项目是针对安全闭锁式轻量化输电线路高空飞车研制，采购其所需的材料，确保输电线路安全飞车能够正常运行，能够解决传统输电导线高空检修作业劳动强度大、安全防护不足、作业效率低的问题，实现输电线路高空导线安全移动检修作业。
[bookmark: _Toc15654][bookmark: _Toc8978][bookmark: _Toc114177936][bookmark: _Toc11752][bookmark: _Toc470168814]3. 供货需求
所需材料明细见表1: 供货范围。
表1 供货范围
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	项目需求数量

	1
	导向模块
	尼龙耐磨轮
	个
	1

	2
	制动模块
	机械抱闸式
	个
	1

	3
	张紧模块
	6061铝合金
	个
	1

	4
	方管管材
	Q235
	个
	1

	5
	圆管管材
	Q235
	个
	1

	6
	铝合金加工件
	6061铝合金
	个
	1

	7
	[bookmark: _GoBack]钢结构加工件
	Q235
	个
	1

	8
	钣金折弯加工件
	冷轧钢板
	个
	1

	9
	紧固件
	成套标准紧固件M5/M12
	组
	1



[bookmark: _Toc476060463][bookmark: _Toc529463212][bookmark: _Toc445396911]3.服务要求
[bookmark: _Toc529463214][bookmark: _Toc490993885]本服务要求中标单位做好所需配件材料供应时效和质量控制，并配合完成适配。
4. 技术要求
4.1 适配安全闭锁式轻量化输电线路高空飞车装置使用；
4.2  对飞车主体框架、防护外壳、安装支架、紧固件、轮组、传动构件等有加工尺寸要求的物料，总体规格偏差不大于±5%，长度偏差不大于±10%；
4.3  安全闭锁式轻量化输电线路高空飞车装置配套材料需提供材质证明、出厂合格证明；
4.4  装置总体要求：装置应满足高空输电导线行走作业要求，集成行走机构、制动模块、防坠落保护、限位预警结构，可在输电导线上平稳移动，满足检修人员高空作业承载与安全防护要求。
5.安全责任要求
在安全闭锁式轻量化输电线路高空飞车研制项目所需材料供应过程中，需要供应符合技术要求、质量要求的优质材料，确保材料强度、耐久性满足高空作业质量和安全要求。
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