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[bookmark: _Toc529463210]1.总则
本技术规范书适用于一种铁塔分坑数字化验收装置研制项目所需材料。
1.1本技术规范书规定了一种铁塔分坑数字化验收装置研制项目所需材料的界限、技术要求、安全要求等具体内容。
1.2本技术规范书提出的技术要求。除技术规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位（SI）。
[bookmark: _Toc490993883][bookmark: _Toc529463211][bookmark: _Toc445396910][bookmark: _Toc351722589][bookmark: _Toc476060462]2.项目目标
[bookmark: _Toc351722590][bookmark: _Toc291690055]本项目是针对一种铁塔分坑数字化验收装置研制，采购其所需的材料，确保铁塔分坑数字化验收装置能够正常运行，能够解决传统人工验收误差大、效率低的问题，实现铁塔分坑数字化验收。
[bookmark: _Toc8978][bookmark: _Toc114177936][bookmark: _Toc470168814][bookmark: _Toc11752][bookmark: _Toc15654]3. 供货需求
所需材料明细见表1: 供货范围。
表1 供货范围
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	项目需求数量

	1
	高精度GNSS定位模块
	北斗/GPS双模芯片、天线、信号处理单元；支持RTK
	个
	1

	2
	结构光与深度双目相机模块
	激光发射器、双目镜头组、图像传感器等
	个
	1

	3
	高性能AI边缘计算单元
	高性能处理器、内存、存储芯片
	个
	1

	4
	高性能IMU
	辅助定位与扫描姿态校准
	个
	1

	5
	电源管理模块
	锂电池组、充电控制芯片
	套
	1

	6
	装置防护外壳及安装件
	防水防尘材质，含安装支架及紧固件
	套
	1



[bookmark: _Toc476060463][bookmark: _Toc529463212][bookmark: _Toc445396911]3.服务要求
[bookmark: _Toc490993885][bookmark: _Toc529463214]本服务要求中标单位做好所需配件材料供应时效和质量控制，并配合完成适配。
4. 技术要求
4.1  适配铁塔分坑数字化验收装置使用；
4.2  对装置防护外壳、安装支架、紧固件、线缆等有加工尺寸要求的物料，总体规格偏差不大于±5%，长度偏差不大于±10%；
4.3  一种铁塔分坑数字化验收装置需要提供出厂合格证明；
4.4  装置总体要求：装置应集成GNSS定位、结构光双目相机、AI边缘计算、IMU等模块，围绕分坑走动扫描即可完成建模、分析并生成验收报告。
5.安全责任要求
在一种铁塔分坑数字化验收装置研制项目所需材料供应过程中，需要供应符合技术要求、质量要求的优质材料，确保材料满足质量和安全要求。
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