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一、总则

1.1 一般要求

1.1.1 本技术条款主要描述广西电网能源科技有限责任公司2026年视频会议设备采购项目内容有关事项。供应商必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。供应商应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

1.1.3 本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。供应商要特别加以注意，必须完全满足这些要求。

1.1.4 供应商应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。供应商认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由供应商负责。

1.1.5 如果供应商认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

1.1.6 供应商也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供采购人选择。

1.1.7 供应商应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

1.1.8 本技术规范书所使用的标准如与供应商所执行的标准不一致，按较高标准执行。

1.1.9 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，供应商应明确说明并提出质量保证承诺。

1.1.10 供应商应保证为今后采购人开发的或采购人委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

1.1.11 供应商应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.1.12 采购人保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

1.1.13 在不超出本技术规范书要求的情况下，供应商应对采购人提出的所有细化要求予以满足。

1.1.14 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

1.2标准和规范

本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以采购人发出本采购之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，供应商应向采购人指明，并由采购人确定采用哪一个规范。
供应商如果采用自己的标准或规范，必须向采购人提供中文复印件并经采购人同意后方可采用，但不能低于国家标准GB、行业标准JB有关规定。

下列标准所包括的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

国家标准 (GB)  GB 50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》

国家标准 (GB)  GB/T 15381-1994《会议系统电及音频的性能要求》

行业标准 (GY)​GY/T 158-2000《演播室数字音频信号接口》

1.3项目概述
本项目采购视频会议设备，包括数字反馈抑制器、麦克风、无线手持话筒、调音台、数字功率放大器、音响、PDU电源，实现语音会议功能。
1.4技术文件的组成

1.4.1投标设备的详细供货清单
1.4.2技术应答书，应逐条“点对点”回应本标书的技术规范；

1.4.3差异表(格式见附表)。

1.5 采购范围

1.5.1 供应商应按本标书的要求提供全新的、合格的视频会议设备。

供应商所提供的组件或附件如需向第三方外购时，供应商应对质量向采购人负责，并提供相应产品的鉴定证书、出厂和验收证明等。

1.5.2 供货范围一览表

供应商提供的视频会议设备的具体规格见表1：供货范围及设备需求一览表。

表1供货范围一览表

	序号
	设备名称
	计量单位
	项目要求型式、规格
	项目要求数量
	供应商保证型式、规格
	供应商保证数量

	1
	高清摄像机
	台
	详见技术要求
	1
	
	

	2
	视频会议终端
	台
	详见技术要求
	2
	
	

	3
	无线投屏器
	个
	详见技术要求
	1
	
	

	  4
	会议系统代表机
	台
	详见技术要求
	1
	
	

	5
	机柜
	台
	详见技术要求
	1
	
	


二、技术要求
2.1高清摄像机

2.1.1具备≥800万像素，1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能。

2.1.2支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等视频输出格式。

2.1.3支持不少于8倍光学变焦。

2.1.4支持水平视角≥80°。

2.1.5水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°。

2.1.6支持≥255个预置位。

2.1.7支持≥2路高清视频输出接口。

2.1.8支持≥2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。

2.1.9支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端试。

2.1.10支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能。

2.1.11支持图像倒转功能，实现摄像机安装在天花板上。

2.1.12支持本地USB接口软件升级功能。

2.2. 视频会议终端

2.2.1 支持19英寸标准机柜安装。
2.2.2 终端操作系统及编解码处理芯片为国产自主。

2.2.3 终端主要元器件为国产自主，至少包括视音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片等。

2.2.4 支持64Kbps-4Mbps呼叫带宽。

2.2.5 支持ITU-T H.323、IETF SIP通信标准，具备良好的兼容性和开放性。

2.2.6 支持H.263、H.264 BP、H.264 HP、H.265等图像编码协议。

2.2.7 支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能，。

2.2.8 支持1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps等分辨率，s对称编解码能力。

2.2.9 支持ITU-T H.239和IETF BFCP双流协议。

2.2.10 支持主流达到1080p60fps情况下，辅流同时达到1080p60fps。

2.2.11 支持≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口。

2.2.12  支持≥6路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。

2.2.13 支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。

2.2.14 视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过120ms。

2.2.15 支持1Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码。

2.3 无线投屏器
2.3.1 智慧屏专用投屏器。
2.3.2 ≥1个type-c接口。

2.3.3 支持2.4GHz和5GHz。
2.4 会议系统代表机
2.4.1 ≥四路8芯专用会议单元连接端口，≥四路RJ45网线连接口，每路支持30个单元，≥6个主席单元，可连接≥100支会议系统单元。

2.4.2 支持超5类（6或7类）网线RJ45水晶头或8芯专用会议线两种方式。

2.4.3 ≥1 各RS232接口。

2.4.4 支持USB录音，高保真WAV格式输出。

2.4.5 具备自动修复功能，支持线路的热插拔。

2.4.6 具备断电自动记忆功能，通电后不需再次设置即可使用，并可还原出厂设置。

2.4.7 支持会议发言模式：先进先出模式、全开放模式、主席模式、限制模式。
2.4.8 ≥1 路卡侬音频输出接口，≥1路音频输出接口。

2.4.9 可安装于19英寸标准机柜。

2.5 机柜
2.4.1 规格：体积不小于600*1000*600mm，19英寸标准机柜，配备一个PDU。

三、包装和运输
供应商必须按以下要求对设备进行包装运输，凡采购人的要求与下述不同时，按采购人的要求进行。
3.1 供应商所供的设备和附件，在货运途中需外包防雨防潮胶袋，用纸皮箱包封运输，纸皮箱间需加塞泡沫防震层，采取有效的防雨、防潮、防震措施，以适应远途运输的要求。

3.2 供应商对每一件非自身生产而外购的配套设备均严格执行原设备制造商推荐的运输建议，以确保设备在运输时完好如初。

3.3 供应商将包装所有供货设备，以使设备免遭污染，机械损伤和性能下降。

3.4 所有设备分别包装、装箱、或采取其他防护措施，以避免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

3.5 包装箱内装有技术文件，在包装箱外有标明技术文件放置处。技术文件有：产品合格证、使用说明书、装箱单及采购人指定的技术资料等。外包装箱上有：制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期等。

3.6 从供应商到用户方指定的目的地的运输由供应商负责。

3.7 在设备到达目的地后，由采购人组织用户方和供应商参加开箱检查接收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因供应商的责任与供货需求不符，采购人有权不予接收，并按采购人要求补齐或者更换。
3.8 供应商应按照采购人要求进行产品包装，使用采购人指定的包装模版。

★3.9 供应商应按照采购人要求提供产品原材料、配件可追溯的明细表。
四、技术服务
4.1 技术培训
4.1.1 供应商应对用户提供技术培训和操作指导，供应商负责培训全部费用；
4.1.2 供应商提供培训教师、培训安排、培训教材及培训设备；
4.1.3 供应商应设计专门的培训课程，重点包括设备的整体使用方法，常见故障排查处理等。培训内容包括以上但不限于此。
4.2 现场技术服务
★4.2.1供应商合格的工程师负责设备的现场安装、调试和测试。
4.2.2 供应商派出的工程师，还应负责对采购人的安装及维护人员进行现场培训，培训内容包括但不限于如何启动、操作及维护设备。
4.3远程技术支持

4.3.1供应商免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。
五、质量保证和试验 

5.1 供应商应确保其设备的完整性和可用性，保证设备能够投入正常运行。若出现由于供应商提供的软/硬件应用不满足要求或所提供的技术支持和服务不全面而导致设备功能无法实现或不能完全实现，由供应商承担全部责任。
5.2 随设备需附带产品说明书，质保期为：设备为自设备正式投运之日起壹年，配件和输入/输出设备为自配件和输入/输出设备设备正式投运之日起壹年（供方承诺的质保期若长于上述时间，则按承诺时间执行），如需收取服务费用，请在投标书中说明服务种类和收费标准。
5.3 供应商所供的设备应符合国家及行业、采购人等要求。
六、设备验收
6.1 供应商应在合同规定时间内，将采购范围内所界定的工作完成，并将完整的成套设备及附件和技术文件通过双方认可的验收后，交付给采购人，其中包括：
6.1.1 满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的可最终良好运行的设备和附件；
6.1.2 应包括但不限于满足确保设备正常运行所需的操作及维护有关的全套技术文件。

6.2 验收时若发现设备或附件存在由中标方造成的缺陷或不符合本技术条件要求时，供应商应无条件更换设备或附件。

6.3 提供产品出厂检测报告。

6.4 提供中文操作手册和维护手册。
七、售后服务 

★7.1 所有产品均须由供应商提供免费维护、保修服务，自项目投产验收签字之日起算。

★7.2 供应商必须提出保修期内的维护、保修内容和范围（产品、技术、模块、部件）

7.3 服务响应时间：供应商对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务，对有疑问的检测结果应能够免费提供检测分析报告。

7.4 如果故障在检修8小时后仍无法排除，供应商应在2天内提供解决方案，经采购人批准后负责实施，直至故障修复。

★7.5 所有售后服务方式根据实际情况来确定是远程服务还是现场服务，质保期内售后服务产生的一切费用均由供应商承担。
7.6 对于不能明确是否是供应商工作产品出现故障时，供应商应尽力配合采购人和其他供应商进行检查，在必要时，能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

7.7 供应商必须在采购人当地配备有专业维护人员，能按要求及时响应。

7.8 供应商需要提出保修期后每年的维修、维护内容及费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供采购人选择。

★7.9 供应商需要列明企业服务团队配置组织架构，组织架构设置要求合理、专业全面、售前售后分工明确。

八、其他相关要求 

 8.1 技术配合

合同签订后，成交供应商应指定负责本项目的项目联系人，负责采购人在项目全过程的各项工作。

8.2 培训

8.2.1成交供应商应负责对采购人技术人员进行项目设备的技术培训，使他们掌握或熟悉系统关键参数设定以及结果判断等。

8.2.2培训内容包括成交供应商提供的产品功能、性能及操作步骤等。

8.2.3成交供应商应提出培训的建议日期、地点、培训时间表和课程表，经采购人同意后，开展培训工作。

8.2.4培训时间和参加人数

培训对象：采购人指定人员；

培训方式：现场培训；

培训地点：采购人指定地点；

培训时间：培训时间根据采购人的时间而定；

培训时长：对采购人的技术人员开展不少于1次的测试、使用及维护实操授课等技术培训，每次培训对象不少于5人，每次时间不少于0.5天；并提供相应的培训资料。

★8.3 知识产权约定

在项目服务期结束完成以后，成交供应商应向采购人提供该项目所有技术成果、项目建设文档、使用及运维说明等。项目实施过程中形成的专利、软件著作权及论文采购人独有。

成交供应商应保证其提供的产品、工具、模型、方法、文档、知识资产及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利。采购人在使用该产品或服务的任何一部分时，免受第三方提出的任何侵犯其知识产权的权利主张。如果任何人对采购人使用该产品及服务主张权利，由成交供应商负责处理一切纠纷及相关事宜，由此给采购人造成的损失，由成交供应商承担。

附件

1、差异表

	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容
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