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1  [bookmark: _Toc25567][bookmark: _Toc30154][bookmark: _Toc23410][bookmark: _Toc128752500][bookmark: _Toc195083745][bookmark: _Toc12276]采购需求
南网北京研究院计划采购芯片级继电器原型三方测试服务项目，基于测试需求，在采购方要求的地点开展功能及性能指标测试，出具详尽的测试报告，认证测评结果。报价方需依据国家或行业标准，结合我方测试需求，制定详细、科学的测试方案。
2  [bookmark: _Toc195083749][bookmark: _Toc3175][bookmark: _Toc128752504][bookmark: _Toc2032][bookmark: _Toc21730][bookmark: _Toc7372]技术要求
[bookmark: _Hlk128754824][bookmark: _GoBack]测试服务基于南网北京院研制的数据采样芯片级继电器、谐波计算芯片级继电器、负荷辨识芯片级继电器、报文网络风暴抑制芯片级继电器、时间同步芯片级继电器进行功能性能指标测试，测试点要求如下。对应测试项目符合相关标准要求的，应出具含CNAS认证的测试报告。
	序号
	待测物
	测试事项
	交付要求

	1
	数据采样芯片级继电器
	检测周波采样点数特征点可灵活配置
	测试报告

	2
	谐波计算芯片级继电器
	检测支持三相电压电流FFT计算与谐波分析能力
	

	3
	负荷辨识芯片级继电器
	检测单一用电设备辨识准确率
	

	4
	报文网络风暴抑制芯片级继电器
	检测支持智能变电站间隔层网络风暴抑制能力
	

	5
	时间同步芯片级继电器
	检测同步对时精度
	



3  [bookmark: _Toc32126][bookmark: _Toc195083755][bookmark: _Toc128752507]时间进度要求
合同签订后 7 日内应前往采购方指定地点开展测试，测试完成后7日内应出具测试报告，测试报告交付需经采购方审核。
4  [bookmark: _Toc195083761][bookmark: _Toc350340060][bookmark: _Toc378078546]其他
其他未尽事宜由双方协商解决。
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