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云南电网有限责任公司

临沧供电局2026年变电修试所化验室材料零星采购项目                                      

               实施方案（技术规范书）
编制人：                  

审核人：                  
批准人：                  
编制单位：临沧供电局变电修试部门
2026年11月03日（盖公章）
云南电网有限责任公司
临沧供电局2026年变电修试所化验室材料零星采购项目
实施方案（技术规范书）
一、项目概述及批复文件
（一）项目概述：临沧供电局2026年变电修试所化验室材料零星采购项目资金来源于临沧供电局2026年变修所生产材料费项目，该项目于2026年下达，用于变电修试所材料购置；化验室材料用于变电修试所化验室绝缘油和SF6气体试验。
（二）立项批复文件：/。
（三）资金落实情况：已落实。详见《关于下达2026年成本费用预算的通知》（云电计财〔2026〕8号）。
（四）预计采购金额：人民币 3.96 万元。
（五）资金类别：生产材料费。
（六）项目最高限价：人民币 3.96 万元。

（七）项目专业类别： 货物。
（八）需求部门：临沧供电局变电修试所。
二、采购范围及清单

物资类：

	序号
	物资名称
	计量单位
	型式、规格
	数量
	交货地址及交货方式
	最高限价（元）
	要求交货期限

	1
	氢气
	瓶
	高纯氢、40L深绿色钢瓶;H2>99.999%;符合GB/T3634.2-2011标准;压力:13.5±0.5MP(20℃)
	4
	云南省临沧市临翔区南天路76号（落地交货）
	2500
	合同签订后3个月内

	2
	氮气
	瓶
	高纯氮、40L黑色钢瓶;N2>99.999%，符合GB/T8979-2008标准;压力:14.0士0.5MP(20℃)
	3
	云南省临沧市临翔区南天路76号（落地交货）
	2000
	合同签订后3个月内

	3
	氦气
	瓶
	高纯氦、40L灰色钢瓶;He>99.999%，符合GB/T4844-2011标准;压力:13.0±0.5MP(20C)
	2
	云南省临沧市临翔区南天路76号（落地交货）
	4000
	合同签订后3个月内

	4
	标准混合气体
	瓶
	SF6标准混合气体，铝瓶8L，六氟化硫10000X10-6、氧气1000x10-6、六氟乙烷200x10-6氮气3000x10-6、四氟化碳100x10-6、八氣丙烷300x10-6、氦气(平衡)，充装压力:9.5±0.5MPa(20℃)
	1
	云南省临沧市临翔区南天路76号（落地交货）
	4500
	合同签订后3个月内

	5
	标准混合气体
	瓶
	绝缘油标准混合气体，北京氨普、铝瓶8升，(组份:二氧化碳1000ppm，甲烷100ppm，氢气500ppm，一氧化碳500ppm，乙炔50ppm，乙烷100ppm，乙烯100ppm，氮气--平衡气
	1
	云南省临沧市临翔区南天路76号（落地交货）
	4000
	合同签订后3个月内

	6
	溴甲酚绿指示剂
	瓶
	溴甲酚绿适用于山东中惠仪器有限公司ZHSS5300石油产品水溶性酸自动测试仪;溴甲酚绿容量:100m1/瓶、溴甲酚紫容量:100m1/瓶。
	2
	云南省临沧市临翔区南天路76号（落地交货）
	650
	合同签订后3个月内

	7
	溴甲酚绿指示剂
	瓶
	溴甲酚绿适用于深圳资通科技有限公司ZTSRX-260绝缘油水溶性酸测试仪;溴甲酚绿容量:100m1/瓶、溴甲酚紫容量:100m1/瓶。
	2
	云南省临沧市临翔区南天路76号（落地交货）
	500
	合同签订后3个月内

	10
	试剂
	瓶
	卡尔费休试剂适用于深圳资通科技有限公司绝ZTWS-300A缘油微量水分测试仪;卡尔费体试剂容量:500m1/瓶
	6
	云南省临沧市临翔区南天路76号（落地交货）
	550
	合同签订后3个月内

	11
	中和液
	瓶
	中和液适用于深圳资通科技有限公司ZTSZ-301绝缘油酸值测试仪;中和液容量:250m1/瓶。
	1
	云南省临沧市临翔区南天路76号（落地交货）
	500
	合同签订后3个月内

	12
	萃取液
	瓶
	萃取液适用于深圳资通科技有限公司ZTSZ-301绝缘油酸值测试仪;取液容量:500m1/瓶。
	2
	云南省临沧市临翔区南天路76号（落地交货）
	500
	合同签订后3个月内


注：本项目设置单价最高限价。按报价明细表单价报价，不能等于或大于单价最高限价。

三、采购方式及成交标准

采购方式：零星采购。

采用零星采购的相关依据：该项目不在网级集团、省级集中采购目录及电子商城采购目录范围内，所需购买的项目品类单项合同估算价在5万元（不含）以下，经地市局专业管理部门统筹难以在短期内形成规模，依据《中国南方电网有限责任公司零星采购管理业务指导书》 （Q/CSG21144003-2024），按照零星采购方式组织实施。
成交标准：质量和服务满足采购方案（技术规范书）要求且报价最低者成交。

四、资质要求（不满足任意一项作否决投标处理）
通用资格：

(1)依法成立的法人或非法人组织，持有合法有效的企业法人营业执照（事业单位法人证书）、组织机构代码证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照。

(2)近3年内在经营活动中没有重大违法、不良行为记录，供应商没有处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产等状态的书面声明。

(3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

(4)在地方政府及中国南方电网有限责任公司或云南电网有限责任公司范围内没有处于限制投标资格的处罚。

(5)未处在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果被列为失信被执行人的记录中，提供相关证明材料。

(6)本项目不接受联合体竞标。

(7)成交后禁止进行转分包。

其他要求（未按要求响应的作否决投标处理）
（1）高纯氢、40L深绿色钢瓶;H2>99.999%;符合GB/T3634.2-2011标准;压力:13.5±0.5MP(20℃)

（2）高纯氮、40L黑色钢瓶;N2>99.999%，符合GB/T8979-2008标准;压力:14.0士0.5MP(20℃)

（3）高纯氦、40L灰色钢瓶;He>99.999%，符合GB/T4844-2011标准;压力:13.0±0.5MP(20C)

（4）SF6标准混合气体，铝瓶8L，六氟化硫10000X10-6、氧气1000x10-6、六氟乙烷200x10-6氮气3000x10-6、四氟化碳100x10-6、八氣丙烷300x10-6、氦气(平衡)，充装压力:9.5士0.5MPa(20℃)

（5）绝缘油标准混合气体，北京氨普、铝瓶8升，(组份:二氧化碳1000ppm，甲烷100ppm，氢气500ppm，一氧化碳500ppm，乙炔50ppm，乙烷100ppm，乙烯100ppm，氮气--平衡气溴

（6）甲酚绿适用于山东中惠仪器有限公司ZHSS5300石油产品水溶性酸自动测试仪;溴甲酚绿容量:100m1/瓶、溴甲酚紫容量:100m1/瓶。

（7）溴甲酚绿适用于深圳资通科技有限公司ZTSRX-260绝缘油水溶性酸测试仪;溴甲酚绿容量:100m1/瓶、溴甲酚紫容量:100m1/瓶。

（8）卡尔费休试剂适用于深圳资通科技有限公司绝ZTWS-300A缘油微量水分测试仪;卡尔费体试剂容量:500m1/瓶

（9）中和液适用于深圳资通科技有限公司ZTSZ-301绝缘油酸值测试仪;中和液容量:250m1/瓶。

（10）萃取液适用于深圳资通科技有限公司ZTSZ-301绝缘油酸值测试仪;取液容量:500m1/瓶。

六、付款方式

物资到货并验收合格后，临沧供电局供应链服务中心一次性支付。
零星采购风险提示表

	基本信息
	项目名称
	临沧供电局2026年变电修试所化验室材料零星采购

	
	申请编号
	LXCG0500062002438944

	
	项目类别
	物资
	项目概算金额

（元）
	39600.00

	
	采购部门

（项目单位）
	变电修试所
	承办人
	李晓梅

	风险提示内容
	1.采购项目资金来源是否已落实。
	是☑/否□

	
	2.是否已报经地市局专业管理部门统筹且不能形成批量采购。
	是☑/否□

	
	3.是否存在“拆分项目、化整为零”的情况。
	是□/否☑

	
	4.是否存在“违规设置采购门槛”的情况。
	是□/否☑

	
	5.是否存在“先实施后采购”的情况。
	是□/否☑

	
	6.是否已完成前置审查，形成《采购方案前置审查表》。
	是☑/否□

	
	7.是否已上传经审批的《零星采购计划审批单》。
	是☑/否□

	
	8.是否已知悉本表附件“附录”中的全部内容。
	是☑/否□

	
	9.是否存在其他问题。
	是□/否☑

	具体情况说明
	无

	提示：本着对组织负责、对个人负责的原则，鼓励省公司集中采购项目的当事人及时主动将收受的钱物交公司监察部按规定处理，按当事人主动上交认定。各单位授权采购的项目中的当事人及时主动将收受的钱物交本级纪委，经审核同意后转交公司监察部按规定处理，按当事人主动上交认定。

	采购部门（项目单位）项目承办人（签字）：  

年     月     日


注：

1.风险提示内容中某个项目有不符合要求的条款，必须在“具体情况说明”栏中予以详细说明；若不存在问题，请填“无”。
2.本表由采购部门（项目单位）项目承办人填写并做好管控，采购归口管理部门保存。
3.其他附件：附录。

附录：
一、需求部门必须严格执行网省两级集中采购目录，禁止越权采购、拆分项目、化整为零：

（1）已列入网、省两级集中采购目录(含电子商城专区目录)类别的工程、服务、货物，各单位须严格执行集采结果，禁止采用零星采购。
    （2）未列入集中采购目录范围内的工程、服务、货物，同一类别全年累计采购金额在5万元以上，由各专业部门整合后省级集采。（工作要求：同类项目应由市局项目管理部门统筹发起采购，统筹后估算金额达5万元及以上需报公司专业管理部门组织采购，各单位（部门）禁止拆分项目、“化整为零”）
    （3）未列入集中采购目录范围内的工程、服务、货物，同一类别全年累计采购金额在5万元以下，原则上通过零星采购方式开展。

二、所有参加非招标采购的工作人员应当恪守职业道德，严禁有下列行为：

（1）私下接触供应商及与采购结果有利害关系的人；

（2）明知本人的亲属或者其他利害关系人直接或间接参与本项目的采购，不主动回避的；

（3）收受供应商、中介人以及其他利害关系人的财物或者其他好处；

（4）向供应商透漏采购文件的评审、成交供应商的推荐等情况；

（5）采购工作组成员与参与谈判的供应商存在利害关系或者自身为参与谈判供应商职工，不主动回避的；

（6）其他违反职业道德和工作纪律的行为。

三、任何单位和个人不得实施下列限制正当竞争的行为：

（1）以不合理的条件限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者组织参加谈判（询价）采购；

（2）对潜在供应商实行歧视待遇、差别待遇、行业限制、地域限制；

（3）其他限制正当竞争的行为。
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