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河源供电局
一种10kV刀闸合闸状态智能识别装置研制
项目材料采购
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[bookmark: _Toc490993882]

[bookmark: _Toc529463210]1.总则
本技术规范书适用于一种10kV刀闸合闸状态智能识别装置研制
项目所需材料。
1.1本技术规范书规定了一种10kV刀闸合闸状态智能识别装置研制
项目所需材料的界限、技术要求、安全要求等具体内容。
1.2本技术规范书提出的技术要求。除技术规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位（SI）。
[bookmark: _Toc490993883][bookmark: _Toc529463211][bookmark: _Toc445396910][bookmark: _Toc351722589][bookmark: _Toc476060462]2.项目目标
[bookmark: _Toc291690055][bookmark: _Toc351722590]本项目是针对一种10kV刀闸合闸状态智能识别装置研制
，采购其所需的材料，确保成果能够正常运行，能够到达预期效果。
[bookmark: _Toc8978][bookmark: _Toc15654][bookmark: _Toc470168814][bookmark: _Toc11752][bookmark: _Toc114177936]3. 供货需求
所需材料明细见表1: 供货范围。
表1 供货范围
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	项目需求数量

	1
	主控模块
	数据采集处理
	个
	1

	2
	传感器组件
	拉力传感器
	个
	1

	3
	视觉模块
	高清摄像头及图像采集
	个
	1

	4
	人机交互模块
	显示屏及状态提示模块
	个
	1

	5
	供电模块
	电源管理单元
	个
	1

	6
	外壳组件
	防护外壳固定件
	个
	1

	7
	合闸钩组件
	连接件
	个
	1

	8
	绝缘杆
	伸缩杆
	个
	1



[bookmark: _Toc529463212][bookmark: _Toc445396911][bookmark: _Toc476060463]3.服务要求
[bookmark: _Toc490993885][bookmark: _Toc529463214]本服务要求中标单位做好所需配件材料供应时效和质量控制，并配合完成适配。
4. 技术要求
4.1适配一种10kV刀闸合闸状态智能识别装置研制项目使用；
4.1  总体规格偏差不大于±5%，长度偏差偏差不大于±10%；
4.2  所需材料，需要提供出厂合格证明；
4.3  ......
5.安全责任要求
[bookmark: _GoBack]在一种10kV刀闸合闸状态智能识别装置研制项目所需材料供应过程中，需要供应符合技术要求、质量要求的优质材料，确保材料满足质量和安全要求。
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