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ABB-LTB245/145E断路器充气接头研制
技术规范书



海南电网有限责任公司海口变电运检分公司
二〇二六年十月

项目负责人：  吴坤和 
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[bookmark: _Toc1]1  总则
本技术规范仅针对“ABB-LTB245/145E断路器充气接头研制”项目（以下简称项目）。
（1）本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求，如有与计划任务书研究要求有差异，投标人的响应应满足两者的最高研究要求。
（2）如果投标人以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则招标人、投标人双方应达成一致意见后，方可修改研究方向。
（3）投标人所执行的内容如与本技术规范书要求的项目研制内容有差异，投标人应按招标人认可的更高研究标准执行。
（4）本技术规范未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。
[bookmark: _Toc2]2  项目目标
研制ABB-LTB245/145E断路器充气接头（充气阀门），针对设备本身充气阀门设计缺陷、检修过程中逆止阀回位不灵敏的问题，通过研制密封可靠、逆止阀动作灵敏的充气阀门，避免运行后带有剧毒的SF6气体喷出，消除严重影响人身安全和设备紧急停运的风险，保障断路器充气、补气等检修作业的安全可靠。
[bookmark: _Toc3]3  服务界限
（1）本次项目研制的材料部分和加工实施方案由采购方提供。
（2）供应商根据采购方提供的材料和加工方案进行实施，同时根据采购方要求的工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。
（3）供应商设立项目负责人，项目负责人作为与双方联络的全权代表，全权负责与项目有关的全部事务。
（4）供应商应配合采购方完成实现项目目标的相关工作。
（5）投标人必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》。
[bookmark: _Toc4]4  项目总体要求
通过ABB-LTB245/145E断路器充气接头的研制与使用，有效解决断路器充气阀门设计缺陷、逆止阀回位不灵敏导致SF6气体喷出的问题，规避有毒气体外溢造成的人身伤害及设备紧急停运风险，满足ABB-LTB245/145E断路器充气、补气检修的密封与安全要求。
[bookmark: _Toc5]5  技术要求与指标
[bookmark: _Toc6]5.1  功能概况
本项目研制ABB-LTB245/145E断路器充气接头1套，规格型号为ABB-LTB245/145E充气阀门，数量1个。充气接头应与ABB-LTB245/145E断路器充气接口可靠匹配，密封性能良好，逆止阀动作灵敏、回位可靠，杜绝SF6气体泄漏外溢。
[bookmark: _Toc7]5.2  测试/化验项目要求
（1）加工服务完成装置需满足电网《电力设备交接和预防性试验规程》相关规定及ABB-LTB245/145E断路器充气接头项目要求。
（2）完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套加工设计图纸、技术总结报告、项目验收资料等。
（3）ABB-LTB245/145E断路器充气接头出具第三方测试报告1份。
[bookmark: _Toc8]6  项目管理
[bookmark: _Toc9]6.1  项目管理
投标方设立项目负责人。项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：
（1）负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。
（2）负责项目实施进度安排等事务协调。
（3）作为与双方联络的全权代表，负责各种联系、研究协调和项目验收等事务的安排与协调。
（4）按计划提交项目进度报告，并接受阶段性检查。
投标方应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：
（1）在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。
（2）在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。
（3）遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。
（4）及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性研究小结。
[bookmark: _Toc10]6.2  质量保证
[bookmark: _GoBack]（1）收到中标通知书后立即成立项目组，确定项目负责人和项目成员。
（2）项目负责人合理安排工作，让项目组人员能全身心投入到项目的攻关中来。
（3）应按照项目管理要求开展项目实施，注重项目过程管理，定期召开项目讨论分析会，使项目能够按计划完成。
（4）项目实施过程中，应该定期检查各项研究内容和预期指标的完成情况。
（5）项目应按照预算使用经费，符合财务和审计要求。
[bookmark: _Toc11]6.3  项目进度管理
	任务名称
	开始时间
	完成时间
	主要内容及交付项

	ABB-LTB245/145E断路器充气接头的研制
	收到中标通知书后
	
	主要内容：
完成需求调研
交付项：
1、需求规格说明书

	
	
	
	主要内容：
完成ABB-LTB245/145E断路器充气接头；完成对可靠性改进措施的建议
交付项：
第三方测试报告

	
	
	
	主要内容：
1、装置试运行
2、项目验收
交付项：
1、装置试运行分析报告
2、项目验收报告


[bookmark: _Toc12]7  技术服务
（1）投标人配合开展适用于ABB-LTB245/145E断路器充气接头的研制设计与建设工作。
（2）投标人向招标人提供产品资料、使用说明书和试运行报告。
（3）投标人负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展维护和培训工作。
（4）投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。
[bookmark: _Toc13]8  验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目进行验收。
[bookmark: _Toc14]9  预期成果
（1）ABB-LTB245/145E断路器充气接头一套。
[bookmark: _Toc15]10  供应商资质要求
（1）供应商为中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其它组织，并提供登记设立的证明文件（如：营业执照或事业法人登记证或执业许可证等）；
（2）供应商没有在中国南方电网有限责任公司暂停投标资格、取消投标资格、不接受投标、市场禁入，且未解除的；
（3）供应商必须承诺不得使用美光公司产品（包括含有美光芯片的产品）投标，否则视为无效投标；
（4）提供技术规范书的应答文件，需逐条应答；
（5）投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。
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