藏东南至粵港澳大湾区±800 千伏特高压直流输电工程 （滇桂粵段） 线路工程桂5标

安全体验区采购项目技术规范书

一、项目概况

1.项目背景

为开展沉浸式安全教育培训，模拟有限空间、坍塌坠落、触电等事故场景，让工人熟悉应急流程，提高其应急反应能力和自救互救能力，特采购安全体验区。

2.采购项目

	序号
	名称
	规格
	备注

	1
	两人安全帽一人安全鞋体验区
	长：2.2米、宽：0.6米、高：2.4米
	

	2
	综合用电体验区
	长：2.2米、宽：0.6米、高：2.4米
	

	3
	消防器材展示区
	长：2.2米、宽：0.6米、高：2.4米
	

	4
	安全急救体验区
	长：2.2米、宽：0.6米、高：2.4米
	

	5
	洞口坠落体验区
	长：2.2米、宽：2.2米、高：3.1米
	

	6
	有限空间体验区
	长：2.4米、宽：1.7米、高：2.4米
	

	7
	安全防护用品体验区
	长：2.2米、宽：0.6米、高：2.4米
	


二、技术要求

1. 两人安全帽一人安全鞋体验区

（1）40*40镀锌方管框架，外铺彩钢瓦

（2）气动无线遥控体验设备

（3）安全帽、安全鞋、专用气缸3只

（4）广告+油漆+蓝色包边

（5）三人一起无线遥控体验，配备防砸鞋一双

（6）红毯铺底

2. 综合用电体验区

（1）40*40镀锌方管框架，外铺彩钢瓦

（2）脉冲触电体验+电器开关+电线+开关展示

（3）标准化工艺，符合人体工程学

（4）广告+油漆+蓝色包边

（5）红毯铺底

3.消防器材展示区

（1）40*40镀锌方管框架，外铺彩钢瓦

（2）标准化工艺，符合人体工程学

（3）配备4个灭火器、4个斧头、4个水桶、4个铁锹

（4）广告+油漆+红色包边

（5）红毯铺底

4.安全急救体验区
（1）40*40镀锌方管框架，外铺彩钢瓦

（2）安全急救用品展示配模特

（3）标准化工艺，符合人体工程学

（4）广告+油漆+蓝色包边

（5）红毯铺底

5.洞口坠落体验区
（1）80*80镀锌钢结构

（2）气动无线智能遥控系统

（3）喷绘广告+油漆

（4）仿坠伤软体

（5）无线智能遥控系统设备

（6）安全坠落专用气缸

（7）红毯铺底

6.有限空间体验区
（1）80*80镀锌方管框架

（2）夹芯板+油漆+广告+油漆

（3）配备烟雾报警器

（4）配备安全防护用品

7.安全防护用品体验区
（1）80*80镀锌方管框架

（2）夹芯板+油漆+广告+油漆

（3）配备防护用品挂钩
（4）无需配备安全防护用品，但需要配备假人及衣服。
三、其他要求
1.交货地点为广西来宾市兴宾区广西中沛光电科技有限公司（乐福家园对面）。
2.提供的货物必须是全新的、未使用过的，所附配件、备品的质量应符合相关的国家标准、行业标准。

3.本技术规范书未尽事宜，按国家和行业的相关规范要求执行。

4.可参考下图
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