项目名称：500千伏振义输变电工程可研勘察设计
项目招标前期信息表
	序号
	项目信息
	文件号

	1
	招标依据
	关于印发2026年A类电力基建项目前期工作计划表（第二批）的通知

	2
	资金来源落实情况
	已落实，广西电网公司自筹

	3
	项目建设单位
	广西电网有限责任公司

	4
	项目建设地点
	广西南宁市


（一）项目概况
1.建设背景：项目建设目的是为满足南宁市西南部负荷发展需求。拟建振义站供电片区现状主要由500千伏南宁站（3×75万千伏安）供电，2025年南宁站最大负荷为191万千瓦，负载率为87%已经重载运行。结合南宁市城市旧改更新、五象人工智能中心等负荷增长，“十五五”期间预计新增负荷约45万千瓦。500千伏南宁站已不满足负荷发展的需求，因此2030年需在南宁市西南部新增主变。新建振义站可以满足负荷发展的需求，完善南宁500千伏环网结构，强化220千伏网架，并为南宁西南部大用户或新能源提供220千伏接入点。新建500千伏振义输变电工程是必要的。
2.建设规模：新建500千伏振义输变电工程，规划方案新建500千伏振义站，新建振义站π接永安站～南宁站双回500千伏线路。新建变电容量200万千伏安，新建线路60千米。
3.预估投资：66840万元。
4.规划投产时间：2029年。
（二）采购范围
500千伏振义输变电工程可研勘察设计，具体如下：
1.项目可行性研究：（1）可行性研究包含选址选线、接入系统方案论证、投资估算等，按需开展安全稳定计算、变电站直流分量计算、社会稳定风险评估、防雷评估等内容。（2）可行性研究阶段由可研评审单位提出需开展安全稳定控制系统专题的，由本次招标的中标单位根据建设单位委托开展安全稳定控制系统专题研究，编制安全稳定控制系统专题报告，费用另计，从项目前期工作费中列支。（3）核准阶段及征地阶段需开展社会稳定风险评估的，由本次招标的中标单位根据建设单位委托开展社会稳定风险评估工作，编制社会稳定风险评估报告，费用另计，从项目前期工作费中列支。
2.项目勘察设计：包含工程勘察、工程初步设计、施工图设计等。根据建设单位委托开展工程量清单编制。


[bookmark: _Toc8445]项目名称：灌阳抽水蓄能电站500千伏送出工程可研勘察设计
项目招标前期信息表
	序号
	项目信息
	文件号

	1
	招标依据
	关于印发2026年A类电力基建项目前期工作计划表（第二批）的通知

	2
	资金来源落实情况
	已落实，广西电网公司自筹

	3
	项目建设单位
	广西电网有限责任公司

	4
	项目建设地点
	广西桂林市


（一）项目概况：
1.建设背景：灌阳抽水蓄能电站已取得广西壮族自治区发展改革委核准，计划2028年建成投产，需配套建设电站500千伏送出工程，满足电力送出需求。
2.建设规模：新建灌阳抽水蓄能电站～桂北站500千伏线路，新建线路59千米。
3.预估投资：19260万元。
4.规划投产时间：2028年。
（二）采购范围：
灌阳抽水蓄能电站500千伏送出工程可研勘察设计，具体如下：
1.项目可行性研究：（1）可行性研究包含选址选线、接入系统方案论证、投资估算等，按需开展安全稳定计算、变电站直流分量计算、社会稳定风险评估、防雷评估等内容。（2）可行性研究阶段由可研评审单位提出需开展安全稳定控制系统专题的，由本次招标的中标单位根据建设单位委托开展安全稳定控制系统专题研究，编制安全稳定控制系统专题报告，费用另计，从项目前期工作费中列支。（3）核准阶段及征地阶段需开展社会稳定风险评估的，由本次招标的中标单位根据建设单位委托开展社会稳定风险评估工作，编制社会稳定风险评估报告，费用另计，从项目前期工作费中列支。
2.项目勘察设计：包含工程勘察、工程初步设计、施工图设计等。根据建设单位委托开展工程量清单编制。



项目名称：禄丰抽水蓄能电站500千伏送出工程
可研勘察设计项目招标前期信息表
	序号
	项目信息
	文件号

	1
	招标依据
	办规划〔2026〕59号

	2
	资金落实情况
	已落实

	3
	项目建设单位
	云南电网公司楚雄供电局

	4
	项目建设地点
	云南省楚雄州


（一）项目概况：
1.建设背景：为满足禄丰抽水蓄能电站送出需要，需建设禄丰抽水蓄能电站500千伏送出工程。
2.建设规模：新建线路40千米。
3.预估投资：22570万元。
4.规划投产时间：2028年12月。
（二）采购范围：
禄丰抽水蓄能电站500千伏送出工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。

项目名称：500千伏天星至圭山线路工程
可研勘察设计项目招标前期信息表
	序号
	项目信息
	文件号

	1
	招标依据
	办规划〔2026〕59号

	2
	资金落实情况
	已落实

	3
	项目建设单位
	云南电网公司文山供电局

	4
	项目建设地点
	云南省文山州


（一）项目概况：
1.建设背景：加强文山主网受入断面能力，满足文山负荷增长需要，需建设500千伏天星至圭山线路工程。。
2.建设规模：新建线路150千米。
3.预估投资：56200万元。
4.规划投产时间：2028年12月。
（二）采购范围：
500千伏天星至圭山线路工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。
项目名称：青龙500千伏输变电工程可研勘察设计
项目招标前期信息表
	序号
	项目信息
	文件号

	1
	招标依据
	办规划〔2026〕59号

	2
	资金来源落实情况
	已落实

	3
	项目建设单位
	贵州电网公司

	4
	项目建设地点
	贵州省贵阳市


（1） [bookmark: _Toc28718][bookmark: _Toc13498][bookmark: _Toc4755]项目概况：
1.建设背景：满足贵阳北部经济发展需要。
2.建设规模：新建1000MVA主变2台，新建线路长约40千米。
3.预估投资：4.1亿元。
4.规划投产时间：2029年。
（二）采购范围：
青龙500千伏输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。

项目名称：望谟500千伏主变扩建工程可研勘察设计
项目招标前期信息表
	序号
	项目信息
	文件号

	1
	招标依据
	办规划〔2026〕59号

	2
	资金来源落实情况
	已落实

	3
	项目建设单位
	贵州电网公司

	4
	项目建设地点
	贵州省黔西南州


（1） 项目概况：
1.建设背景：满足黔西南州东南部新能源消纳需求。
2.建设规模：扩建1000MVA主变1台。
3.预估投资：0.61亿元。
4.规划投产时间：2029年。
（二）采购范围：
望谟500千伏主变扩建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。

项目名称：关岭～水场第二回500千伏线路工程可研勘察设计
项目招标前期信息表
	序号
	项目信息
	文件号

	1
	招标依据
	办规划〔2026〕59号

	2
	资金来源落实情况
	已落实

	3
	项目建设单位
	贵州电网公司

	4
	项目建设地点
	贵州省安顺市、贵阳市、黔南州



（1） 项目概况：
1.建设背景：满足安顺南部、黔西南州东部新能源消纳需求。
2.建设规模：新建500kV线路1回，长约168千米。
3.预估投资：3.5亿元。
4.规划投产时间：2030年。
（二）采购范围：
关岭～水场第二回500千伏线路工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。

项目名称：黔西北500千伏送出通道加强工程可研勘察设计
项目招标前期信息表
	序号
	项目信息
	文件号

	1
	招标依据
	办规划〔2026〕59号

	2
	资金来源落实情况
	已落实

	3
	项目建设单位
	贵州电网公司

	4
	项目建设地点
	贵州省毕节市、贵阳市


（1） 项目概况：
1.建设背景：满足毕节市新能源消纳需求。
2.建设规模：新建500kV线路1回，长约105千米。
3.预估投资：3.1亿元。
4.规划投产时间：2030年。
（二）采购范围：
黔西北500千伏送出通道加强工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。
项目名称：500千伏儋州至昌化第二回线路新建工程、500千伏儋州至福山第三回线路新建工程可研勘察设计
项目招标前期信息表
	序号
	项目信息
	文件号

	1
	招标依据
	办规划〔2026〕59号

	2
	资金落实情况
	已落实

	3
	项目建设单位
	海南电网公司建设分公司

	4
	项目建设地点
	儋州市、白沙县


（一）项目概况：
1.建设背景：随着西部海域大量风电的建设，需建设儋州至昌化第二回线路满足电力输送。
2.建设规模：500千伏儋州至昌化第二回线路新建工程：新建500千伏儋州至昌化第二回线路，本期不新增主变容量。本期新建500千伏线路1回，新建线路80千米，导线截面4×630平方毫米；500千伏儋州至福山第三回线路新建工程：新建500千伏儋州至福山第三回线路。本期新建500千伏线路1回，新建线路40千米，导线截面4×630 平方毫米。
3.预估投资：500千伏儋州至昌化第二回线路新建工程为36800万元，500千伏儋州至福山第三回线路新建工程为18400万元，合计55200万元。
4.规划投产时间：2029年6月。
（二）采购范围：
500千伏儋州至昌化第二回线路新建工程和500千伏儋州至福山第三回线路新建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。



项目名称：CZ4-2海上风电500千伏送出工程、CZ16海上风电500千伏接入
系统工程可研勘察设计
项目招标前期信息表
	序号
	项目信息
	文件号

	1
	招标依据
	办规划〔2026〕59号

	2
	资金落实情况
	已落实

	3
	项目建设单位
	海南电网公司建设分公司

	4
	项目建设地点
	东方市、昌江县


（一）项目概况：
1.建设背景：随着CZ4-2海上风电和CZ16海上风电的风电规划建设，需我公司配套建设送出线路工程，满足风电送出。
2.建设规模：CZ4-2海上风电500千伏送出工程：新建CZ4-2海上风电陆上集控站-昌化500千伏线路（规划暂定，正式接入系统待审定），本期不新增主变容量。本期新建500千伏线路1回，新建线路22千米，导线截面4×630平方毫米；CZ16海上风电500千伏接入系统工程：新建CZ16海上风电陆上集控站至昌化500千伏线路，以及CZ16海上风电陆上集控站至CZ4-2海上风电陆上集控站联络线（规划暂定，正式接入系统待审定），本期不新增主变容量。本期新建500千伏线路2回，新建线路27千米，导线截面4×630平方毫米。
3.预估投资：CZ4-2海上风电500千伏送出工程为10120万元，CZ16海上风电500千伏接入系统工程为12420万元，合计22540万元。
4.规划投产时间：2028年12月。
（二）采购范围：
CZ4-2海上风电500千伏送出工程和CZ16海上风电500千伏接入系统工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。



项目名称：500千伏东方至三亚第二回线路新建工程可研勘察设计
项目招标前期信息表
	序号
	项目信息
	文件号

	1
	招标依据
	办规划〔2026〕59号

	2
	资金落实情况
	已落实

	3
	项目建设单位
	海南电网公司建设分公司

	4
	项目建设地点
	东方市、三亚市


（一）项目概况：
1.建设背景：随着西部海域大量风电的建设，需建设东方至三亚第二回线路满足电力输送。
2.建设规模：新建500千伏东方至三亚第二回线路，本期不新增主变容量。本期新建500千伏线路1回，新建线路110千米，导线截面4×630 平方毫米。
3.预估投资：50600万元。
4.规划投产时间：2028年12月。
（二）采购范围：
[bookmark: _GoBack]500千伏东方至三亚第二回线路新建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。
