深圳电网智慧能源技术有限公司
2026至2027年打印机设备租赁服务项目

技术规范要求
一、技术规范要求：
投标人须对本项目的采购标的进行整体响应，任何只对其中一部分采购标的进行的响应都被视为无效投标。 

 投标人需对每一项设备的参数要求要求进行响应，如有任何一条不响应或存在偏离，按无效投标处理。

打印机设备租赁清单及参数要求

	序号
	设备名称
	参数要求
	单位

	1
	A3彩色网络打印机
	1、服务区域内配置网络打印设备要求具备A3幅面、双面输出、复印功能、扫描功能、网络打印功能，速度不应低于40页/分钟，有需要的楼层应适当增配或调换更高配置的多功能一体机；
2、打印设备基本参数：最大幅面A3及以上；2个纸盒及以上；内存4GB及以上；硬盘320GB及以上；2个500张供纸盘及以上；手送90张及以上；彩色液晶触摸屏操作面板10.1英寸及以上；打印分辨率：1200*2400dpi及以上；可以实现彩色自动双面复印/彩色网络双面打印/彩色网络双面扫描功能；可实现扫描到电子邮箱/电脑/USB/硬盘；可选配传真功能；
3、打印设备参考参数：适用于52~300g介质及以上；1~999张及以上连续复印；黑色彩色同速扫描80张/分及以上；

4、乙方提供的所有网络打印设备均应具备不高于35S的预热时间和12S的首页输出时间，具备自动双面输出、多张合一等节省费用的功能，不能造成文件拥堵、错乱；

5、乙方提供的网络打印设备具备每月不低于100000页的打印负荷承载能力；
6、打印设备须具备友好的客户操作界面，可以根据用户的具体需求进行操作界面的自定义；
7、打印设备应具备帐户权限管理的功能，可以对最终用户的帐户管理并进行权限控制和作业追踪；
8、打印设备须满足招标人网络接入技术标准。
	台


2.打印机设备及耗材质量要求

（1）打印机设备是业内公认的知名品牌，获得3C认证，拥有中国环境标志产品认证证书(CEC)及中国节能产品认证证书；

（2）打印机设备生产、制造安装等各项技术标准符合国家标准和行业的规范要求；

（3）网络打印设备的设计寿命≥5年，且出厂日期距离设备交付日≤3年。

3.服务及企业资质要求

3.1投标人应免费提供设备安装部署、迁移等服务；

3.2投标人提供的服务应满足招标人其他的打印需求；

3.3企业需具备ISO/IEC 27001 信息安全管理体系认证证书

3.4企业需具备ITSS信息技术服务标准（运行维护三级）

4.售后服务要求

4.1租赁服务期内，因设备质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，投标人应在接到通知3小时内上门免费修理或更换零部件，设备所有更换的配件为原厂配件，硬件故障解决保证原厂水平技术能力；

4.2投标人应提供必要的打印设备使用操作培训。

服务期限

5.1服务期自合同签订之日起1年。

5.2自本项目合同履行期限届满之日起至下一年度项目合同签订之日止，乙方仍将按照本项目合同要求的维护服务内容继续提供维护服务，确保维护对象安全稳定运行。
