数字电网公司2026年消防器材检测与维护
项目技术规范书

1、 项目概况
[bookmark: _GoBack]为确保办公场所内消防气体灭火系统安全可靠运行，我司对4瓶40KG悬挂式七氟丙烷气体灭火装置进行检测及回装，包括钢瓶拆装、钢瓶运输、钢瓶检测、瓶头阀检测、药剂检测、药剂回收、药剂充装、钢瓶回装、系统调试等工作。
2、 资格要求
1. 具备消防气体灭火系统钢瓶检测与充装有关经验（提供合同关键页，时间以合同为准。证明材料均须加盖公章，证明材料需反应相关内容）
2. 充装气体灭火剂的场地条件、充装设备、监测和计量仪表、安全防护器具等应符合GB 27550的规定（报价人出具承诺书）
三、其他
1、 提供钢瓶检测、打钢印、阀门维护、气密性试验服务；
2、 提供药剂检测、药剂回收、药剂充装服务；
3、 提供钢瓶回装、系统调试服务
四、交付物
1、检测报告、药剂报告
五、验收及结算
1.本项目采购单价（含税价）为数字电网公司2026年消防气体灭火系统钢瓶更换、检测及回装项目的最高限价，根据成交单价和实际需求数量结算。
2.到货验收后，采购方出具到货验收单，双方签字盖章，成交方开具对应款项的增值税发票后30个工作日内，采购方完成支付。

